**PRÍLOHA 1**

**ŠPECIFIKÁCIA TOVARU A JEDNOTKOVÁ CENA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Por. č.** | **Názov tovaru** | | **Počet (ks)** | **Cena v EUR za 1ks bez DPH** | **Celková cena v EUR bez DPH** |
|  |  | |  |  |  |
|  | **Hala DOA Petržalka - areál DPB a.s. Janíkov Dvor** | |  |  |  |
|  | **Vyčistenie povrchu a vyhotovenie protišmykového náteru** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| 1 | Vyzametanie a odmastenie povrchu betónových konštrukcií za pomoci odstraňovačov oleja a iných detergentov | | 3 |  |  |
| 2 | Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním a podlahovými čistiacimi mechanizmami | | 3 |  |  |
| 3 | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t | | 3 |  |  |
| 4 | Penetračný náter – Epoxidová penetrácia na mastný betón ref. In. -Epox 2060 | | 3 |  |  |
| 5 | Olejovzdorný 2 - komponentný epoxidový hrubovrstvý náter s protišmykovou úpravou, ref. Sikafloor 264 + Sikafloor 156 | | 3 |  |  |
| 6 | presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch do výšky 6 m | | % |  |  |
| 7 | doprava materiálu na miesto stavby – dopravné náklady | | 1 |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | | | | |  |
| **Spolu celkom :** | | | | |  |
| Dodacia lehota: | |  | | | |
| Obchodné podmienky: | |  | | | |
| Platnosť CP: | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |

V Bratislave 05.12.2022 Vypracoval: 9483 - referát starostlivosti o NM