|  |
| --- |
| **Príloha č. 1*****Uchádzač vypĺňa žlté polia*** |
| **C E N O V Á P O N U K A**  |
| Názov uchádzača: *doplní uchádzač* |
| Sídlo uchádzača:  |
| IČO uchádzača:  |
| IČ DPH uchádzača: |
| Kontaktná osoba: |
| Email a telefonický kontakt: |
| Dátum vyhotovenie ponuky, miesto: |
|  |
| Názov zadávateľa: AGRORIS, s.r.o. |
| Sídlo zadávateľa: Potravinárska 3694, Rimavská Sobota 979 01 |
| IČO zadávateľa: 31 607 969 |
|  |
| **Sejačka – 1 ks** |

***Pokyny pre vypracovanie ponuky:***

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"áno" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkám obstarávateľa.

|  |
| --- |
| **Výrobca:** *doplní uchádzač***Typové označenie:** *doplní uchádzač* |

|  |
| --- |
| **Názov : Sejačka**  |
| **Technická špecifikácia – požadovaný parameter** | **Splnenie požiadavky** |
| **Položka** | **Parameter** | **Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| Pracovný záber (m) | 6 m | *hodnota* |
| Prepravná výška (m) | max. 3,70 m | *hodnota* |
| Dĺžka (m) | max. 10,40 m | *hodnota* |
| Hĺbkové kyprenie pomocou radličiek | áno | *áno/nie* |
| Hĺbka kyprenia pomocou radličiek (cm) | min. 28 cm | *hodnota* |
| Kypriace radličky s nízkym miešacím účinkom | áno | *áno/nie* |
| Vynášanie hnojiva pod pätku kypriacej radličky, na povrch pôdy alebo kombinovane | áno | *áno/nie* |
| Obsah dvojitého zásobníka (l) | min. 5000 lit. | *hodnota* |
| Delenie dvojitého zásobníka 40:60 | áno | *áno/nie* |
| Možnosť použiť celý obsah zásobníka na osivo | áno | *áno/nie* |
| Plniaca výška dvojitého zásobníka (m) | max. 2,95 m | *hodnota* |
| Výška rámu (cm) | min. 75 cm | *hodnota* |
| Maximálny prítlak výsevných diskov (kg) | min. 115 kg | *hodnota* |
| Kompatibilita ISOBUS | áno | *áno/nie* |
| Kontrola toku hnojiva/osiva | áno | *áno/nie* |
| Pneumatická brzdová sústava | áno | *áno/nie* |
| Aplikácia mikro granulátu prostredníctvom hlavného zásobníka | áno | *áno/nie* |
| Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja: hĺbkové kyprenie - spätné utuženie - výsev | áno | *áno/nie* |
| Vzdialenosť riadkov (cm) | 30 cm | *hodnota* |
| Technológia na výsev medziplodín spolu s osivom do osivového riadku | Áno | *áno/nie* |
| Obsah zásobníka na výsev medziplodín (l) | min. 400 lit. | *hodnota* |
| Výmenné pole diskovej brány namiesto hĺbkových radličiek  | áno | *áno/nie* |
| Výmenná sekcia jednodiskovej prihnojovacej radličky | áno | *áno/nie* |
| Prídavná koľajnica vrátane výsevných diskov a zavlačovača na vzdialenosť riadkov min. 15 cm | áno | *áno/nie* |
|  |  |  |
| **Cena spolu bez DPH (EUR)** |  |  |
| **DPH 20%** |  |  |
| **Cena spolu s DPH (EUR)** |  |  |

**Poznámky :**

**Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky**

**sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky.**

V ...................................., dňa ....................... .............................................

 Podpis a pečiatka uchádzača