Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky s presnou špecifikáciou predmetu zákazky

**Názov zákazky: „Samochodný postrekovač“
Obstarávateľ: Agrosolum s.r.o., Javorová 1683/1 979 01 Rimavská Sobota**

**Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa polia označené zelenou farbou!**

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| Sídlo: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Telefón: |  |
| E- mail: |  |

**Návrh na plnenie kritérií: Samochodný postrekovač – 1ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov výrobcu:**  |  |
| **Typové označenie:** |  |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Ponúkaná hodnota Uviesť̌ áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť̌ jej skutočnosť̌** |
| **Podvozok** |
| Tandemový podvozok so 4 kolesami | áno |  |
| Vzduchové odpruženie podvozku | áno |  |
| Pohon všetkých kolies | áno |  |
| Plynulý rozchod kolies hydraulický  | áno |  |
| Hydraulicky nastaviteľná svetlá výška | áno |  |
| Automatický vyrovnávací systém podvozku - schopnosť podvozku automaticky sa vyrovnať na svahoch, s nezávislým vyrovnaním všetkých kolies.  | áno |  |
| **Pohon** |
| Hydrostatický bezstupňový pohon | áno |  |
| Bubnové brzdy na všetkých kolesách | áno |  |
| Prepravná rýchlosť:  | min 35 km/h |  |
| Tempomat | áno |  |
| Protišmykový systém ASR | áno |  |
| **Motor** |
| Palivo:  | Dízel |  |
| Výkon motora  | min 150 kW |  |
| **Riadenie** |
| Multifunkčný joystick | áno |  |
| Riadenie všetkých kolies, možnosť prepnúť na riadenia 2 kolies, krabí chod | áno |  |
| GPS prijímač prepojený na obrazovku  | áno |  |
| GPS kontrola a automatické vypínanie sekcii | áno |  |
| Automatické riadenie podľa GPS  | áno |  |
| Cúvacia kamera prepojená na monitor | min. 1ks |  |
| Riadiaci počítačový terminál s dotykovým ovládaním | áno |  |
| Ovládací softvér | áno |  |
| **Postrekovanie** |
| Pracovný záber  | 24 m |  |
| Vzdialenosť dýz | 50 cm |  |
| Automatická regulácia veľkosti kvapiek | áno |  |
| Nezávislé dvíhanie ramien | áno |  |
| Odpružené ramená | áno |  |
| Senzorové sledovanie vzdialenosti ramien od porastu a automatické udržiavanie ramien v nastavenej vzdialenosti od porastu  | áno |  |
| Objem zásobníka na postrekovaciu vodu  | min 4000 l |  |
| Merač hladiny v zásobníku s prepojením na monitor | áno |  |
| Miešací systém | áno |  |
| Automatické oplachovanie nádrže | áno |  |
| Výkon čerpadla pre plnenie a postrekovanie | min 400 l/min |  |
| Regulátor tlaku | áno |  |
| Nasávací filter | áno |  |
| Samočistiaci tlakový filter | áno |  |
| Výpustný ventil nádrže | áno |  |
| Merač prietoku | áno |  |
| **Kabína** |
| Vykurovanie a klimatizácia | áno |  |
| Počítačový terminál s farebnou dotykovou obrazovkou | áno |  |
| Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá | áno |  |
| Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča, s možnosťami nastavenia | áno |  |
| Odkladací priestor | áno |  |
| Rádio s CD prehrávačom a MP3 prehrávačom | áno |  |
| Cúvacie senzory | áno |  |
| Ventilácia s filtrom | áno |  |
| Vonkajšie LED osvetlenie podľa predpisov | áno |  |
| Osvetlenie ramien | áno |  |
| Výstražné značenie vpredu aj vzadu | áno |  |
| **Ostatné** |
| Systém automatického mazania | áno |  |
| Cena vrátane dopravy k zákazníkovi | áno |  |

**Cenová ponuka**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| Samochodný postrekovač |  | 1 ks |  |
| DPH 20 % |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto |  |
| Dátum |  |
| Podpis a pečiatka (ak sa používa)  |  |