**Ťahaný postrekovač – 18 m** – technická špecifikácia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STĹPEC 1** | **STĹPEC 2** |  |
| **Požadovaný parameter** | **Hodnoty požadovaných parametrov** |  |
| **1 – Ťahaný postrekovač – 18 m** | | |
| **A/ Nádrž** | | |
| Objem nádrže | 4100 litrov |  |
| Polyesterová nádrž s hladkou vonkajšou a vnútornou stenou, vlnolamový tvar | Áno |  |
| Vonkajší ukazovateľ hladiny kvapaliny s plavákom | Áno |  |
| Nádrž s čistou vodou | 450 litrov |  |
| Rotačná vyplachovacia tryska nádrže | Áno |  |
| Nádrž na umývanie rúk | 16 litrov |  |
| Miešanie hlavnej nádrže | Áno |  |
| **B/ Rám a podvozok** | | |
| Pevný a stabilný rám s paralelogramovým dvíhaním ramien | Áno |  |
| Rozostup nápravy | 1,6 – 2,25 m |  |
| Odpruženie nápravy cez silentbloky | Áno |  |
| Tiahlo nastaviteľné a odpružené cez silentbloky | Áno |  |
| Odstavná noha | Áno |  |
| **C/ Čerpadlo** | | |
| Model PC 700 – centrifugálne |  |  |
| Prietok | 700 l/min |  |
| Tlak | Max. 6 barov |  |
| **D/ plnenie** | | |
| Nádrž na chemikálie | 35 litrov |  |
| Vonkajšie nasávanie – dĺžka hadice s klasickým pripojením | 5 m |  |
| Možnosť plnenia tlakom | Áno |  |
| Filtrácia – štvorstupňová: plnenie, nasávanie, centrálny filter pred prietokomerom, postrekovanie (filtre na každej sekcii s 2 sadami sít) | Áno |  |
| **E/ Ramená** | | |
| Hliníkové ramená RHPA | Áno |  |
| Záber | 18/12 |  |
| Počet sekcií | 7 |  |
| Počet ramien | 2 ks |  |
| Sklápanie laterálne | Áno |  |
| Elektronické ovládanie | Áno |  |
| Hydraulické skladanie a rozkladanie | Áno |  |
| Nezávislé ovládanie vonkajších ramien – možnosť otvorenia na polovicu záberu | Áno |  |
| EQUILIBRA odpruženie ramien | Áno |  |
| Quadrijets držiaky trysiek - s jednou sadou trysiek | Áno |  |
| **F/ ostatná výbava** | | |
| Kolesá – rozmery | 12.4 x 46 (320/90 R46) |  |
| Pneumatické brzdy | Áno |  |
| Osvetlenie a výstražné tabule | Áno |  |
| ISOBUS kompatibilita | Áno |  |
| Ovládanie monitorom CI 800 | Áno |  |
| Aktivácia section controll v monitore | Áno |  |
| Pripojenie do spodného tiahla – oko : | 40 mm |  |