|  |
| --- |
| ***Informácia o cene predmetu zákazky*** |
| **Dodávateľ** | **Obchodné meno** **IČO****Kontaktné údaje (osoba, e-mail, telefón)** |
| ***Predmet zákazky*** |
| ***Predmet zákazky*** | ***Napájačky s ohrevom pre dojnice*** |
| ***Opis a určenie predmetu zákazky**** *napájacie žľaby s ohrevom vody vhodné do otvorených maštalí a exteriéru*
* *vhodné pre dojnice*
* *ohrev elektrickým výhrevným telesom.*
* *vrátane dopravy a montáže na miesta v chovatelských objektech*
* *vzdialenosť napájacieho miesta elektriny 230V od napájačky max. 10 m*
 |
| Značka a obchodný názov |  |
| Typ/Variant/Verzia |  |
| Výrobca  |  |
| Ostatné informácie |   |
| **Cena bez DPH** |  | v EUR na 2 desatinné miesta |
| Miesto vystavenia |  |  |
| Dátum vystavenia |  |
| Zástupca dodávateľa |  | Podpis dodávateľa |

**Technická špecifikácia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Predmet zákazky | MJ | Množstvo |
| ***Napájačky s ohrevom pre dojnice*** | ***kpl*** | ***1*** |
| **1** | **Nerezová napájačka s ohrevom** | **ks** | **2** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1800 mm |
| Kapacita žľabu: minimálne 25 zvierat |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt |
| Vypúšťacie zátky  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody |
| Elektrické vyhrievacie teleso |
| Protimrazová ochrana prívodu vody |
| Rám žľabu je žiarivo zinkovaný  |
| Vnútorný žľab a oplechovanie z nerezového plechu |
| Ochranný rám  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Nerezová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1100 mm |
| Kapacita žľabu: minimálne 15 zvierat |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt |
| Vypúšťacie zátky  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody |
| Elektrické vyhrievacie teleso |
| Protimrazová ochrana prívodu vody |
| Rám žľabu je žiarivo zinkovaný  |
| Vnútorný žľab a oplechovanie z nerezového plechu |
| Ochranný rám  |
| **3** | **Plastová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 900 mm |
| Kapacita žľabu: minimálne 10 zvierat |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt |
| Vypúšťacie zátky  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody |
| Elektrické vyhrievacie teleso |
| Izolácia tela napájačky, vhodná do exteriéru |
| **4** | **Plastová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1300 mm |
| Kapacita žľabu: minimálne 30 zvierat |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt |
| Vypúšťacie zátky  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody |
| Elektrické vyhrievacie teleso |
| Izolácia tela napájačky, vhodná do exteriéru |