|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Technická špecifikácia predmetu zákazky*** | | |
| **Dodávateľ** | **Obchodné meno**  **IČO**  **Kontaktné údaje (osoba, e-mail, telefón)** | |
| ***Predmet zákazky*** | | |
| ***Predmet zákazky*** | ***Napájačky s ohrevom pre dojnice*** | |
| ***Opis a určenie predmetu zákazky***   * *napájacie žľaby s ohrevom vody vhodné do otvorených maštalí a exteriéru* * *vhodné pre dojnice* * *ohrev elektrickým výhrevným telesom.* * *vrátane dopravy a montáže na miesta v chovatelských objektech* * *vzdialenosť napájacieho miesta elektriny 230V od napájačky max. 10 m* | |
| Značka a obchodný názov |  | |
| Typ/Variant/Verzia |  | |
| Výrobca |  | |
| Ostatné informácie |  | |
| **Cena bez DPH** |  | v EUR na 2 desatinné miesta |
| Miesto vystavenia |  |  |
| Dátum vystavenia |  |
| Zástupca dodávateľa |  |  |

**Technická špecifikácia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmet zákazky | | MJ | Množstvo |
| ***Napájačky s ohrevom pre dojnice*** | | ***kpl*** | ***1*** |
| **1** | **Nerezová napájačka s ohrevom** | **ks** | **2** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1800 mm | |  |
| Kapacita žľabu: minimálne 25 zvierat | |  |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže | |  |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt | |  |
| Vypúšťacie zátky | |  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody | |  |
| Elektrické vyhrievacie teleso | |  |
| Protimrazová ochrana prívodu vody | |  |
| Rám žľabu je žiarivo zinkovaný | |  |
| Vnútorný žľab a oplechovanie z nerezového plechu | |  |
| Ochranný rám | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2** | **Nerezová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1100 mm | |  |
| Kapacita žľabu: minimálne 15 zvierat | |  |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže | |  |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt | |  |
| Vypúšťacie zátky | |  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody | |  |
| Elektrické vyhrievacie teleso | |  |
| Protimrazová ochrana prívodu vody | |  |
| Rám žľabu je žiarivo zinkovaný | |  |
| Vnútorný žľab a oplechovanie z nerezového plechu | |  |
| Ochranný rám | |  |
| **3** | **Plastová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 900 mm | |  |
| Kapacita žľabu: minimálne 10 zvierat | |  |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže | |  |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt | |  |
| Vypúšťacie zátky | |  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody | |  |
| Elektrické vyhrievacie teleso | |  |
| Izolácia tela napájačky, vhodná do exteriéru | |  |
| **4** | **Plastová napájačka s ohrevom** | **ks** | **3** |
| Špecifikácia | Rozmery (dĺžka): minimálne 1300 mm | |  |
| Kapacita žľabu: minimálne 30 zvierat | |  |
| Ľahká údržba a čistenie bez demontáže | |  |
| Odtokový otvor pre ľahké čistenie a odstraňovanie nečistôt | |  |
| Vypúšťacie zátky | |  |
| Kapacitný ventil na rýchle dopĺňanie vody | |  |
| Elektrické vyhrievacie teleso | |  |
| Izolácia tela napájačky, vhodná do exteriéru | |  |

Žlté polia vyplní dodávateľ

V časti Technická špecifikácia uvedie hodnoty, ktoré dosahuje ním ponúkaný výrobok.

Hodnotu parametra ohraničenú číselnou hodnotou uvedie číslom a ostatné parametre uvedie slovom: áno, ak výrobok spĺňa uvedený parameter.