|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***„Chladiace a sýtiace zariadenie “*** |
| ***Prijímateľ:*** | **Chateau GRAND BARI, s. r. o.**Poštová 8, 040 01 KošiceIČO: 36 579 581 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |   |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:******Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Značka, názov a typové označenie ponúkaného zariadenia** (vyplní uchádzač) ***Chladiace a sýtiace zariadenie***  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadované položky/parametre** | **Požadovaná hodnota**  | **Uveďte****Spĺňa/Nespĺňa**(Zároveň uchádzač uvedie svoje ponúkané parametre) |
| Prietokový chladiaci výmenník | Áno |  |
| Prietokové sýtiace zariadenie | Áno |  |
| Tlakový buffer tank o objeme 500 litrov pred plniacim strojom | Áno |  |
| Podávacie čerpadlo so sondou prítomnosti produktu | Áno |  |
| Pohotovostná nádoba 300 litrov s hladinovými sondami | Áno |  |
| Ovládací panel | Áno |  |
| Prietok  | Max. 2 000 litrov/hod. | Uveďte parameter: |
| Spotreba vzduchu | 50 Nl/min. | Uveďte parameter: |
| Spotreba CO₂ pri 10 baroch | 5 gr/liter | Uveďte parameter: |
| Roztok glykolu | 14 m³/hod. pri teplote – 4°C | Uveďte parameter: |
| Sýtenie | max. 9 gr/liter | Uveďte parameter: |
| Chladiaci výkon externého agregátu  | 70.000 Kcal/hod. | Uveďte parameter: |
| Príkon | 5 kW bez chladiaceho agregátu | Uveďte parameter: |
| Max. vstupná teplota produktu | 20 °C | Uveďte parameter: |
| Max. teplota pre sýtenie | 0-4 °C | Uveďte parameter: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |