Príloha č. 1

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU KÚPY**

Predmet zákazky: Obstaranie poľnohospodárskej techniky

1. **Šmykom riadený nakladač s výbavou (lyžica na hnoj, lyžica na krmivo, telematický modul, GPS) a**
2. **mulčovač**

Prijímateľ: Team Vision s.r.o.

Družstevná 2441, Terchová 013 06, IČO: 50 701 321

Uchádzač:

POKYNY PRE VYPLNENIE: Uchádzač vo svojej ponuke predloží nižšie uvedené tabuľky, v ktorých vyplní stĺpec „**Navrhovaný technický parameter“.** Pri požadovaných číselných parametroch uvedie skutočnú hodnotu parametra ním ponúkaného zariadenia, pri ostatných uvedie „ÁNO“, ak ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú špecifikáciu, „NIE“, ak ponúkané zariadenie nespĺňa požadovanú špecifikáciu. Zároveň sa požaduje uviesť presný názov zariadenia (typ, značka, model a podobne).

*Uchádzač vyplní údaje bodu A. a B. a krajný stĺpec*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Šmykom riadený nakladač s výbavou (lyžica na hnoj, lyžica na krmivo, telematický modul, GPS)** | 1. Názov výrobcu:
 |  |
| 1. Typ:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia,****požadovaný technický parameter**: | **Navrhovaný technický parameter:****(uviesť konkrétny parameter alebo v prípade parametra uvedeného len textom uviesť ÁNO – spĺňa /** **NIE – nespĺňa)** |
| Menovitý výkon motora min. 45 kW (60 hp) |  |
| Motor štvorvalcový preplňovaný min. 2,2 l |  |
| Led pracovné osvetlenie |  |
| Hydraulický systém pracovné zubové čerpadlo štandardný prietok 78 l/min |  |
| Mechanický rýchloupínač prídavných zariadení, rozvádzač s troma sekciami |  |
| Ovládanie pracovných zariadení elektrohydraulickými joystickmi |  |
| Samovyrovnávanie lopaty |  |
| Odpružený výložník |  |
| Signalizácia cúvania |  |
| Elektrická ES zástrčka |  |
| Odpojovač batérie |  |
| Lopata s dvojitým pridržiavačom a šírkou max. 1900 mm s vymeniteľným britom |  |
| Lopata nízkeho profilu s predĺženým dnom o šírke max. 1900 mm |  |
| **Telematika stroja – telematický modul:** |  |
| Nastavenie alarmu pri opustení okruhu, v ktorom sa stroj má nachádzať (upozornenie na krádež stroja) |  |
| Sledovanie stavu mth |  |
| Plánovanie údržieb – automatické hlásenie údržby |  |
| Reporty podľa nastavenia s pamäťou |  |
| Hlásenia chybových kódov na diaľku pre servis (ušetrenie cesty servisu na zisťovanie závady) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. mulčovač** | 1. Názov výrobcu:
 |  |
| 1. Typ:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia,****požadovaný technický parameter**: | **Navrhovaný technický parameter:****(uviesť konkrétny parameter alebo v prípade parametra uvedeného len textom uviesť ÁNO – spĺňa /** **NIE – nespĺňa)** |
| Pracovná šírka min. 290 cm |  |
| Celková šírka stroja min. 300 cm |  |
| Požadovaný výkon traktora min. 60 kW |  |
| Otáčky VH 540 min-1 |  |
| Počet klinových remeňov náhonu 3 ks |  |
| Celková hmotnosť 900 kg |  |
| Zdvojený rám s protiostrím |  |
| Hydraulický posuv do strán  |  |
| Elektronicky vyvážený rotor so skrutkovito uloženými nástrojmi |  |
| Nastaviteľný zadný kopírovací valec |  |

V .........................., dňa...................

................................................................

 Podpis, pečiatka uchádzača