REKONSTRUKCE WC Zimní stadión

Technický popis a postup prací

Sprchy – kabina hostů

- vybourání keramické dlažby včetně betonu

- osekání stávajících obkladů

- nový podkladní beton 10 cm s kari sítí 15/15 6 drát

- asfaltová hydroizolace včetně zateplení podlahy polystyrenem 10 cm

- nové rozvody topení v mědi včetně 4KS radiátorů

- nové obklady 30/60 cm včetně tekuté hydroizolace 2x

- nová dlažba 60/60 cm včetně tekuté hydroizolace 2x a 4KS vpustí nerezových

- nové štukové omítky, včetně malby a zapravení drážek po topení

Předsíň – kabina hostů

- demontáž a zpětná montáž umyvadel 3 KS

- osekání stávajících obkladů

- nové obklady 30/60 cm

- nové štukové omítky, včetně malby

- vybourání stávající ocelové zárubně a úprava rampy, tak aby byla zachována světlá vstupní výška 197 cm vzhledem k dodání plastových dveří barva šedá.

WC muži 1PP

- stávající litinové stoupačky demontovat a zasekat nové

- nové štukové omítky, včetně malby a zapravení drážek po stoupačkách

- doplnění obkladů po bourání stoupaček

WC ženy 1PP

- stávající litinové stoupačky demontovat a zasekat nové

- nové štukové omítky, včetně malby a zapravení drážek po stoupačkách

- doplnění obkladů po bourání stoupaček

WC muži 1NP

- stávající litinové stoupačky demontovat a zasekat nové

- demontáž zařizovacích předmětů a montáž nového WC kombi 2KS a umyvadla včetně baterie

- nové štukové omítky, včetně malby a zapravení drážek po stoupačkách

- doplnění obkladů po bourání stoupaček

WC ženy 1NP

- osekání obkladů a dlažeb

- demontáž zařizovacích předmětů a zástěn (ponechání umyvadla v předsíňce)

- stávající litinové stoupačky demontovat a zasekat nové

- nové rozvody elektro včetně dodání 2KS světel, vypínačů a zásuvek

- nové jádrové štukové omítky, včetně malby a zapravení drážek po stoupačkách a elektro