Príloha č. 1 súťažných podkladov: **Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk**

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Operačné stoly - II. etapa**

Časť č. : .....................  *(doplňte)*

Názov časti: .....................  *(doplňte)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
|  | **Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH** |  |
|  | **Sadzba DPH** |  |
| 1. | **Cena za celý predmet zákazky v € s DPH**  |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania uchádzača: ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - fax: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: **Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
|  - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenia uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

1. sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami nadlimitnej zákazky určenými verejným obstarávateľom;
2. všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;
3. vo vyhlásenej nadlimitnej zákazke predkladáme len jednu ponuku;
4. nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá v tejto nadlimitnej zákazke predkladá ponuku;
5. dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: **Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača**

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59 Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

**Operačné stoly - II. etapa**

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My ...................., čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

1. sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
2. sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
3. budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
4. poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,
5. sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: <https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html>.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

# Príloha č.4a súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Operačné stoly - II. etapa**

**Časť č. 1: Operačný stôl pre potreby Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku**

- požaduje sa dodať nová, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Hodnota technického parametra** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. | Mobilný operačný stôl s plne otočnými kolesami a s elektrickým ovládaním a s pohonom podvozku pre ľahký presun s pacientom | áno |  |
| 2. | Operačný stôl s hlavnou doskou s rozhraním pre pripojenie jednotlivých modulov - modulárny operačný stôl | áno |  |
| 3 | Dĺžka hlavnej dosky operačného stola spojenej so základňou a s dvomi motorizovanými pármi kĺbov  | min. 700 a max. 1300 mm |  |
| 4. | Vyžaduje sa vysokostabilný operačný stôl s plošným usadením základne na podlahu - nie len fixácia kolies. Plošné usadenie musí zabezpečiť stabilitu aj v najvyššej polohe dosky stola počas výkonov pod mikroskopom resp. s navigáciou | áno |  |
| 5. | Vyžaduje sa operačný stôl s elektrickým polohovaním pohybov a sklonov | áno  |  |
| 6. | Spodná poloha hlavnej dosky stola vo výške | max. 600 mm |  |
| 7. | Elektrický zdvih  | min. o 450 mm |  |
| 8. | Elektrický Trendelenburg/antitrendelenburg | min. 25°/35° |  |
| 9. | Elektrický Laterálny náklon - obojstranný | min. 20° |  |
| 10. | Pozdĺžne predĺženie hlavnej dosky stola | min. o 250 mm |  |
| 11. | Elektrické polohovanie chrbtového modulu | min. +70°/-40° |  |
| 12. | Elektrické polohovanie nožného modulu | min. +80°/-90° |  |
| 13. | Operačný stôl umožňujúci obojstranné vyskladanie s nosnosťou pri reverznom vyskladaní | min. 250 kg |  |
| 14. | Požaduje sa ovládanie diaľkovým káblovým aj bezkáblovým ovládačom | áno |  |
| 15. | Ovládač musí mať farebný displej s dotykovým ovládaním pre ľahkú orientáciu v akej polohe sa stôl nachádza  | áno |  |
| 16. | Ovládač umožňujúci uloženie min. 10 prednastavení polôh stola | áno |  |
| 17. | Požadujeme záložné ovládanie na základni operačného stola | áno |  |
| 18. | Jednotlivé časti pracovnej dosky stola aj moduly musia byť vybavené mäkkými matracmi s pamäťovou penou, vodeodolným poťahom a termoizolačnými vlastnosťami  | áno |  |
| 19. | Matrace minimálne z dvojvrstvovej peny - antidekubitné  | áno |  |
| 20. | Zostava: |   |  |
| 20.1 | Základňa operačného stola s hlavnou doskou a s vyššie uvedenými vlastnosťami | 1 ks |  |
| 20.2 | Diaľkový káblový aj bezkáblový ovládač s dotykovým displejom, vrátane nabíjačky | 1 sada |  |
| 20.3 | Nožný diel v celosti | 1 ks |  |
| 20.4 | Chrbtový diel k hlavnej doske stola | 1 ks |  |
| 20.5 | Hlavový diel s veľkým sklonom nahor/nadol min. +45°/-55°, s jednoduchým mechanizmom s poistkou proti uvoľneniu sklonov | 1 ks |  |
| 20.6 | Gélová prstencová podložka pod hlavu pacienta - priemer 200mm | 1 ks |  |
| 20.7 | Podpera ruky - výškovo nastaviteľná min. o 35 cm s guľovým kĺbom na ramene o dĺžke min. 30 cm. Ľahko prispôsobiteľná rôznej polohe ruky pacienta na op.stole | 1 ks |  |
| 20.8 | Otočné rameno s výškovým nastavením voči doske stola a zároveň s nastaviteľnou dĺžkou ramena pre bočné podpery tela pacienta | 1 ks |  |
| 20.9 | Bočná podpera tela pacienta o veľkosti min. 120x150 mm a max. 120x180 mm | 1 ks |  |
| 20.10 | Ohranná podpera ruky s mäkkou matracou v tvare L o dĺžke min. 35 cm a s dvomi pásmi na suchý zips | 1 ks |  |
| 20.11 | Držiak ruky na bočnú lištu s odoberateľným a umývateľným pásom na suchý zips o šírke min. 120 mm | 1 ks |  |
| 20.12 | Anestéziologický rám na bočnú lištu - celonerezový, tvar "šibenice" | 1 ks |  |
| 20.13 | Otočná svorka pre príslušenstvo na bočnú eurolištu s otvorom pre tyč o priemere min. 16 - 22 mm | 2 ks |  |
| 20.14 | Pás na fixáciu tela pacienta - umývateľný, vrátane svoriek s poistkou proti samovoľnému uvoľneniu z bočnej lišty. Šírka min. 120 mm, dĺžka min. 1000mm | 1 ks |  |

# Príloha č.4b súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

**NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary**

Názov predmetu zákazky:

**Operačné stoly - II. etapa**

**Časť č. 2: Operačný stôl pre operačnú sálu č. 6 Spoločných operačných sál**

- požaduje sa dodať nová, nepoužívaný a nerepasovaný tovar

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný technicko-medicínsky parameter / opis / požadovaná hodnota** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky** |
| 1. | Jedna batéria s kapacitou prevádzky min. 5 dní |  |
| 2. | Výška stola min. 580 max. 600 mm |  |
| 3. | Výškové nastavenie min. 450 mm |  |
| 4. | Motorizovaný laterálny sklon min. +/-20° |  |
| 5. | Motorizovaný náklon dosky stola trendelenburg/antitrendelenburg min. +25/-35° |  |
| 6. | Rozsah nožnej časti min. -90° až +70° |  |
| 7. | Rozsah pohybu chrbtovej časti min. -40° až +70° |  |
| 8. | Šírka operačného stola bez bočných líšt min. 520 max. 550 mm |  |
| 9. | Nosnosť operačného stola (hmotnosť pacienta) v normálnej aj reverznej polohe a v maximálnych sklonoch min. 250 kg |  |
| 10. | Operačný stôl s min. 6 segmentmi |  |
| 11. | Pozdĺžny posun s elektrickou brzdou min. 300 mm |  |
| 12. | Štyri pojazdné zdvojené kolieska otočné 360° |  |
| 13. | Hlavová doska s dvojitým kĺbom – 1 ks |  |
| 13.1 |  Rozsah nastavenia v dvoch kĺboch, v každom kĺbe min. +45/-45° |  |
| 14. | Nožný segment 4 diely, odoberateľné lýtkové časti – 1 ks |  |
| 14.1 | dĺžka min. 700 mm max. 920 mm |  |
| 14.2 | rozťahovanie do boku min. +/-45° |  |
| 15. | Bezdrôtový ovládač k operačnému stolu s farebným dotykovým displejom – 1 ks |  |
| 16. | Pás na uchytenie pacienta, umývateľný, s poistkou proti odpojeniu -1 ks |  |
| 16.1 | šírka min. 100 mm max. 120 mm |  |
| 16.2 | dĺžka min. 1500 mm |  |
| 17. | Univerzálny držiak ruky (typ 1) – 2ks |  |
| 17.1 | 1 ks guľového kĺbu |  |
| 17.2 | výškové polohovania od dosky stola min. – 300 mm max. 460 mm |  |
| 17.3 | polster na uloženie ruky v dĺžke min. 450 mm max. 600 mm |  |
| 18. | Univerzálny držiak ruky (typ 2) – 2 ks |  |
| 18.1 | výškové nastavenie min. 250 mm |  |
| 18.2 | stranové sklápanie a vyklápanie do strán za pomoci guľového kĺbu min. 90° |  |
| 18.3 | polster na uloženie ruky v dĺžke min. 450 mm max. 600 mm |  |
| 19. | 3D polohovateľné rameno pre bočné podpery, uťahovanie v jednom bode pre 3 kĺby – 2 ks |  |
| 19.1 | výškové nastavenie min. 200 mm |  |
| 19.2 | 3 guľové kĺby |  |
| 20. | Polster pre laterálnu polohu – 2 ks |  |
| 20.1 | rozmer polsteru pre laterálnu polohu min. 100x210x55 +/-10% |  |
| 21. | Univerzálny kĺb na príslušenstvo – 6 ks |  |
| 21.1 | otočný 360° |  |
| 21.2 |  kruhový otvor na prichytenie príslušenstva priemeru min. 15 mm max. 20 mm |  |
| 22. | Podložka pod hlavu, prstenec pr. 200 mm, gelová – 1 ks |  |
| 23. | Pás fixácie končatín, rozmery min. 120x1300 mm – 2 ks |  |
| 24 | Ochranná opierka ruky – 2 ks |  |
| 24.1 | rozmer min. 400x180 mm, celonerezová s mäkkou matracou, tvar L, 2 pásy so suchým zipsom, konštrukcia kovová bez ostrých hrán, uchytenie na bočnú lištu |  |
| 25. | Vlastnosti operačného stola: |  |
| 25.1 | Základňa schopná motorizovaných sklonov: laterálny sklon, trendelenburg/anitrendelenburg, kombinované sklony ako aj motorizovaný zdvih a pozdĺžny posun |  |
| 25.2 | Vybavený bezkáblovým ovládačom vrátane nabíjačky, zobrazujúci na displeji polohy jednotlivých segmentov a signalizujúci technické poruchy, stav batérií a pod. |  |
| 25.3 | Zabudované batérie s výdržou min. 5 dní prevádzky |  |
| 25.4 | Rozhrania pre súčasné pripojenie káblového diaľkového ovládača a nožného spínača, bezkáblového ovládača ako aj PC na diagnostiku a nastavenie operačného stola |  |
| 25.5 | Možnosť ovládania operačného stola cez diaľkový ovládač, káblový ovládač, záložné ovládanie cez klávesnicu na nohe stola a nožným ovládačom |  |
| 25.6 | Nastavenie všetkých elementov do nulovej pozície jednou klávesou na ovládači |  |
| 25.7 | Monitorovanie krajných polôh s akustickou signalizáciou |  |
| 25.8 | Integrovaná nabíjacia a napájacia jednotka |  |
| 25.9 | Skladanie nožných častí, chrbtovej časti a hlavovej časti rýchloupínacím mechanizmom bez nutnosti skrutkovania |  |
| 25.10 | Polstrovanie antidekubitné s pamäťovým efektom, paropriepustné, termoizolačné s vyššou tvrdosťou ako jednoduchá pamäťová pena, bezšvové, nešité, povrch odolný voči vode, čistenie bežnými dezinfekčnými prípravkami, odnímateľné |  |
| 25.11 | Motorizované ovládanie výškové nastavenie, trendelenburg/antitrendelenburg, laterálny sklon, sklon nožných segmentov, sklon chrbtovej časti, longitudálny posun dosky stola |  |
| 25.12 | Doska a segmenty stola priepustné RTG lúčom po celej dĺžke |  |
| 25.13 | Reverzná pozícia pacienta t.j. zmena hlavovej a chrbtovej dosky za nožné s možnosťou prepnutia ovládača pre reverzné vyskladaný stôl |  |
| 25.14 | Nabíjanie operačného stola plne automatické so signalizáciou nabitia |  |
| 25.15 | Prednastavenie polohy stola flex, reflex, kreslo ,,beachchair“ a nulová poloha |  |