**Výzva na predloženie cenovej ponuky[[1]](#footnote-1)**

**Názov predmetu zákazky:**

**„****Nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie pre nakoľajovanie električiek – tzv. nakoľajovací špeciál“**

1. **Identifikácia obstarávateľa**

 Obchodné meno: **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

 Sídlo: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

 Kontaktná osoba: PhDr. Kristína Juhászová

 Telefón: (+ 421) (2) 5950 14 28

 E-mail: juhaszova.kristina@dpb.sk

 IČO: 00 492 736

 DIČ: 2020298786

 IČ DPH: SK2020298786

 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 607/B.

1. **Označenie zákazky:** CP 7/2023
2. **Druh zákazky:** tovary
3. **Predpokladaná hodnota zákazky:** 204 900,00€ bez DPH
4. **CPV kód**: 34114000-8 Motorové vozidlá na špeciálne účely
5. **Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie v počte 1 ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách tejto Výzvy.

1. **Miesto dodania predmetu zákazky:** Dopravný podnik Bratislava, a. s., Račianska 149, 831 54 Bratislava – vozovňa Krasňany
2. **Lehota viazanosti cenovej ponuky:** do 31.12.2023
3. **Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 03.07.2023 do 10:00 hod.**

Ponuky je potrebné predkladať elektronicky, a to prostredníctvom IS JOSEPHINE: (link)

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/42880/summary>

1. **Typ zmluvy/objednávky:** Kúpna zmluva
2. **Trvanie zmluvy:** Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov.
3. **Lehota dodania:** do 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy a vystavenia čiastkovej objednávky
4. **Jazyk ponuky:** Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
5. **Kritéria na vyhodnotenie ponúk**

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ponuky – najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR bez DPH.

1. **Spôsob predloženia ponuky:**

# Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Súčasťou cenovej ponuky musí byť vyplnený formulár Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy a čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy.

1. **Podmienky účasti:**
* Uchádzač je oprávnený dodávať tovar/poskytovať službu/realizovať stavebné práce.
1. **Elektronická aukcia:** nie
2. **Doplňujúce informácie:**

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a/alebo kedykoľvek zrušiť túto súťaž. Všetky náklady spojené s predložením ponúk znáša uchádzač. Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu s obstarávateľom, obstarávateľ môžu rokovať o uzavretí zmluvy s ďalšími uchádzačmi v poradí.

Prílohy:

1. Opis predmetu zákazky
2. Návrh uchádzača na plnenie kritérií
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Kúpna zmluva
5. Technická špecifikácia 5a
6. Technická špecifikácia 5b

V Bratislave dňa 21.06.2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**

Ing. Vladimír Pokojný

vedúci oddelenia verejného obstarávania

**Príloha č. 1**

**Opis predmetu zákazky**

**Základná technická špecifikácia – požiadavky na vozidlo - nakoľajovací špeciál (NŠ)**

*Motor:* dieselový, 4 – valcový, 16 - ventilový, preplňované turbo so vstrekovaním

Min. výkon motora: 200 kW

*Prevodovka:* 6 – stupňová, plne synchronizovaná, uzávierka zadného diferenciálu 4x4

*Kabína:* - dvojkabína pre počet osôb 2+4, pozinkovaná s ochranným náterom, elektrické otváranie okien, centrálne uzamykanie, klimatizácia

*Podvozok:* - nosnosť **min. 2 800,- kg** (1.341,- kg špeciálna výbava + príslušenstvo, - 851,- kg ostatný a pomocný materiál, 540,- kg posádka vozidla) **+ hmotnosť samotnej nadstavby** **a príslušenstva** (svetlá, rebrík, svetelná rampa, osvetlenie, ostatné doplnky, atď ...)

*Nadstavba a prídavné zariadenia a doplnky:*

- priečky a regály podľa požiadaviek objednávateľa, na základe špeciálnej výbavy,

- roletové otváranie z bokov vozidla (aj vzadu),

- bočné a zadné osvetlenie – nastavovacie svetlá bielej farby 4x,

- výstražné osvetlenie – majáky na kabíne,

- svetelná rampa ... ,

- v zadnej časti – prepracovať ako najlepšie vysúvať nakoľajovacie mostíky 3 ks

- pneumatický výsuvný osvetľovací stožiar typu LED

- elektrický lanový naviják s krytom

- výsuvné podesty

- bandaska na vodu o objeme 50 litrov na oplach rúk, zabezpečiť voči zamrznutiu v zime

 (ohrev...)

**Podrobná technická špecifikácia**

**Predmet zákazky:**

Predmetom zákazky je nákup – dodanie vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie a príslušenstva pre nakoľajovanie električiek, tzv. vozidlo - nakoľajovací špeciál.

**Špecifikácia predmetu zákazky:**

Vozidlo - nakoľajovací špeciál (ďalej NŠ)

Dodanie NŠ vo vyhotovení ako špeciálne motorové vozidlo, spĺňajúci normy EHK a EHS platné v čase dodávky, emisnú normu platnú v čase dodávky, požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť vozidla v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 725/2004 Z.z., o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s podvozkom schopným jazdy za každého počasia po všetkých pozemných komunikáciách (spevnených aj nespevnených), vo vyhotovení a s výbavou na poskytovanie pomoci pri nakoľajovaní koľajových vozidiel (električky typu T3-P, T3-AS, K2S, T6A5, 29T, 30T).

***Základné vyhotovenie NŠ:***

**A) Farebné vyhotovenie:** bude ešte špecifikovaná objednávateľom, predbežne:

- kabína a nadstavba - červená, odtieň RAL 3000,

- rám, nárazníky, rolety nadstavby - sivá farba,

**B) Podvozok a motorová časť vozidla**

1. *požadované minimálne technické parametre:*
* maximálna rýchlosť najmenej 85 km/h
* počet miest na sedenie 1+5 (2+4)
* prevodovka 6 synchronizovaných prevodových stupňov vpred a 1 vzad, pomoc pri radení SERVOSHIFT
* počet náprav 2
* pohon náprav nepretržitá prevádzka v systéme 4x4 s medzi nápravovým diferenciálom, elektropneumatické ovládanie prevodových stupňov a medzi nápravový zámok
* motor o výkone minimálny výkon: 200 kW pri 2 100 ot./min
* krútiaci moment: 1 050 Nm od 950 do 1 600 ot./min
* výfuková brzda (min. 120 kW pri 2800 ot / min)
* vybavenie systémom ABS
* celková hmotnosť min. 12 ton najviac 14 ton
* napätie elektrického príslušenstva 24 V s meničom napätia 12/24 V
* batéria min. 185 Ah
* rázvor náprav najmenej 3800 mm
* pneumatiky: rozmer 365/85 R20 - jednotlivé kolesá, M. Profil XZL / XZL, oceľové ráfiky
* prevádzkové brzdy všetky kotúčové brzdy, elektronické riadenie výroby vzduchu
* vozidlo vybavené batériovým odpojovačom
* motor vznetový preplňovaný s priamym vstrekovaním
* splnenie podmienok „Zákona O premávke na pozemných komunikáciách“, platného v čase vyhodnotenia verejnej súťaže a v čase predpokladanej realizácie dodávky v znení neskorších predpisov umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia technického preukazu podmieňujúceho vydanie EČV
1. *systém studeného štartu predohrevom nasávaného vzduchu*
2. *pomoc pri rozjazde do kopca*
3. *asistent núdzového brzdenia (BAS)*
4. *núdzové brzdové svetlo (EBL)*
5. *integrovaná zásuvka na dobíjanie akumulátorov, dopĺňanie tlakového vzduchu do brzdového systému a predohrevu motora v dobe prevádzkového kľudu vozidla musí byť zabudovaná v blízkosti nástupu vodiča do automobilu. Súčasťou dodávky musí byť aj dodanie integrovanej zástrčky.*
6. *všetky plniace otvory prevádzkových kvapalín musia byť ľahko prístupné zvyčajným, na tento účel používaným prostriedkom*
7. *vozidlo musí byť vybavené spájacím zariadením:*
* vpredu pre vlečenie,
* vzadu na ťahanie prípojného vozidla hmotnosti najmenej 3t
1. *vozidlo musí byť vybavené spájacím zariadením s čapom 40 mm vzadu na ťahanie prípojného vozidla, vrátane vyvedenia spojky vzduchového okruhu a zásuvky pre elektrickú a brzdovú sústavu prípojného vozidla s 12 V a 24 V*
2. *stĺpik volantu vodiča musí byť nastaviteľný v dvoch smeroch (výška a sklon)*
3. *výkon alternátora a kapacita akumulátora (alebo ich počet) musia byť dimenzované na súčasnú činnosť všetkých prídavných elektrických zariadení, ktoré nie sú napájané elektrocentrálou, pri voľnobežných otáčkach motora*
4. *vozidlo musí byť vybavené možnosťou štartovania z cudzieho zdroja v prípade vybitia vlastných akumulátorov*
5. *vozidlo musí byť vybavené mriežkami chrániace svetlomety*
6. *LED denné svetlá*
7. *minimálny objem palivovej nádrže 150l*
8. *min. svetlá výška podvozku 330 mm, meraná od úrovne terénu po spodnú hranu diferenciálu pri zaťaženom vozidle*
9. *elektrický ohrievač paliva vo filtri*
10. *vozidlo musí byť vybavené vonkajšou akustickou signalizáciou zaradenia spätného chodu (prerušovaný tón) o intenzite najmenej 80 dB a parkovacím asistentom s video prenosom do kabíny*
11. *vozidlo musí byť vybavené zvláštnym výstražným svetelným a zvláštnym výstražným zvukovým zariadením a rozhlasovým bez údržbovým zariadením v súlade s § 19 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky, ktoré tvoria:*

Svetelná časť:

* na streche kabíny 2 ks zábleskové majáky/ majáková rampa (oranžová farba),
* na prednej kapote (maske) 2 ks prídavné LED zábleskové svetlá (oranžová farba),
* na zadnej nadstavbovej časti po stranách 2 ks zábleskové majáky (oranžová farba),
* na zadnej nadstavbovej časti meniteľná Led diódová svetelná rampa (oranžová farba),

**C) Kabína vodiča a posádky**

1. *musí byť samostatná štvordverová, so schodíkmi pre výstup do druhých dverí s bezprašným vetraním nasávaného vzduchu*
2. *klimatizácia*
3. *4 dvere otvárateľné do 90 °*
4. *predné sedadlá musia byť vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi so samonavíjacím mechanizmom bezpečnostných pásov*
5. *všetky sedadlá musia byť vybavené opierkami hlavy*
6. *sedadlo vodiča a spolujazdca musí byť odpružené*
7. *4-miestna zadná lavica s bezpečnostnými pásmi*
8. *úložný priestor pod sedadlom s objemom min. 250 litrov s podpornou rukoväťou*
9. *2 x min. 60 litrové úložné priestory za prednými sedadlami*
10. *kompletné ADP ostatných členov posádky musia byť integrované v operadlách sedadiel*
11. *elektrické okná*
12. *digitálny tachograf*
13. *2 vyhrievané, diaľkovo ovládané spätné zrkadlá, 2 širokouhlé zrkadlá, rampové zrkadlo, predné prístupové zrkadlo*
14. *prístrojové vybavenie kabíny musí spĺňať podmienky stanovené zákonom. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu rýchlomer s počítadlom prejdenej vzdialenosti, hodiny, otáčkomer, palivomer, ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny motora, ukazovateľ plnenia vzduchových okruhov, , optická signalizácia zapojenia uzávierky diferenciálu, optická signalizácia používaných zariadení (osvetľovací stožiar, výstražné svetelné a zvukové zariadenie), a optická signalizácia otvorených roliet*
15. *sedadlá určené pre členov posádky musia byť v smere jazdy a svojou šírkou*
16. *nastaviteľný obmedzovač rýchlosti s ovládaním na volante (ASL)*
17. *tempomat s ovládaním na volante*
18. *držiak na tablet s 2 portami USB-C*
19. *Všeobecné požiadavky na prístrojové vybavenie:*
	* meracie zariadenia, meradlá, kontrolné svetlá, regulátory a riadiace zariadenia inštalované pre všetky funkcie musia byť jasne čitateľné a prístupné z riadiaceho miesta,
	* riadenie a sledovanie činnosti všetkých zariadení musí byť možné aj za zníženej viditeľnosti a v úplnej tme,
	* prevádzkové funkcie motora, najmä teplota chladiacej kvapaliny, tlak vzduchu v brzdovom systéme, tlak oleja, musia byť strážené a signalizované pomocou akustického a optického zariadenia, pričom akustický signál musí byť tvorený oddeleným signalizačným zariadením. V prípade kvapalinového systému bŕzd je jeho vitálna funkcia strážená a signalizovaná.

**C) Nadstavba**

1. *Všeobecné požiadavky:*
* Musí byť vyhotovená ako samonosná, samostatná skriňová, z materiálu nepodliehajúcemu korózii (napr. nerez, hliník, kompozit), s úložnými priestormi uzatvorenými pevnými roletkami po stranách. Úložné priestory musia byť uzamykateľné. Otváranie priestorov pre uloženie náradia v spodnej časti nadstavby musí byť realizované pomocou výklopných alebo výsuvných plošín, ktoré po otvorení uľahčujú prístup a dosah k výbave uloženej v horných častiach nadstavby. Dosah na výbavu v horných častiach úložného priestoru nad nápravou musí byť zabezpečený jej umiestnením do výklopných držiakov (výklopných zásuviek) alebo výklopnou plošinou (schodom). Povrch plošín (schodov) musí byť opatrený protišmykovou úpravou.
* Strecha nadstavby musí byť so zvýšenou nosnosťou, umožňujúca pohyb najmenej dvoch osôb súčasne a bezpečné umiestnenie a upevnenie rozmernejších vecných prostriedkov. Priestor strechy nadstavby určený pre pohyb osôb musí byť zabezpečený protišmykovou povrchovou úpravou.
* Rozsvietenie LED osvetlenia úložných priestorov v nadstavbe po jeho otvorení, musí byť signalizované v kabíne vodiča.
* Umiestnenie výbavy a náradia, ktorým už obstarávateľ disponuje (upresneného v zozname), v nadstavbe vozidla musí byť riešené systémom s výklopnými, výsuvnými alebo otočnými viacúrovňovými zásuvkami a policami. Výška políc musí byť nastaviteľná na bočných hliníkových profiloch. Uloženie pohonných agregátov musí byť riešené na výsuvných alebo otočných plošinách.
* Výbava a príslušenstvo musí byť uložené v držiakoch a montážnych prvkoch zabraňujúcich nežiaducemu pohybu.
* Vybavenie políc vyrobených z hliníka, v systéme s možnosťou nastavenia výšky políc
* Po bočných stranách nadstavby musia byť umiestnené pracovné osvetľovacie telesá minimálne 2 ks ľavobok a 2 ks pravobok, ktoré umožňujú prácu aj pri zhoršenej viditeľnosti v okolí vozidla doplnené o LED osvetlovací pás po oboch stranách nadstavby.
* Dvere a uzávery úložných priestorov, výsuvné alebo výklopné stúpačky, zásuvky a úložné dosky, ktoré v otvorenej polohe presahujú karosériu o viac ako 250 mm, musia byť označené svetelnou signalizáciou.
* Všetky dvere, rolety a uzávery musia byť konštruované tak, aby nedošlo k náhodnému otvoreniu za jazdy alebo pri núdzovom brzdení. V otvorenej polohe musia byť zaistené proti samovoľnému zatvoreniu.
* Zásuvky a úložné dosky vo vnútri úložných priestorov musia byť v prepravnej polohe, t.j. pri úplnom zasunutí a pri pracovnej polohe, t.j. úplnom vysunutí samočinne bezpečne zaistiteľné.
* Priestory pre uloženie príslušenstva a výbavy musia byť vyhotovené tak, aby boli chránené proti striekajúcej a dažďovej vode.
* Všetky rukoväte na nadstavbe, uzáveroch, zásuvkách a úložných plochách musia byť konštruované tak, aby ich použitie bolo možné v ochranných rukaviciach. Rovnako musia byť konštruované všetky ovládacie a manipulačné prvky, vrátane zaisťovacích mechanizmov pre uloženie príslušenstva a výbavy.
* Elektrické zásuvky musia byť zreteľne označené hodnotou elektrického napätia.
* Sada základného servisného náradia.
* Rezervné koleso.
* Základná povinná výbava vozidla, hasiaci prístroj s konzolou, podkladacie kliny.
1. *Osvetľovací stožiar:*
* Pneumaticky výsuvný stožiar s LED svetlami s celkovým svetelným tokom 30 000 lm, trvalo namontovaný na vozidle so zdvíhacím signálom na ovládacom paneli, napájaný inštaláciou podvozku,
* Elektrické vodiče napájajúce svetlomety nezasahujú do pohybov teleskopov,
* Výška rozloženého stožiara, meraná od zeme, na ktorej vozidlo stojí, k svietidlu horizontálne umiestnených reflektorov viac ako > 4,5 m,
* Ovládanie otáčania svetlometov okolo zvislej osi a zmena uhla ich sklonu bude prebiehať od úrovne zeme,
* Stupeň krytia svetlometu: IP 65

Doklady potrebné k prevzatiu vozidla:

- všetky doklady potrebné k preberaniu vozidla – technický preukaz, servisná knižka, ...)

- protokol o zhode

- protokoly o vykonaných skúškach a revíziách (elektrické, vzduchové, tlakové, revízia

 ťažného zariadenia a navijaka, majáky, ...)

- sprievodná dokumentácia k vozidlu v slovenskom jazyku 1 x v tlačenej forme aj + 1x na CD, resp. USB

- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku 1x v tlačenej forme aj + 1xna CD, resp. USB

**Príloha č. 2**

**Návrh uchádzača na plnenie kritérií**

**Základné údaje uchádzača:**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH /ak relevantné/:

Registrácia:

Zastúpený:

Kontaktná osoba:

/meno, tel., e-mail/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | **Cena v EUR bez DPH:** | **DPH:** | **Cena v EUR s DPH:** |
| Celková cena za celý predmet zákazky v EUR  |  | 20 % |  |

\* neplatiteľ DPH uvedie cenu bez DPH

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Obchodné meno uchádzača,

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača[[2]](#footnote-2)

**Príloha č. 3**

**Čestné vyhlásenie uchádzača**

**Základné údaje uchádzača:**

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH /ak relevantné/:

Registrácia:

Zastúpený:

Kontaktná osoba:

/meno, tel., e-mail/

**Týmto čestne vyhlasuje, že:**

1. súhlasí s podmienkami súťaže na predmet zákazky pod názvom: **„Nákup vozidla pre hydraulické nakoľajovacie zariadenie pre nakoľajovanie električiek – tzv. nakoľajovací špeciál“,** ktoré určil obstarávateľ vo Výzve na predloženie cenovej ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,
2. všetky predložené vyhlásenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v cenovej ponuke sú pravdivé a úplné,
3. má oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky [§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)],
4. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
5. spĺňa všetky podmienky účasti určené obstarávateľom a poskytne obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,
6. ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nemá v tomto registri zapísaného konečného užívateľom výhod podľa § 11 ods. 3 písm. c) bod 1. až 13 ZVO ani nemá subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu,ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, a ktorí majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 3 písm. c) bod 1. až 13 ZVO.
7. dáva písomný súhlas na to, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s touto súťažou, môže obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. dáva písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie súťaže, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k zákazke v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dňa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Obchodné meno uchádzača,

Meno, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača[[3]](#footnote-3)

**Príloha č. 4**

**Kúpna zmluva**

Kúpna zmluva tovaru tvorí samostatnú prílohu tejto Výzvy.

1. Obstarávateľ nie je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) postupovať podľa ZVO v prípade zákaziek, ktoré nedosahujú limity pre nadlimitnú zákazku. Súťaž podľa tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky preto nepodlieha úprave ZVO. [↑](#footnote-ref-1)
2. Podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača na základe písomného plnomocenstva, ktoré musí byť predložené spolu s cenovou ponukou. [↑](#footnote-ref-2)
3. Podpis štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnenej konať v mene uchádzača na základe písomného plnomocenstva, ktoré musí byť predložené spolu s cenovou ponukou. [↑](#footnote-ref-3)