Příloha č. 5 – Technická zpráva:

Dekorativní značení chodníku prostřednictvím předformovaného termoplastu.

Odolnost vůči UV záření.

Použitý materiál nesmí obsahovat škodlivé látky pro životní prostředí.

**PRVEK Č. 1**

Skákací panák v podobě barevné rakety – rozměr min. 3500 mm x 2000mm

**PRVEK Č. 2**

Twister – rozměr min. 2100mm x 1500mm

**PRVEK Č. 3**

Kruhový labyrint – rozměr min. 2000 mm x 2000mm