|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Pekamo, s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Sv. Gorazda 656, 95131 Močenok  |
| IČO obstarávateľa: 48050393  |

Špirálový hnetač - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| Počet rýchlostí špirály vpred  | 2 |  |
| Počet rýchlostí vzad | 1 |  |
| Množstvo mieseného cesta (kg) minimálne | 30 |  |
| Spätný chod dieže | áno | Vyberte položku. |
| Kompatibilný s diežou T300D | áno | Vyberte položku. |
| Vhodný na 100 % pšeničné aj 100 % ražné cestá | áno | Vyberte položku. |
| Počet otáčok 1. stupeň (ot./min.) minimálne | 100 |  |
| Počet otáčok 2. stupeň (ot./min.) minimálne | 200 |  |
| Príkon 1. stupeň (kW) maximálne | 10,5 |  |
| Príkon 2. stupeň (kW) maximálne | 16,0 |  |
| Šírka stroja (mm) maximálne | 1 435 |  |
| Výška stroja (mm) pri zatvorenej hlave maximálne | 1 390 |  |
| Výška stroja (mm) pri otvorenej hlave maximálne | 2 035 |  |
| Dĺžka stroja (mm) pri otvorených dverách hydrauliky maximálne | 2 750 |  |
| Dĺžka stroja (mm) pri zatvorených dverách hydrauliky maximálne | 2 200 |  |
| Hmotnosť (kg) maximálne | 1555 |  |
| Hlučnosť (dB) maximálne | 70 |  |
| Ovládanie stroja vpravo | áno | Vyberte položku. |
| Hydraulický systém aj s ručnou pumpou pre dvíhanie a zamykanie dieže | áno | Vyberte položku. |
| Softwarové ovládanie s digitálnym dotykovým displejom pre jednoduché spúšťanie  | áno | Vyberte položku. |
| Bezpečnostná obruč | áno | Vyberte položku. |
| Frekvenčný menič otáčok  | áno | Vyberte položku. |
| Stierka vnútornej steny dieže s kontaktným meraním teploty cesta | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača