Príloha č. 1 súťažných podkladov

**Opis predmetu zákazky**

**Výzbrojný materiál**

**Časť 6: Renovácia samopalu**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky výzbrojného materiálu v celkovom počte 715 ks:

**6.1. Podpažbie (nadpažbie) s railom – 80 ks**

**6.2. Montáž na kolimátor – 80 ks**

**6.3. Pištoľová rukoväť – 80 ks**

**6.4. Výsuvná (teleskopická) pažba – 80 ks**

**6.5. Popruh – 80 ks**

**6.6. Svietidlo – 105 ks**

**6.7. Kolimátor – 105 ks**

**6.8. Kompenzátor – 105 ks**

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ktorým je :

Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenské Ľupča

**Opis predmetu zákazky (Technické požiadavky)**

**6.1. Podpažbie (nadpažbie) s railom** **80 ks**

* polymérový štvorkoľajnicový systém znižuje hmotnosť a umožňuje optimálnu taktickú všestrannosť pre akékoľvek reflexné mieridlá a príslušenstvo
* picatinny koľajnice pre reflexné mieridlá a príslušenstvo
* voľné uchopenie chrániča rúk
* odolná a ľahká vystužená polymérová konštrukcia
* rýchla a jednoduchá inštalácia
* zlepšená tepelná izolácia a odvod tepla
* hmotnosť: max. 190 g
* šírka: max. 62 mm
* výška: max. 82 mm
* dĺžka: max. 185 mm

**6.2. Montáž na kolimátor** **80 ks**

* zadná
* odnímateľná
* duralová

**6.3. Pištoľová rukoväť** **80 ks**

* ergonomická
* plastová
* hmotnosť: max. 115 g
* šírka: max. 35 mm
* výška: max. 112 mm
* dĺžka: max. 85 mm

**6.4. Výsuvná (teleskopická) pažba** **80 ks**

* sklopná
* s tlmičom nárazov s polymérovým kĺbom
* tlmenie otrasov znižuje spätný ráz
* protišmykový dizajn
* tvrdá eloxovaná hliníková vyrovnávacia trubica s trhovou veľkosťou
* minimálna veľkosť po zložení
* hmotnosť: max. 660 g
* šírka: max. 49 mm
* výška: max. 133 mm
* dĺžka: max. 276 mm
* dĺžka (otvorená / rozložená): max. 335 mm

**6.5. Popruh** **80 ks**

* dvojbodový
* dĺžkovo nastaviteľný

**6.6. Svietidlo** (napr.speedlight PR 3v) **105 ks**

* svietivosť 378 lm
* priemer svietidla: max. 25,6 mm
* napájané batériou: CR 123 3V
* držiak na rail lištu a gumový kryt
* dĺžka: max. 125 mm
* hmotnosť: max. 97 g

**6.7. Kolimátor** (napr. Aimpoint ACRO P-2) **105 ks**

* podpora nočného videnia
* funkčné vlastnosti aj pri teplotách - 45 °C až + 71 °C
* plne uzavretá - zabránenie zaneseniu optiky prachom a špinou
* režim denného nastavenia 6/10
* nízky profil
* veľká ponuka montáží na zbraň
* nastavenie jasu z 8 možností denného svietenia a 2 možnosti nastavenia kompatibilné s NV
* možnosť montáže na pištole pripravené pre optiky
* možnosť použitia ako sekundárnej optiky v kombinácii s puškohľadom
* batéria vymeniteľná bez zloženia optiky

**6.8. Kompenzátor** **105 ks**

* zabezpečuje kompenzáciu zdvihu zbrane
* kombinácia kompenzácia zdvihu zbrane s úsťovou brzdou
* zníženie spätného rázu
* povýstrelové splodiny sú odvádzané otvormi v hornej tretine tela
* otvor s priemerom 5 a 8 mm na každej strane
* jednoduchá montáž pomocou štandardného závitu na ústí hlavne Sa vz. 58 a zaistením kolíka.

*ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV*

* Uchádzač v ponuke, vo vlastnom návrhu plnenia uvedie **obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru**, vrátane technického opisu/špecifikácie výrobku.

# Ak sa v súťažných podkladoch uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, technickú normu, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, ktoré svojimi kvalitatívnymi, technickými, výkonnostnými a funkčnými parametrami napĺňa účel použitia predmetu zákazky tak, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladov.