**Cenová ponuka**

**Elektrická sušiareň cestovín**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** |  |
| **Sídlo uchádzača:** |  |
| **IČO uchádzača:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Zadávateľ zákazky:** | SIDAMA s.r.o. Jablonková 1122/34, 075 01 Trebišov |

## Predmet zákazky : **Elektrická sušiareň cestovín**

Elektrická sušiareň s objemom na sušenie minimálne 380 kg hotového produktu. Hotový produkt zo stroja sa musí ukladať na drevené sitá, tieto sitá na vozíky, ktoré idú priamo do sušiarne, kde sa nastavia programy a sušiareň sa spusti podľa prednastavenych programov nastavenia procesu sušenia. Drevené sitá s objemom minimálne 3 kg hotového produktu.

|  |  |
| --- | --- |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj požiadavku spĺňa: ÁNO / NIE |
| sušiareň stacionárneho typu, teplovzdušná |  |
| vonkajšie rozmery skrine sušiarne na mieru (kvôli rozmerom miestnosti) - 3250 mm, šírka 1350 mm a výška 2400 mm. |  |
| Skriňa sušiarne vyrobená z PUR-panelov s hrúbkou min 50 mm. |  |
| Povrch panelov upravený na využitie v potravinárskych prevádzkach. |  |
| sušiareň musí mať dve časti – pracovnú, ktorá slúži na vloženie sady sít so sušenými produktmi a prípravňu, ktorá je využitá na prípravu sušiaceho vzduchu. |  |
| ventilátor a kúrenie, ktorý zabezpečuje obeh a ohrev sušiaceho vzduchu v sušiarni. |  |
| min. 1 axiálny ventilátor |  |
| elektrické kúrenie s výkonom min. 13 kW |  |
| havarijný snímač teploty, ktorý vypne elektrické kúrenie pri závažnej poruche |  |
| odsávací ventilátor reguláciu vlhkosti vzduchu v sušiarni |  |
| ovládanie stýkača a odsávacieho ventilátora |  |
| rozmery rámu sušiaceho sita dĺžka - 1200 mm, šírka - 600 mm. |  |
| rám sita vyrobený zo suchého reziva, ktoré nie je upravené žiadnou povrchovou ani chemickou úpravou a je teda nezávadné pre potravinársky priemysel |  |
| na site musí byť použitá sieťovina nezávadná pre potravinársky priemysel z PA alebo PE materialu |  |
| 4 x vozík s rámom a kapacitou 30 sít |  |
| 120 sít ku vozikom |  |
| pracovný priestor sušiarne určený pre 4 vozíky |  |
| sito s objemom min. 3 kg produktu |  |
| požadovaná celková kapacita sušiarne min. 380kg |  |
| operačný panel pre zadávanie a editovanie technologických programov |  |

**Cenová ponuka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka: | **Názov a typové označenie** | Cena v EUR bez DPH: |
| Elektrická sušiareň cestovín |  |  |

Dátum vyhotovenia ponuky: ----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu