|  |  |
| --- | --- |
| **Názov obstarávateľa:** | Agrodružstvo OPZ |
| **IČO:**  | 31616852 |
| **Predmet zákazky (stroj):**  | Chladiaca nádrž na mlieko |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** | x |
| **Technické požiadavky chladiacej nádrž:** | x |
|  Nominálny objem nádrže 8000 l Dvojplášťová nerezová nádrž, nerezová oceľ Eliptický tvar nádrže – väčšia chladiaca plocha minimálna izolačná vrstva medzi plášťami 5cm PUR penou Miešadlo s dvoma integrovanými umývacími tryskami pod lopatkami miešadla Otáčky miešadla 21 za minútu pri 50Hz 2 výparníky na dne vnútornej nádrže Plnenie nádrže cez nátok v hlavnom poklope pomocou vloženej mliečnej hadice Pripojenie elektriny, chladiacich agregátov a vody v zadnej časti chladiaceho tanku Digitálna mierka s výstupom na display riadiacej jednotky Riadiaca jednotka, riadi proces chladenia a umývania nádrže. Je vybavená dvoma čerpadlami predávkovanie tekutých detergentov a ohrevom umývacieho roztoku na požadovanú úroveň. 2x chladiace agregáty, príkon každého jedného 4,4kW Rekuperácia odpadového tepla, lepený doskový výmenník, čerpadlo na vodu | x |
| **Parameter nádrže na vodu:** | x |
| Kapacita 900LDvojitý rúrkový výmenníkPočet: 2ks | x |

**Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky**

 **a parametre na predmet zákazky.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Sídlo:** | /vyplní uchádzač/ |
| **IČO:** | /vyplní uchádzač/ |
| **Štatutárny zástupca uchádzača:** | /vyplní uchádzač/ |
|  | Hodnota: |
| Celková cena v eur bez DPH  | /vyplní uchádzač/ |

*Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.*

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

 pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača