**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Automatický podstielkový systém*** |
| ***Obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo v Roštári,  Roštár 37, 049 35 Roštár,  IČO: 00 202 983 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| 1. **Stroj / zariadenie: Automatický podstielkový systém – 1 súbor** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa/parameter** |
|  | ***Nasteľanie slamy:*** |  |  |
| 1. | Predzásobníky balov | príslušenstvo |  |
| 2. | Automatické rozdružovanie balov s bespečnostným sprinklerom proti požiaru | príslušenstvo |  |
| 3. | Rozmer hranatých balov | Max. 250x120x80 cm |  |
| 4. | Rozmer okrúhlych balov | Max. priemer 200 cm |  |
| 5. | Max. vlhkosť slamy | Max. vlhkosť 14% |  |
| 6. | Dlĺžka stebiel | Od 22 do 35cm |  |
| 7. | Rezačka slamy o výkone | Min 11kW, Max.350kg/h |  |
| 8. | Sito | Priemer 26 mm |  |
| 9. | Senzor iskrenia | príslušenstvo |  |
| 10. | Senzor preplnenia rezačky | príslušenstvo |  |
| 11. | Filtračné zariadenie / zásobník | Min 2,2kW/ Min. 700l |  |
| 12. | Transportné potrubie | Priemer 200 mm |  |
| 13. | Ovládanie s dotykovým displejom s licenciou LAN rozhrania pre lokálnu sieť | príslušenstvo |  |
|  | ***Zhrňovacie lopaty:*** |  |  |
| 1. | Zhrňovacie lopaty s riad. klapkami | príslušenstvo |  |
| 2. | Nábehová ochrana lana | príslušenstvo |  |
| 3. | Vodiaca U-koľajnica rozmer V/Š/V/Hr. | 60/40/60/4mm |  |
| 4. | Oceľové lanko | Priemer 10mm |  |
| 5. | Navijak s koncovým spínačom | 1,1kW |  |
| 6. | Dorazy pre zhrňovaciu lopatu | príslušenstvo |  |
| 7. | Riadenie s dotykovým displayom | príslušenstvo |  |
| 8. | Externé núdzové tlačítko | príslušenstvo |  |
| 9. | Termostat | 230V, 16A, -10 až +40°C |  |

**\*Splnenie požiadavky** - dodávateľ uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

- dodávateľ uvedie presný **parameter**

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
| **Automatický podstielkový systém** |  | 1 súb. |  |
| **Typové označenie:**  **/vyplní uchádzač/** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |