**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Klimatizácie ako súčasť nafukovacích stanov**
2. Predmetom zákazky je nákup 8 ks klimatizačných jednotiek (zložených z vonkajšej a vnútornej jednotky), ako súčasť nafukovacích stanov, ktorá je potrebná pre zabezpečenie komfortu príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri výkone služby v poľných podmienkach.
* **Klimatizačné zariadenie** – v počte 8 ks
1. **Hlavný kód CPV:**

42512000-8 - Klimatizačné zariadenia

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie kompletnú dokumentáciu – výrobku ohľadne skladovania, používania, čistenia, údržbe, nastavovaní a dezinfekcii; prostriedky na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky**

Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

1. **Lehota dodania predmetu zákazky**

Lehota dodania do 30 dni od účinnosti kúpnej zmluvy.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Klimatizačné zariadenie**  | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 8 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) Nominálny, resp. menovitý chladiaci výkon** | Min. 4 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.4) Napájanie** | 230 V / 50 Hz | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.5) Chladivo**  | R32 alebo ekvivalent  | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.8) Ovládač** | Možnosť ovládania diaľkovým ovládačom (súčasť balenia) | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.9) Termostat** | Klimatizácia musí obsahovať digitálny termostat | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.10) Klimatizačné jednotky**  | Vnútorná a vonkajšia jednotka  | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.12) Akustický výkon**  | 1. Max. akustický výkon vnútornej jednotky 58 dB
2. Max. akustický výkon vonkajšej jednotky 65 dB
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.13) Vlastnosti**  | 1. Vnútorná jednotka musí obsahovať ovládací panel vo vrchnej časti.
2. Vonkajšia jednotka musí obsahovať podložku, ktorá je vodeodolná, umývateľná, viackrát použiteľná a rozmery podložky musia byť v závislosti od rozmerov jednotky
3. Vnútorná jednotka musí obsahovať po oboch stranách madla a zo spodnej časti kolieska pre manipuláciu
4. Vonkajšia jednotka musí z vrchnej strany obsahovať madlo pre lepší transport
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| **1.14) Príkon chladenia** | max. 1,40 kW | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.15) Stupne ventilátora** | min. 3 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.17) Dĺžka potrubia medzi jednotkami** | min. 3 000 mm | (Doplní uchádzač) | N/A |
| **1.18) Krytie**  | 1. Min. krytie vnútornej jednotky IP 24
2. Min. krytie vonkajšej jednotky IPX4
 | (Doplní uchádzač) | N/A |