**Technická Špecifikácia kŕmneho automatu pre teĽatá na mliečnej výžive**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadovaný parameter** | | | **Splnenie požiadavky\*** |
| Stroj/zariadenie **spĺňa/nespĺňa** požiadavku technickej špecifikácie zariadenia |
| **Kŕmny automat pre teľatá na mliečnej výžive** | | | |
|  | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa – áno /nespĺňa – nie /parameter** |
|  | Kŕmny automat, počet ks | 1 ks |  |
|  | Rozmery kŕmneho automatu | max. š 0,7 m x h 0,8 m x v 1,3 m |  |
|  | Kapacita kŕmneho automatu | Pre 15 teliat |  |
|  | Rozpätie tlaku vody na vstupe | 2 – 6 bar |  |
|  | Zásobník na sušené mlieko | min. 50 kg |  |
|  | Počet mixérov | 1 |  |
|  | Automatický čistiaci a dezinfekčný program | áno |  |
|  | Automatický oplach mliečnych hadičiek po kŕmení | áno |  |
|  | Automatický oplach cumľa po každom teľati | áno |  |
|  | Automatická ochrana zariadenia pred mrazom | áno |  |
|  | Ochrana krmiva pred kontamináciou hmyzom | áno |  |
|  | Ochrana a uprednostňovanie slabších a mladších teliat pri kŕmení | áno |  |
|  | Nastaviteľná možnosť šetrenia nespotrebovaným mliečnym nápojom | áno |  |
|  | Displej priamo na automate | áno |  |
|  | Veľkosť displeja | min. 7" |  |
|  | Ovládanie displeja pomocou tlačidiel | áno |  |
|  | Možnosť nastavenia rôznych koncentrácií mliečnej kŕmnej dávky | áno |  |
|  | Počet kŕmnych kriviek | min. 7 |  |
|  | Možnosť postupného odstavu teliat podľa veku | áno |  |
|  | Kŕmna dávka pripravovaná individuálne v čase príchodu teľaťa ku kŕmnej stanici | áno |  |
|  | Integrovaný návod na použitie v slovenskom jazyku | áno |  |
|  | Možnosť pripojenia k internetu | áno |  |
|  | História správ o kŕmení a zdravotných hláseniach teliat | áno |  |
|  | Kontrola a upozornenia na poruchy automatu | áno |  |
|  | Upozornenia na teľatá s možnými zdravotnými problémami | áno |  |
|  | Mobilná aplikácia so správami z automatu a možnosťou robiť zmeny nastavení | áno |  |
|  | Možnosť kŕmenia natívnym mliekom | áno |  |
|  | Možnosť dávkovania práškových aditív do kŕmnej dávky | áno |  |
|  | Sieťové napätie / sieťová frekvencia | 400 V / 230 V 50 Hz |  |
|  | Menovitý prúd | 16 A |  |
|  | Menovitý výkon | 7 kW |  |
|  | Počet fáz | 3 |  |
|  | Doprava na miesto montáže | áno |  |
|  | Revízna správa | áno |  |
|  | Montáž | áno |  |
|  |  |  |  |
| **Kŕmna stanica ku kŕmnemu automatu pre teľatá** | | | |
|  | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa - áno/nespĺňa - nie/parameter** |
|  | Počet ks | 1 |  |
|  | Rozmery | max. š 0,5 m x h 1,5 m x v 1,2 m |  |
|  | Rozpätie tlaku vody na vstupe | 2 – 6 bar |  |
|  | Identifikácia teliat na stanici | áno |  |
|  | Pomoc pri zaúčaní nového teľaťa k pitiu na stanici | áno |  |
|  | Žľab na zachytávanie slín s automatickým oplachom | áno |  |
|  | LED navádzacie osvetlenie cumľa | áno |  |
|  | Možnosť naklopiť kŕmnu stanicu v prípade vyhŕňania hnoja | áno |  |
|  | Identifikačný krčný respondér s poradovými číslami na oboch stranách respondéra | áno |  |
|  | Počet identifikačných krčných respondérov | 15 ks |  |
|  | Menovité napätie | 24 V DC |  |
|  | Menovitý prúd | 6 A |  |
|  | Príkon | 150 W |  |
|  | Možnosť pripraviť mliečnu kŕmnu zmes v požadovanej koncentrácii a množstve aj do vedierka | áno |  |
|  | Váženie teliat na stojisku počas kŕmenia | áno |  |
|  | Doprava na miesto montáže | áno |  |
|  | Montáž | áno |  |
|  | Revízna správa | áno |  |