**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

**Postrekovač 1 KS**

Profesionálny elektrický mikrodávkovací postrekovač, ktorý je aplikovateľný na trojbodový záves traktora.

Používa sa na aplikáciu navnádových zmesí a vo všeobecnosti všetkých postrekových látok určených na aplikáciu vo vopred určených mikrodávkach, ktoré musia byť vždy rovnaké.

TECHNOLÓGIA - postrek s presnosťou na mililiter

Postrekovač je vybavený elektronickým ovládaním, ktoré sa dá umiestniť do kabíny.

Jednoduché nastavenie na ovládacích prvkoch určuje presnú dávku tekutiny, ktorá sa má vydať v každom spreji, s presnosťou na mililiter. Zakaždým, keď je potreba aktivovať sprej, je nutné stlačiť tlačidlo pripojené k ovládacím prvkom.

NÁDRŽ POSTREKOVAČA S TOTÁLNYM NASÁVANÍM

Úzky a lievikovitý tvar nádrže zaisťuje celkové nasávanie kvapaliny aj na svahu.

Elektrické samonasávacie čerpadlo je vyrobené špeciálne pre viskózne kvapaliny, aby umožnilo použitie takmer všetkej kvapaliny, ktorá sa nachádza v potrubí, aj keď je kvapalina v nádrži vyčerpaná.

**Technické parametre:**

Objem nádrže: min. 25 litrov s celkovým nasávaním

Čistá hmotnosť: max. 29 100 kg

Rozmery: 70 x 96 x 36 cm

Čerpadlo: Elektrická membrána

Voľný prietok: Max. 7,9 l/min

Tlak: 4 bar

Napätie: 12V

Hladina hluku: menej ako 70 dB

Ovládanie kabíny: Áno

Bez prietokomeru

2 oceľové tyče s nastaviteľnou otočnou tryskou

Možnosť pracovať na oboch stranách súčasne