**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Zásobníkový kombajn** |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: : AGROSEV, spol. s r.o.Sídlo: Bottova 1 962 12 DetvaIČO: 36033499 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Zásobníkový kombajn**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | * pripojenie oja pod vývodovým hriadeľom
 |
| 2. | * Hydraulické navádzanie oja
 |
| 3. | * hydraulické riadenie nápravy
 |
| 4. | * automatické vyhľadávanie stredu nápravy a náklonová automatika
 |
| 5. | * automatické vyhľadávanie stredu hrobku
 |
| 6. | * automatické odľahčenie prítlaku na hrobok alebo regulácia prítlaku na hrobok
 |
| 7. | * plechy vo výkyvnom ráme
 |
| 8. | * výkyvný natriasač v prvom sieťovom páse
 |
| 9. | * kontrola preklzu prvého oddeľovača a druhého sieťového pásu
 |
| 10. | * prvý sieťový pás rozmedzie prútov minimálne 28mm a maximálne 50mm
 |
| 11. | * druhý sieťový pás rozmedzie prútov minimálne 28mm a maximálne 45mm
 |
| 12. | * počet oddelovačov vňate minimálne 3ks
 |
| 13. | * výsypná výška zásobníku minimálne 4100 mm
 |
| 14. | * kapacita zásobníku minimálne 6000 kg
 |
| 15. | * rozchod riadkov minimálne 70 cm
 |
| 16. | * istenie do kameňov pre vyorávaciu radlicu
 |
| 17. | * nastavenie hĺbky vyorávania cez terminál
 |
| 18. | * počet odhrňovacích lyžin vňate minimálne 2 ks
 |
| 19. | * prestavenie rýchlosti pre 2 kartáčkovépopr. prstové pásy cez terminál
 |
| 20. | * prestavenie rýchlosti 1. a 2. rozdružovadla cez terminál
 |
| 21. | * výškové prestavenie prstového/kartáčového pásu vpravo a vľavo cez terminál
 |
| 22. | * prímesový pás hydraulicky regulovateľný, nezávisle na preberacom stole
 |
| 23. | * autom.plnenie pre zásobník s posuvným dnom vrátane automatiky pre predsáskový doopravník
 |
| 24. | * výpad zemiakov v zásobníku s posuvným dnom pro plnění debien
 |
| 25. | * vzduchotlaké brzdy
 |
| 26. | * monitor Systemu pre 8 kamier
 |
| 27. | * cúvacia kamera montovaná, vrátane osvetlenia
 |
| 28. | * CCI Terminal
 |
| 29. | * ISOBUS
 |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €** **za jeden kus** **bez DPH:** | **Počet****kusov** | **Cena celkom** **v €** **bez DPH:** |
|  |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |