**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Zásobníkový kombajn** |
| ***Obstarávateľ:*** | Názov: : AGROSEV, spol. s r.o.  Sídlo: Bottova 1 962 12 Detva  IČO: 36033499 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: Zásobníkový kombajn** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | * pripojenie oja pod vývodovým hriadeľom |
| 2. | * Hydraulické navádzanie oja |
| 3. | * hydraulické riadenie nápravy |
| 4. | * automatické vyhľadávanie stredu nápravy a náklonová automatika |
| 5. | * automatické vyhľadávanie stredu hrobku |
| 6. | * automatické odľahčenie prítlaku na hrobok alebo regulácia prítlaku na hrobok |
| 7. | * plechy vo výkyvnom ráme |
| 8. | * výkyvný natriasač v prvom sieťovom páse |
| 9. | * kontrola preklzu prvého oddeľovača a druhého sieťového pásu |
| 10. | * prvý sieťový pás rozmedzie prútov minimálne 28mm a maximálne 50mm |
| 11. | * druhý sieťový pás rozmedzie prútov minimálne 28mm a maximálne 45mm |
| 12. | * počet oddelovačov vňate minimálne 3ks |
| 13. | * výsypná výška zásobníku minimálne 4100 mm |
| 14. | * kapacita zásobníku minimálne 6000 kg |
| 15. | * rozchod riadkov minimálne 70 cm |
| 16. | * istenie do kameňov pre vyorávaciu radlicu |
| 17. | * nastavenie hĺbky vyorávania cez terminál |
| 18. | * počet odhrňovacích lyžin vňate minimálne 2 ks |
| 19. | * prestavenie rýchlosti pre 2 kartáčkovépopr. prstové pásy cez terminál |
| 20. | * prestavenie rýchlosti 1. a 2. rozdružovadla cez terminál |
| 21. | * výškové prestavenie prstového/kartáčového pásu vpravo a vľavo cez terminál |
| 22. | * prímesový pás hydraulicky regulovateľný, nezávisle na preberacom stole |
| 23. | * autom.plnenie pre zásobník s posuvným dnom vrátane automatiky pre predsáskový doopravník |
| 24. | * výpad zemiakov v zásobníku s posuvným dnom pro plnění debien |
| 25. | * vzduchotlaké brzdy |
| 26. | * monitor Systemu pre 8 kamier |
| 27. | * cúvacia kamera montovaná, vrátane osvetlenia |
| 28. | * CCI Terminal |
| 29. | * ISOBUS |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | **Cena v €**  **za jeden kus**  **bez DPH:** | **Počet**  **kusov** | **Cena celkom**  **v €**  **bez DPH:** |
|  |  | 1 |  |
| **Typové označenie:** | | | |
| **CENA CELKOM v EUR s DPH:** | | |  |

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |