[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.300.10
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	3	1	2	0	0	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=2	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
afn=45-368 OPOLE, ul.OZIMSKA 63A/LOK.2
nb=BUDOWA POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO HERBY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. SŁONECZNA , 42-713 KOCHANOWICE, GMINA KOCHANOWICE1310NUMER DZIAŁEK: CZĘŚĆ DZ. 637/26, 636/26, A.R. 11310IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.637/261310IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.636/2613101310
ni=PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HERBY
ai=UL. LUBLINIECKA 6, 131042-284 HERBY1310
nk=mgr inż. Wojciech Przybyła	BRANŻA SANITARNA
dt=19.07.2023	0	0
cpv=45300000-0 	ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
cpv=45330000-9 	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
cpv=45332200-5 	ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
cpv=45332300-6 	ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
cpv=45331210-1 	INSTALOWANIE WENTYLACJI
cpv=45331000-6 	INSTALOWANIE URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH, WENT. I KLIMAT.
pcn=III kwartał 2023r.	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	KAŻDY POTENCJALNY OFERENT PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY PRZETARGOWEJ WINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTACJĄ PRZETARGOWĄ W CELU DOKŁADNEJ ANALIZY RZECZOWEGO ZAKRESU ROBÓT I UWZGLĘDNIENIE EWENTUALNYCH ROBÓT KONIECZNYCH DO WYKONANIA, A NIE UWZGLĘDNIONYCH W PRZEDMIARZE ROBÓT I WYNIKAJĄCYCH Z PROJEKTU, ORAZ OCZEKIWAŃ INWESTORA, KTÓRY WINIEN UDZIELIĆ TAKICH INFORMACJI W ZAKRESIE SZCZEGÓŁOWYCH OCZEKIWAŃ I ZALECEŃ, NIEZALEŻNIE OD PRZYJĘTEGO PRZEDMIARU ROBÓT. 13101310KOSZTORYS SPORZĄDZONO NA PODSTAWIE DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI I INFORMACJI WŁASNEJ. 1310Z UWAGI NA TO, NIEKTÓRE POZYCJE ZOSTAŁY ZAŁOŻONE I I WYCENIONE SZACUNKOWO NA PODSTAWIE INNYCH PODOBNYCH OBIEKTÓW.1310 1310PRZEDMIARY ROBÓT MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY, POMOCNICZY, UŁATWIAJĄCY KALKULACJĘ CENY I NIE STANOWIĄ PODSTAW DO ROZLICZENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.13101310OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST DO WERYFIKACJI PRZEDMIARU.13101310WSZELKIE UŻYTE W OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ SŁUŻĄ OKREŚLENIU1310STANDARDU I ESTETYKI WYKONANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI INWESTORA ORAZ RZECZOZNAWCÓW BRANŻOWYCH. PROJEKTANT ZAZNACZA, IŻ UŻYTE W OPRACOWANIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYKŁADY NAZW WŁASNYCH PRODUKTÓW BĄDŹ PRODUCENTÓW DOTYCZĄCE OKREŚLONYCH MODELI, SYSTEMÓW, ELEMENTÓW, MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, ITP. MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER WZORCOWY (PRZYKŁADOWY) I DOPUSZCZONE JEST STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE TYCH URZĄDZEŃ OPISANE 1310W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM.
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 {\fonttbl{\f0 Microsoft Sans Serif;}}\f0 \fs20 KA\'afDY POTENCJALNY OFERENT PRZED Z\'a3O\'afENIEM OFERTY PRZETARGOWEJ WINIEN ZAPOZNA\'c6 SI\'ca Z DOKUMENTACJ\'a5 PRZETARGOW\'a5 W CELU DOK\'a3ADNEJ ANALIZY RZECZOWEGO ZAKRESU ROB\'d3T I UWZGL\'caDNIENIE EWENTUALNYCH ROB\'d3T KONIECZNYCH DO WYKONANIA, A NIE UWZGL\'caDNIONYCH W PRZEDMIARZE ROB\'d3T I WYNIKAJ\'a5CYCH Z PROJEKTU, ORAZ OCZEKIWA\'d1 INWESTORA, KT\'d3RY WINIEN UDZIELI\'c6 TAKICH INFORMACJI W ZAKRESIE SZCZEG\'d3\'a3OWYCH OCZEKIWA\'d1 I ZALECE\'d1, NIEZALE\'afNIE OD PRZYJ\'caTEGO PRZEDMIARU ROB\'d3T. 13\par131013\par1310KOSZTORYS SPORZ\'a5DZONO NA PODSTAWIE DOSTARCZONEJ DOKUMENTACJI I INFORMACJI W\'a3ASNEJ. 13\par1310Z UWAGI NA TO, NIEKT\'d3RE POZYCJE ZOSTA\'a3Y ZA\'a3O\'afONE I I WYCENIONE SZACUNKOWO NA PODSTAWIE INNYCH PODOBNYCH OBIEKT\'d3W.13\par1310 13\par1310PRZEDMIARY ROB\'d3T MAJ\'a5 CHARAKTER WY\'a3\'a5CZNIE INFORMACYJNY, POMOCNICZY, U\'a3ATWIAJ\'a5CY KALKULACJ\'ca CENY I NIE STANOWI\'a5 PODSTAW DO ROZLICZENIA SI\'ca ZAMAWIAJ\'a5CEGO I WYKONAWCY.13\par131013\par1310OFERENT ZOBOWI\'a5ZANY JEST DO WERYFIKACJI PRZEDMIARU.13\par131013\par1310WSZELKIE U\'afYTE W OPRACOWANIU NAZWY W\'a3ASNE MATERIA\'a3\'d3W I URZ\'a5DZE\'d1 S\'a3U\'af\'a5 OKRE\'8cLENIU13\par1310STANDARDU I ESTETYKI WYKONANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI INWESTORA ORAZ RZECZOZNAWC\'d3W BRAN\'afOWYCH. PROJEKTANT ZAZNACZA, I\'af U\'afYTE W OPRACOWANIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYK\'a3ADY NAZW W\'a3ASNYCH PRODUKT\'d3W B\'a5D\'8f PRODUCENT\'d3W DOTYCZ\'a5CE OKRE\'8cLONYCH MODELI, SYSTEM\'d3W, ELEMENT\'d3W, MATERIA\'a3\'d3W, URZ\'a5DZE\'d1, ITP. MAJ\'a5 JEDYNIE CHARAKTER WZORCOWY (PRZYK\'a3ADOWY) I DOPUSZCZONE JEST STOSOWANIE ROZWI\'a5ZA\'d1 R\'d3WNOWA\'afNYCH, KT\'d3RE SPE\'a3NIAJ\'a5 WSZYSTKIE WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE TYCH URZ\'a5DZE\'d1 OPISANE 13\par1310W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM.}

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=41
nu=1

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA PODPOSADZKOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=1.1

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-04	2-15	0203-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0203-04	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC SN8 LITA  kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=8	8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=50
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0203-03	2-15	0203-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0203-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC SN8 LITA kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=36	36		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=36
jm=m	040
pm=-1
wo=0	36	36				0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[POZYCJA]
id=56
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0218-01	4	0218-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0218-01	
mpn=1211	1211
na=Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm  z kratką metalową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=60
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-03	4	0211-03		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0211-03	
mpn=1211	1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=65
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-02	4	0211-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0211-02	
mpn=1211	1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0211-01	
mpn=1211	1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=31	31		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	31	31				0

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[POZYCJA]
id=75
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-04	2-15	0127-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0127-04	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=44	44	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=44
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	44	44				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=44	1	44						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[ELEMENT 2]
na=KANALIZACJA NA ŚCIANACH BUDYNKU
wa=0
kn=0	0	0
id=84
nu=1.2

[POZYCJA]
id=85
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0208-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0211-01	4	0211-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 0211-01	
mpn=1211	1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=98
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0222-02	
mpn=1211	1211
na=Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=102
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 2-15/GEBERIT 0102-05	
mpn=_1211	_1211
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-07	2-15/GEBERIT	0102-07		1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 2-15/GEBERIT 0102-07	
mpn=_1211	_1211
na=Stelaż podtynkowy do umywalki NPS montowane w ściance lekkiej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=110
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 2-15/GEBERIT 0102-05	
mpn=_1211	_1211
na=Stelaż podtynkowy do miski ustępowej NPS montowane w ściance lekkiej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=114
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0230-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Umywalki ścienne pojedyncze
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=122
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-05	2-15	0233-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0233-05	
mpn=1211	1211
na=Miska WC
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=13	13		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	13	13				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=128
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0230-02	2-15	0230-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0230-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NPS
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=135
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0233-05	2-15	0233-05		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0233-05	
mpn=1211	1211
na=Miska WC dla NPS
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=142
pd=				 		1
pd5=	KATSRC_KATAL	 	
mpn=_1211	_1211
na=Poręcze dla NPS
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=148
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0202-01	2-15/GEBERIT	0202-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 2000	KATSRC_KATAL	KNR 2-15/GEBERIT 0202-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przyciski spłukujące do WC
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2	2		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=276
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-04	2-15	0229-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0229-04	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1374
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0232-02	
mpn=121,0:2,0911	121,0:2,0911
na=Brodzik natryskowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=151
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-04	2-15	0127-04		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0127-04	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=12	12	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	12	12				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[ELEMENT 2]
na=SKROLPINY Z KLIMATYZACJI I WENTYLACJI MECHANICZNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=283
nu=1.3

[POZYCJA]
id=284
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0112-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=7	7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	7	7				0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=291
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-03	2-15	0112-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0112-03	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=298
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0218-03	
mpn=1211	1211
na=Syfony do skroplin
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=303
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0218-03	2-15	0218-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0218-03	
mpn=1211	1211
na=Pompka skroplin (membranowa)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=308
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-03	2-15	0127-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0127-03	
mpn=121,0:1,0911	121,0:1,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 32mm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=27	27	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=27
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	27	27				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[ELEMENT 1]
na=WODA UŻYTKOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=163
nu=2

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJA RUROWA
wa=0
kn=0	0	0
id=872
nu=2.1

[POZYCJA]
id=873
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-02	2-15	0112-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0112-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=6	6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=880
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0112-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=25	25		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25
jm=m	040
pm=-1
wo=0	25	25				0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[POZYCJA]
id=887
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0112-01	2-15	0112-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0112-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=894
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=51	51		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51
jm=m	040
pm=-1
wo=0	51	51				0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[POZYCJA]
id=896
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0127-01	2-15	0127-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0127-01	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 32 mm)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=51	51	łączna długość rurociągu	1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51
jm=m	040
pm=-1
oon=C582C485czna dC582ugoC59BC487 rurociC485gu
wo=0	51	51				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=iloC59BC487 prC3B3b szczelnoC59Bci
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=2	0
wo=2
jm=prób.	000
pm=-1
oon=ilość prób szczelności	

[ELEMENT 2]
na=WYSPOSAŻENIE SOCIAL
wa=0
kn=0	0	0
id=941
nu=2.2

[POZYCJA]
id=942
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0137-01	
mpn=1211	1211
na=Baterie zmywakowe ścienne ( do komór gospodarczych)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=947
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0135-01	
mpn=1211	1211
na=Zawory kątowe do zmywarki Schell Comfort 1/2" / 3/4" chrom
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=952
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0135-01	
mpn=1211	1211
na=Zawory kątowe podumywalkowe 1/2" /  3/8" Schell
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=20	20		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=957
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0130-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawory czerpalne z szybkozłączką do węża
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=962
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0116-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=11	11		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	11	11				0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[ELEMENT 2]
na=WYPOSAŻENIE TOALET I POM. GOSPODARCZEGO
wa=0
kn=0	0	0
id=904
nu=2.3

[POZYCJA]
id=905
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-01	2-15	0137-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0137-01	
mpn=1211	1211
na=Baterie zmywakowe ścienne ( do komór gospodarczych)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=3	3		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=910
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0137-02	
mpn=1211	1211
na=Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=915
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-02	2-15	0137-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0137-02	
mpn=1211	1211
na=Baterie umywalkowe stojące dla NPS
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1368
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0137-09	2-15	0137-09		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0137-09	
mpn=1211	1211
na=Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=920
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0135-01	2-15	0135-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0135-01	
mpn=1211	1211
na=Zawory kątowe podumywalkowe 1/2" /  3/8" Schell
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5	5		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=925
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-02	2-15	0130-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0130-02	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawory czerpalne z szybkozłączką do węża
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=930
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-01	2-15	0116-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0116-01	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15  mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=31	31		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	31	31				0

[PRZEDMIAR]
wo=31	1	31						

[ELEMENT 2]
na=BADANIA I PRÓBY
wa=0
kn=0	0	0
id=968
nu=2.4

[POZYCJA]
id=969
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-02	2-15	0128-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0128-02	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=51	51		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=51
jm=m	040
pm=-1
wo=0	51	51				0

[PRZEDMIAR]
wo=51	1	51						

[POZYCJA]
id=971
pd=				 		1
pd5=	KATSRC_KATAL	 	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Badanie fizykochemiczne wody
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJE GRZEWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=330
nu=3

[ELEMENT 2]
na=POMPA CIEPŁA
wa=0
kn=0	0	0
id=412
nu=3.1

[POZYCJA]
id=690
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0305-02	
mpn=1211	1211
na=Rury miedziane stan twardy 9,52  mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=697
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0305-02	
mpn=1211	1211
na=Rury miedziane stan twardy 15,9  mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=704
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01	0-34	0104-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-34 0104-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacja rurociągów śr.6-28 mm otulinami gr.13 mm (C)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=20	20		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m	040
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-06	5	0111-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0111-06	
mpn=1211	1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości 40x40
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10	10		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10	10				0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=717
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-01	7-24	0514-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0514-01	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=724
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01	7-24	0515-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0515-01	
mpn=1211	1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=726
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0516-01	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=680
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0501-01	2-15	0501-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0501-01	
mpn=1211	1211
na=Pompa ciepła powietrze-woda o mocy 9kW z wbudowanym zbiornikiem c.w.u
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0411-03	2-15	0411-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0411-03	
mpn=121,0:0,0911	121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12	12		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[ELEMENT 2]
na=INSTALACJE RUROWE
wa=0
kn=0	0	0
id=331
nu=3.2

[POZYCJA]
id=332
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0302-01	0-31	0302-01	/02	1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0302-01	/02
mpn=1211	1211
na=Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=80	80		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=80
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	80	80				0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[POZYCJA]
id=342
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0306-07	0-31	0306-07		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0306-07	
mpn=1211	1211
na=Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=354
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0410-03	2-15	0410-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0410-03	
mpn=1211	1211
na=Szafki rozdzielaczowe o ilości obwodów 11
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=359
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0202-03	0-31	0202-03		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0202-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi wielowarstwowe o śr. wewnętrznej 25 mm układane w warstwie posadzki w budynkach (preizolowane)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=1770
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0202-03	0-31	0202-03		1
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_KATAL	KNR 0-31 0202-03	
mpn=_1211	_1211
na=Rurociągi wielowarstwowe o śr. wewnętrznej 20 mm układane w warstwie posadzki w budynkach (preizolowane)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5	5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5	5				0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=375
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0429-01	2-15	0429-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0429-01	
mpn=1211	1211
na=Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4	4		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=391
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-03	2-15	0406-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0406-03	
mpn=1211	1211
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1	1		1
jm=próba	172
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=próba	172
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=399
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0128-01	2-15	0128-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0128-01	
mpn=1211	1211
na=Płukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=70	70		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=70
jm=m	040
pm=-1
wo=0	70	70				0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[POZYCJA]
id=401
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0425-02	2-15	0425-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0425-02	
mpn=1211	1211
na=Grzejniki łazienkowe drabinkowe - elektryczne o wysokości do 1100 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=408
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0436-01	2-15	0436-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0436-01	
mpn=1211	1211
na=Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=367	367		1
jm=urz.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=367
jm=urz.	000
pm=-1
wo=0	367	367				0

[PRZEDMIAR]
wo=367	1	367						

[ELEMENT 1]
na=WENTYLACJA MECHANICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=730
nu=4

[POZYCJA]
id=731
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0201-01	2-17	0201-01		1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0201-01	
mpn=1211	1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  wydajność powietrza nawiewanego do 800 m3/h - wydajność powietrza wywiewanego do 800 m3/h - spręż 200 Pa  wraz z osprzętem oraz nagrzewnicą kanałową wtórną 2kW - dostawa wraz z montażem i okablowaniem
uw=kalk. warsztatowa
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=732
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0155-03	2-17	0155-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0155-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,101211	3:0:0915,104:1:0925,101211
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 250 mm, l=1000 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=739
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0140-01	2-17	0140-01	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0140-01	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,101211	3:0:0915,104:1:0925,101211
na=Zawory wentylacyjne o śr. do 160 mm wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=28	28		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=28
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	28	28				0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1385		1.1*1.035
wm=1,035		1.035
ws=1,035		1.035
wo=1		1

[POZYCJA]
id=745
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-02	2-17	0131-02	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0131-02	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,101211	3:0:0915,104:1:0925,101211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 160 mm  wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=14	14		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	14	14				0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1385		1.1*1.035
wm=1,035		1.035
ws=1,035		1.035
wo=1		1

[POZYCJA]
id=751
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0131-03	2-17	0131-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0131-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,101211	3:0:0915,104:1:0925,101211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1385		1.1*1.035
wm=1,035		1.035
ws=1,035		1.035
wo=1		1

[POZYCJA]
id=757
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-02	2-17	0114-02	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0114-02	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911	3:0:0915,104:1:0925,10121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=33	33		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=33
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	33	33				0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33						

[POZYCJA]
id=765
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0114-03	2-17	0114-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0114-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:09104:1:0910121,0:0,092,0:0,0911	3:0:09104:1:0910121,0:0,092,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 % - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=17	17		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1385		1.1*1.035
wm=1,035		1.035
ws=1,035		1.035
wo=1		1

[POZYCJA]
id=974
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0146-03	2-17	0146-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 	1
pd5=WACETOB wyd.I 1992	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-17 0146-03	 z.o.3.3. 9902  z.o.3.4. 9903-1 
mpn=3:0:0915,104:1:0925,10121,0:0,0911	3:0:0915,104:1:0925,10121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A 500X300 mm - obiekty modernizowane - wraz z próbą montażową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,1385		1.1*1.035
wm=1,035		1.035
ws=1,035		1.035
wo=1		1

[POZYCJA]
id=773
pd=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KNR	9-16 0109-02	9-16	0109-02		1
pd5=ORGBUD-SERWIS,wyd.I 2006	KATSRC_KATAL	KNR 9-16 0109-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową - udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 350 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=20	20		1
jm=m2 izolacji	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m2 izolacji	000
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=779
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Pomiary skuteczności działania instalacji wentylacji wraz z opracowaniem dokumentacji pomiarowej
uw=wycena indywidualna
op=1	1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=KLIMATYZACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=780
nu=5

[POZYCJA]
id=781
pd=				 		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	 	
na=Dostawa, montaż i podłączenie urządzeń klimatyzacyjnych MultiSplit wraz z osprzętem (czynnik R32)1310jednostka zewnętrzna 7,9 / 9,1 kW Multi SPLIT - 1kpl.1310naścienny Standard Plus 2,5 / 3,2 kW - 3kpl.13101310Sterowniki ścienne - 3kpl.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1	1		1
jm=KPL	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=KPL	000
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=783
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0305-02	
mpn=1211	1211
na=Rury miedziane stan twardy 6,35  mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=45	45		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45
jm=m	040
pm=-1
wo=0	45	45				0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[POZYCJA]
id=979
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0305-02	2-15	0305-02		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0305-02	
mpn=1211	1211
na=Rury miedziane stan twardy 9,52  mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	15				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[POZYCJA]
id=825
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0104-01	0-34	0104-01		1
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_KATAL	KNR 0-34 0104-01	
mpn=1211	1211
na=Izolacja rurociągów śr.6-28 mm otulinami gr.13 mm (C)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=90	90		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=90
jm=m	040
pm=-1
wo=0	90	90				0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[POZYCJA]
id=840
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0111-06	5	0111-06		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 5 0111-06	
mpn=1211	1211
na=Kanał instalacyjny z PCW o szerokości 40x40
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=30	30		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30
jm=m	040
pm=-1
wo=0	30	30				0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[POZYCJA]
id=852
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0514-01	7-24	0514-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0514-01	
mpn=1211	1211
na=Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=859
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-01	7-24	0515-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0515-01	
mpn=1211	1211
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=861
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 7-24 0516-01	
mpn=1211	1211
na=Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 0.5 tys.kcal/h
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[SUMA KONTROLNA]
AC4F5DC7D5DBEFB3B6406C2122482FCB
