[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.42
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	0
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=KG ARCHITEKCI
afn=45-920 OPOLE, BŁAWATKÓW 6
nb=INSTALACJE ELEKTRYCZNE POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH NADLEŚNICTWO HERBY
ab=42-713 KOCHANOWICE, UL. SŁONECZNA, DZ. NR 637/26, 636/26, AR.1, OBRĘB 0004 KOCHANOWICE
ni=PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HERBY
ai=42-284 HERBY, UL. LUBLINIECKA 6
nk=KAROL DRZAZGA	
dt=07.2023

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[OKRESY ROZLICZENIOWE]
ok=I okres		1

[RMS ZEST 886]
ty=M
na=Przycisk P.POŻ. PWP1-W01-A-11-2LED7	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520774
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 947]
ty=M
na=obudowa zewnętrzna	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520774
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 951]
ty=M
na=Czujnik ruchu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520781
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 952]
ty=M
na=Klawiatura numeryczna dostępu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520782
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 953]
ty=M
na=Stacja kliencka'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520783
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 954]
ty=M
na=Sygnalizator akustyczny	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520783
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 955]
ty=M
na=obudowa zewnętrzna'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1694520784
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 741]
ty=M
na=Łącza elastyczne	0
id=1101099	1
jm=m	040
ce=0	1694520784
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.16

[RMS ZEST 916]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520883
cw=0	PLN
il=0.48

[RMS ZEST 760]
ty=M
na=bednarka ocynkowana PFeZn 30x4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1694520785
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.72

[RMS ZEST 798]
ty=M
na=przewód LgY 6	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1694520785
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.92

[RMS ZEST 909]
ty=M
na=bednarka ocynkowana	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1694520786
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 789]
ty=M
na=pręty FeZn fi 8mm	0
id=1121399	2
jm=kg	033
ce=0	1694520786
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.128

[RMS ZEST 791]
ty=M
na=rura drubościenna odgromowa	0
id=1121399	2
jm=kg	033
ce=0	1694520787
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.824

[RMS ZEST 743]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1694520787
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.02

[RMS ZEST 852]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II'	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1694520788
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 873]
ty=M
na=folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II''	0
id=1560416	1
jm=m2	050
ce=0	1694520788
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.24

[RMS ZEST 849]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych'	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1694520789
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.344

[RMS ZEST 895]
ty=M
na=piasek do betonów zwykłych	0
id=1601808	1
jm=m3	060
ce=0	1694520789
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4

[RMS ZEST 915]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1694520790
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.264

[RMS ZEST 914]
ty=M
na=żwir do betonów	0
id=1602599	2
jm=m3	060
ce=0	1694520790
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.528

[RMS ZEST 913]
ty=M
na=cement "35"	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1694520791
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=216

[RMS ZEST 912]
ty=M
na=płyty drogowe 50x50x10cm	0
id=2220699	2
jm=m3	060
ce=0	1694520792
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.15

[RMS ZEST 842]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1694520792
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0096

[RMS ZEST 903]
ty=M
na=taśma izolacyjna Denso'	0
id=2303200	1
jm=m2	050
ce=0	1694520793
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.06

[RMS ZEST 687]
ty=S
na=żuraw samochodowy'	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520885
cw=0	PLN
il=0.3696

[RMS ZEST 899]
ty=S
na=żuraw samochodowy''	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520886
cw=0	PLN
il=7.785

[RMS ZEST 878]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t'	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520886
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 908]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t''	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520887
cw=0	PLN
il=0.3225

[RMS ZEST 684]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520887
cw=0	PLN
il=0.5628

[RMS ZEST 898]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520888
cw=0	PLN
il=3.75

[RMS ZEST 685]
ty=S
na=ciągnik kołowy'	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520888
cw=0	PLN
il=0.3696

[RMS ZEST 877]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)'	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520889
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 907]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)''	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520889
cw=0	PLN
il=0.3225

[RMS ZEST 874]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520889
cw=0	PLN
il=0.1072

[RMS ZEST 879]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520890
cw=0	PLN
il=0.056

[RMS ZEST 904]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520890
cw=0	PLN
il=0.5025

[RMS ZEST 921]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520891
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 875]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520891
cw=0	PLN
il=0.1152

[RMS ZEST 880]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t''	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520892
cw=0	PLN
il=0.1022

[RMS ZEST 905]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t'''	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520892
cw=0	PLN
il=0.54

[RMS ZEST 917]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa''	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520892
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 850]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520893
cw=0	PLN
il=0.192

[RMS ZEST 896]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520893
cw=0	PLN
il=1.2

[RMS ZEST 686]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli'	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520894
cw=0	PLN
il=0.3696

[RMS ZEST 876]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t'	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520894
cw=0	PLN
il=0.072

[RMS ZEST 906]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t''	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520894
cw=0	PLN
il=0.3225

[RMS ZEST 881]
ty=M
na=rury przepustowe AROT DVK 75'	0
id=5631290	1
jm=m	040
ce=0	1694520793
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.56

[RMS ZEST 856]
ty=M
na=dwukielich śr. 110 mm	0
id=5644302	1
jm=szt	020
ce=0	1694520794
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 761]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami'	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1694520794
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.024

[RMS ZEST 800]
ty=M
na=śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	0
id=6801299	2
jm=kg	033
ce=0	1694520795
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.144

[RMS ZEST 920]
ty=M
na=tabliczka IZK-4	0
id=7029999	1
jm=szt	020
ce=0	1694520795
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 831]
ty=M
na=Szafy dystrybucyjne GPD 15U kompletna	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1694520796
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 882]
ty=M
na=Rozdzielnica RG wg projektu Rys. E-04, E-05	0
id=7052999	2
jm=szt	020
ce=0	1694520797
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 739]
ty=M
na=Taśma DYMO'	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1694520797
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 937]
ty=M
na=Panel FV wraz z konstrukcją i optymalizerem	0
id=7058999	2
jm=szt	020
ce=0	1694520798
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 934]
ty=M
na=Zasilacz impulsowy do taśm led 60W 24V	0
id=7059999	2
jm=szt	020
ce=0	1694520798
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 742]
ty=M
na=Szyma MSPW	0
id=7099999	1
jm=szt	020
ce=0	1694520799
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 749]
ty=S
na=spawarka'	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520895
cw=0	PLN
il=0.1176

[RMS ZEST 788]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0	1694520896
cw=0	PLN
il=3.6296

[RMS ZEST 248]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=73	3
jm=r-g	149
ce=17.9
cw=17.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 250]
ty=R
na=Elektromonter grupa III'	0
id=73	3
jm=r-g	149
ce=0	1694520902
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 252]
ty=R
na=Elektromonter grupa III''	0
id=73	3
jm=r-g	149
ce=0	1694520903
cw=0	PLN
il=3.6

[RMS ZEST 713]
ty=M
na=Oprawa typu A1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520800
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 714]
ty=M
na=Oprawa typu B1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520800
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 715]
ty=M
na=Oprawa typu C1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520801
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 724]
ty=M
na=Oprawa typu EW1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520801
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 726]
ty=M
na=Oprawa typu AW1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520802
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 727]
ty=M
na=Oprawa typu AW2 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520803
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 868]
ty=M
na=Oprawa typu Z1 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520803
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 889]
ty=M
na=Oprawa typu B2 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520804
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 890]
ty=M
na=taśma LED COB FOB 24V 10 W/m CRI>90 IP00 w profilu AL	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520809
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11

[RMS ZEST 892]
ty=M
na=Oprawa typu EW2 wg specyfikacji	0
id=7302299	2
jm=szt	020
ce=0	1694520809
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 249]
ty=R
na=Elektromonter grupa IV	0
id=74	3
jm=r-g	149
ce=17.9
cw=17.9	PLN
il=0

[RMS ZEST 251]
ty=R
na=Elektromonter grupa IV'	0
id=74	3
jm=r-g	149
ce=0	1694520903
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=Elektromonter grupa IV''	0
id=74	3
jm=r-g	149
ce=0	1694520904
cw=0	PLN
il=13.5

[RMS ZEST 728]
ty=M
na=Wyłącznik 1-bieg, Przełącznik, Przycisk typu Berker Kwadrat	0
id=7510800	2
jm=szt	020
ce=0	1694520810
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.88

[RMS ZEST 330]
ty=M
na=Gniazdo IP 44	0
id=7530599	2
jm=szt	020
ce=0	1694520810
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.18

[RMS ZEST 331]
ty=M
na=Gniazdo 10 A/Z pojedyncze	0
id=7530599	2
jm=szt	020
ce=0	1694520811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.46

[RMS ZEST 830]
ty=M
na=Gniazdo typu DATA	0
id=7530599	2
jm=szt	020
ce=0	1694520811
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 738]
ty=M
na=Końcówka F/UTP	0
id=7540040	2
jm=szt	020
ce=0	1694520812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.48

[RMS ZEST 871]
ty=M
na=Gniazdo RJ45 kat.6	0
id=7540040	2
jm=szt	020
ce=0	1694520812
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.24

[RMS ZEST 834]
ty=M
na=osłony przewodów	0
id=7590110	2
jm=szt	020
ce=0	1694520813
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8

[RMS ZEST 746]
ty=M
na=wsporniki ścienne'	0
id=7590300	2
jm=szt	020
ce=0	1694520813
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.04

[RMS ZEST 792]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590330	2
jm=szt	020
ce=0	1694520814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.16

[RMS ZEST 797]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1694520814
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8

[RMS ZEST 799]
ty=M
na=zaciski i obejmy	0
id=7590610	2
jm=szt	020
ce=0	1694520815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8

[RMS ZEST 790]
ty=M
na=złącza	0
id=7590640	2
jm=szt	020
ce=0	1694520815
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.58

[RMS ZEST 795]
ty=M
na=złącze odgałęźne 3-wylotowe	0
id=7590731	1
jm=szt	020
ce=0	1694520816
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 793]
ty=M
na=złącza	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1694520816
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 794]
ty=M
na=złącza kontrolne w puszce kontrolnej	0
id=7590799	1
jm=szt	020
ce=0	1694520817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 839]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1694520817
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6

[RMS ZEST 901]
ty=M
na=opaski kablowe OKi'	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1694520818
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=15

[RMS ZEST 735]
ty=M
na=uchwyt paskowy	0
id=7660099	1
jm=szt	020
ce=0	1694520819
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 867]
ty=M
na=Przewód YDY 3x2,5	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1694520819
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 869]
ty=M
na=Przewód YDY 3x1,5	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1694520820
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.48

[RMS ZEST 883]
ty=M
na=Przewód YKYżo 5x4,0	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1694520820
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.36

[RMS ZEST 884]
ty=M
na=Przewód YDY 3x2,5'	0
id=7920999	2
jm=m	040
ce=0	1694520821
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.04

[RMS ZEST 734]
ty=M
na=Przewód F/UTP kat. 5e	0
id=7950899	1
jm=m	040
ce=0	1694520821
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=291.2

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x1,5	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520822
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=201.28

[RMS ZEST 534]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5''	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520822
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.15

[RMS ZEST 535]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5'''	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520823
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=192.05

[RMS ZEST 635]
ty=M
na=Przewód YDYp 4x1,5	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520824
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.28

[RMS ZEST 696]
ty=M
na=Przewód YDYp 4x1,5 750V'''	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520824
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=212.8

[RMS ZEST 698]
ty=M
na=Konstrukcje montażowe	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520825
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=Przewód YDYp 3x2,5'	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520825
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=100.2

[RMS ZEST 891]
ty=M
na=Konstrukcje montażowe''	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1694520826
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 887]
ty=M
na=przewody NHXH-J 5x1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1694520826
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 888]
ty=M
na=Rura przepustowa 50mm	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1694520827
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.12

[RMS ZEST 940]
ty=M
na=przewody kabelkowe YTDY 8x0,5	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1694520828
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.48

[RMS ZEST 932]
ty=M
na=Kolumna Slice LED 14W 1,2 m	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1694520828
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 933]
ty=M
na=Fundament B-0A	0
id=8110199	2
jm=szt	020
ce=0	1694520829
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 902]
ty=M
na=słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x5 cm'	0
id=8190600	1
jm=szt	020
ce=0	1694520835
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.75

[RMS ZEST 737]
ty=M
na=kołki rozporowe plastykowe	0
id=8990499	2
jm=szt	020
ce=0	1694520836
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 885]
ty=M
na=kołki kotwiące	0
id=8990599	2
jm=szt	020
ce=0	1694520836
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1694520904
cw=0	PLN
il=1388.597

[RMS ZEST 288]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=18.1
cw=18.1	PLN
il=0

[RMS ZEST 456]
ty=R
na=robocizna''	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=160
cw=160	PLN
il=0

[RMS ZEST 872]
ty=M
na=Kabel YKXS 4x16'	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1694520837
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64

[RMS ZEST 935]
ty=M
na=Rura AROT DVK 50	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1694520837
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 936]
ty=M
na=Kabel YKY 3x2,5 mm2'	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1694520838
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78

[RMS ZEST 12]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=LINIA KABLOWA NN - WLZ
wa=0
kn=0	0	0
id=672
nu=1

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=673
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-03	2-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3288	0	1.3288
np=1
wa=0
wb=0
il=15.228

[POZYCJA]
id=674
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-03	2-01	0704-03		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5522	0	0.5522
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3282

[POZYCJA]
id=675
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3025

[RMS 849]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=1.344

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 850]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.192

[POZYCJA]
id=676
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0101-04	5-10	0101-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1832	0	0.1832
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7993

[RMS 872]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 873]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.24

[RMS 839]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 842]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0096

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 874]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1072

[RMS 875]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1152

[RMS 876]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 877]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[RMS 878]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.072

[POZYCJA]
id=677
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7943

[RMS 881]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 856]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 879]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 880]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1022

[POZYCJA]
id=678
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1001-09	4-03	1001-09		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie bruzd dla rur o śr. do 110 mm w cegle - aproksymacja
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=1.12	0	1.12
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=680
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[POZYCJA]
id=698
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4611-01.01	18	4611-01.01		1
mpn=1211
na=Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządzenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[POZYCJA]
id=697
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4611-03.01	18	4611-03.01		1
mpn=1211
na=Inwentaryzacja geodezyjna - mapa powykonawcza - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 1]
na=ROZDZIELNICA RG
wa=0
kn=0	0	0
id=210
nu=2

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-11	4-03	1010-11		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym - pod rozdzielnice RG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.1544	0	0.1544
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1544

[POZYCJA]
id=662
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1010-12	4-03	1010-12		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=85
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=85	1	85						0		0

[RMS 1]
nz=0.063	0	0.063
np=1
wa=0
wb=0
il=5.355

[POZYCJA]
id=538
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0202-03	5	0202-03		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 20-50 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnica RG
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 882]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
mpn=1211
na=Montaż przycisku P.POŻ
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 885]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 886]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0205-01	5	0205-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach sterowanie wyłącznika głównego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.0546	0	0.0546
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1638

[RMS 887]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 888]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=605
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-16	4-03	1004-16		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=1.8711	0	1.8711
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7422

[POZYCJA]
id=606
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0603-02	5	0603-02		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na innym podłożu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=1.376

[RMS 760]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.32

[RMS 746]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.04

[RMS 761]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.024

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 749]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1176

[ELEMENT 1]
na=WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=541
nu=3

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=553
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0803-02	5	0803-02		1
mpn=1211
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem do Urządzeń Technologii - Klimatyzacja JZ, Pompa ciepła JZ
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=34
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=34	1	34						0		0

[RMS 1]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0
il=8.024

[RMS 883]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 684]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2278

[RMS 685]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1496

[RMS 686]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1496

[RMS 687]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1496

[POZYCJA]
id=559
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0803-02	5	0803-02		1
mpn=1211
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem do Urządzeń Technologii - Klimatyzacja JW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 1]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0
il=6.136

[RMS 884]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=27.04

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 684]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1742

[RMS 685]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1144

[RMS 686]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1144

[RMS 687]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1144

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0803-02	5	0803-02		1
mpn=1211
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem do Urządzeń Technologii - Wentylstor kanałowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0
il=2.832

[RMS 869]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 684]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0804

[RMS 685]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 686]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 687]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[POZYCJA]
id=693
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0803-02	5	0803-02		1
mpn=1211
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie 0.5-1.0 kg/m w budynkach, budowlach z mocowaniem do Urządzeń Technologii - Centrala N1/W1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.236	0	0.236
np=1
wa=0
wb=0
il=2.832

[RMS 867]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=12.48

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 684]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0804

[RMS 685]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 686]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[RMS 687]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0528

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA OŚWIETLENIA
wa=0
kn=0	0	0
id=14
nu=4

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=118
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-01	5	0405-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przełącznik świecznikowy - podłoże z cegły
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=32
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 1]
nz=1.79	0	1.79
np=1
wa=0
wb=0
il=57.28

[RMS 147]
nz=6.29	0	6.29
np=1
wa=0
wb=0
il=201.28

[RMS 635]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=33.28

[RMS 728]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=561
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-01	5	0405-01		1
mpn=121,0:1,092,0:0,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami kabelkowymi w budynkach do opraw awaryjnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=8
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=1.79	0	1.79
np=1
wa=0
wb=0
il=14.32

[RMS 696]
nz=26.6	0	26.6
np=1
wa=0
wb=0
il=212.8

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=562
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  A1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=12
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[RMS 713]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=563
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  B1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 714]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 698]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=701
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  B2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.86

[RMS 889]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 698]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=564
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  C1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=694
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  Z1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 868]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia uzupełniającego - Taśma LED w profilach aluminiowych - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.82

[RMS 890]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 891]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=740
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.63	0	0.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 934]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=570
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  EW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 724]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=704
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  EW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=1.24

[RMS 892]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=572
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych  awaryjnych AW1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 726]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=583
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż do opraw oświetleniowych przykręcanych awaryjnych  AW2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 727]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA GNIAZD OGÓLNYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=24
nu=5

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-03	5	0405-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z - podłoże z cegły - IP 44
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=9
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=16.65

[RMS 534]
nz=8.35	0	8.35
np=1
wa=0
wb=0
il=75.15

[RMS 330]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=9.18

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=244
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-03	5	0405-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=23
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=42.55

[RMS 535]
nz=8.35	0	8.35
np=1
wa=0
wb=0
il=192.05

[RMS 331]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=23.46

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA GNIAZD DATA I KOMPUTEROWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=584
nu=6

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=587
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0405-03	5	0405-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 16A/Z - IP20 DATA
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=12
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=22.2

[RMS 729]
nz=8.35	0	8.35
np=1
wa=0
wb=0
il=100.2

[RMS 830]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=588
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-09	5	0405-09		1
mpn=8:0:2500921,101211
na=Szafa dystrybucyjna SD skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie - podłączenie 250 przewodów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=11.79	0	2.13+23*0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=11.79

[RMS 831]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=589
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0509-01	7-08	0509-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabli sygnałowych prowadzonych w korytach i na gotowych konstrukcjach nośnych i wsporczych o masie do 1 kg/m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						0		0

[RMS 1]
nz=0.1702	0	0.1702
np=1
wa=0
wb=0
il=47.656

[RMS 734]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=291.2

[RMS 735]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 12]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=590
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0311-04	5	0311-04		1
mpn=_1211
na=Osprzęt elektroinstalacyjny - gniazdo RJ45 nie ekranowane kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 871]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.24

[RMS 737]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=591
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-01	AT-14	0105-01		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej F/UTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=2.016

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 738]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=24.48

[POZYCJA]
id=592
pd=ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-14 0604-02	5-14	0604-02		1
mpn=1211
na=Przyklejanie tabliczek opisowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6876

[RMS 739]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ODGROMOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=619
nu=7

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=665
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						0		0

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=81.6

[RMS 760]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=86.4

[RMS 797]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 834]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=621
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-01	5	0601-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=86
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=86	1	86						0		0

[RMS 1]
nz=0.312	0	0.312
np=1
wa=0
wb=0
il=26.832

[RMS 789]
nz=0.364	0	0.364
np=1
wa=0
wb=0
il=31.304

[RMS 790]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.58

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 788]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=2.924

[POZYCJA]
id=623
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-03	5	0601-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						0		0

[RMS 1]
nz=0.385	0	0.385
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 789]
nz=0.364	0	0.364
np=1
wa=0
wb=0
il=5.824

[RMS 791]
nz=0.364	0	0.364
np=1
wa=0
wb=0
il=5.824

[RMS 792]
nz=1.01	0	1.01
np=1
wa=0
wb=0
il=16.16

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=624
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-01	5-08	0619-01		1
mpn=1211
na=Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1463	0	0.1463
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5589

[RMS 793]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=625
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0619-06	5-08	0619-06		1
mpn=1211
na=Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.4697	0	0.4697
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7943

[RMS 794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=626
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-02	5-08	0618-02		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych odgałęźnych 3-wylotowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.1958	0	0.1958
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2439

[RMS 795]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=630
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA  POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=631
nu=8

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=632
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0603-04	5	0603-04		1
mpn=1211
na=Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem - uziemienie wyrównawcze koryt kablowych, maszyn itp.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=0.105	0	0.105
np=1
wa=0
wb=0
il=2.52

[RMS 798]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0
il=25.92

[RMS 799]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 800]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.144

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 788]
nz=0.0294	0	0.0294
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7056

[POZYCJA]
id=633
pd=						0
na=Wykonanie połaczeń elastycznych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 741]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=4.16

[POZYCJA]
id=634
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0403-02	5-08	0403-02		1
mpn=_1211
na=Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem - montaż MSPW
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5348

[RMS 742]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 743]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=BUDOWA OŚWIETLENIA TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=705
nu=9

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=708
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0701-03	2-01	0701-03		1
mpn=1211
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.3288	0	1.3288
np=1
wa=0
wb=0
il=95.1753

[POZYCJA]
id=709
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0704-03	2-01	0704-03		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.5522	0	0.5522
np=1
wa=0
wb=0
il=39.5513

[POZYCJA]
id=710
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0301-01	5-10	0301-01		1
mpn=1211
na=Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=150
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0132	0	0.0132
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8909

[RMS 895]
nz=0.056	0	0.056
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 896]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=711
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0705-01	5	0705-01		1
mpn=_1211
na=Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 1]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=9.6

[RMS 935]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 898]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 899]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.525

[POZYCJA]
id=712
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0101-01	5-10	0101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0451	0	0.0451
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2303

[RMS 936]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 901]
nz=0.2	0	0.1+0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 852]
nz=0.28	0	0.14+0.14
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 902]
nz=0.01	0	0.005+0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 903]
nz=0.0008	0	0.0002+0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 904]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5025

[RMS 905]
nz=0.0072	0	0.0072
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 906]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[RMS 907]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[RMS 908]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[POZYCJA]
id=738
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1001-02	5	1001-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=5.16	0	5.16
np=1
wa=0
wb=0
il=30.96

[RMS 932]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 933]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 912]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 913]
nz=36	0	36
np=1
wa=0
wb=0
il=216

[RMS 914]
nz=0.088	0	0.088
np=1
wa=0
wb=0
il=0.528

[RMS 915]
nz=0.044	0	0.044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.264

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 916]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[RMS 899]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=7.26

[RMS 898]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 917]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=739
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1001-04	5-10	1001-04		1
mpn=1211
na=Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.27	0	3.27
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7371

[RMS 920]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 12]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 921]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[POZYCJA]
id=713
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=76.5

[RMS 909]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=78

[RMS 12]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=714
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1205-01	4-03	1205-01		1
mpn=_1211
na=Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6
jm=pomiar.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=7.44

[POZYCJA]
id=742
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4611-01.01	18	4611-01.01		1
mpn=1211
na=Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządzenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=0.429

[POZYCJA]
id=716
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4611-03.01	18	4611-03.01		1
mpn=1211
na=Inwentaryzacja geodezyjna - mapa powykonawcza - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=6
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=11.88

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=743
nu=10

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=744
pd=		WYCENA WŁASNA		WYCENA WŁASNA		0
na=Montaż paneli fotowoltaicznych 540 Wp wraz z kompletem konstrukcji mocujących, oprzewodowaniem  i osprzętem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=24
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=144

[RMS 937]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=745
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0604-02	AL-01	0604-02		1
mpn=1211
na=Praca próbna i testowanie systemu fotowoltaicznego wraz z uruchomieniem i obsługą z operatorem sieci energetycznej oraz szkoleniem personelu - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1]
nz=11.5	0	11.5
np=1
wa=0
wb=0
il=276

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA ALARMOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=746
nu=11

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=747
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-09	4-01	0333-09		1
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5

[POZYCJA]
id=751
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0212-01	5-08	0212-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) układane p/t
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=112
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	112						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0425	0	0.0425
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5459

[RMS 940]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=116.48

[RMS 12]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=758
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu monitoringu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=55.5

[RMS 951]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=759
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu monitoringu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 952]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=763
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu monitoringu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 953]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 955]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=764
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02	AL-01	0501-02		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu monitoringu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=9.25

[RMS 954]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 947]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=POMIARY I BADANIA POWYKONAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=12

[OKRESY ROZLICZENIOWE]

[POZYCJA]
id=38
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4602-06.01	18	4602-06.01		1
mpn=1211
na=Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=9
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=4.97	0	4.97
np=1
wa=0
wb=0
il=44.73

[POZYCJA]
id=39
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4603-01.01	18	4603-01.01		1
mpn=1211
na=Badanie obwodu 1-fazowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=32
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 1]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0
il=39.36

[POZYCJA]
id=41
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4603-02.01	18	4603-02.01		1
mpn=1211
na=Badanie obwodu 3-fazowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=4
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=1.68	0	1.68
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[POZYCJA]
id=182
pd=	KNR	13-21 0301-03	13-21	0301-03		0
na=Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywany na stanowisku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 252]
nz=0.36	0	0.36
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 253]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[POZYCJA]
id=179
pd=	KNR	13-21 0301-04	13-21	0301-04		0
na=Badanie obwodów instal. elektr. na napięcie do 1 kV, pomiary fotometryczne oświetlenia i obicia ścian pomiar natężenia oświetlenia każdy dalszy komplet pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=40
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
prn=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 250]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 251]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=741
pd=ELEKTROMONTAŻ wyd.IV 1985	KNP	18 4611-01.01	18	4611-01.01		1
mpn=1211
na=Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządzenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=43
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=43	1	43						0		0

[RMS 1]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=18.447

