[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.300.26
nan=ZAGOSPODAROWANIE TERENU - Budynek potrójnej kancelarii dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Herby
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU	PRZEDMIAR
nb=Budynek potrójnej kancelarii dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Herby
ab=Ul. Słoneczna, 42-713 Kochanowice
ni=Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby
ai=Ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby
br=
nk=mgr inż. Dariusz Bieniek	Budowlana
dt=20.07.2023	0	0
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
cpv=45112700-2	Roboty w zakresie kształtowania terenu
cpv=45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
cpv=43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw
pcn=II kw. 2023 r. (Intercenbud)	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	1310Konstrukcja nawierzchni:13101310a) miejsc postojowych:1310- kostka brukowa typu płyta ażurowa koloru szarego – gr. 8 cm,1310- podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm – gr. 3 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0- 31,5 mm – gr. 15 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 63 mm – gr. 15 cm,1310- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 15 cm,1310- zagęszczone podłoże gruntowe.13101310b) miejsce postojowych dla osób niepełnosprawnych:1310- kostka drobnowymiarowa prostokątna (pomalować na niebiesko) – gr. 8 cm,1310- podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm – gr. 3 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm – gr. 15 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 63 mm – gr. 15 cm,1310- w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr. 15 cm,1310- zagęszczone podłoże gruntowe.13101310c) chodnika:1310- kostka betonowa drobnowymiarowa, bezspoinowa, koloru grafitowego – gr. 7 cm,1310- podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm – gr. 3 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 31,5 mm – gr. 8 cm,1310- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0 - 63 mm – gr. 12 cm,1310- zagęszczone podłoże gruntowe.1310Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z istniejącymi przepisami i normami.13101310STOPNIE TERENOWE1310Stopnie terenowe zewnętrzne projektuje się jako stopnie tarasowe blokowe.1310Kolor – grafit, 1310wymiary 35x400x15 cm1310powierzchnia – R1013101310MAŁA ARCHITEKTURA13101310KOSZ NA ŚMIECI1310Proste ale nowoczesne w formie kosze na śmieci w ilości 1 szt. z charakterystyczną, centralną podstawą doskonale wpiszą się w przestrzeń o nowoczesnym charakterze. Kosze wykonane są ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (drobna struktura matowa) na kolor RAL 7016 (grafitowy), standardowo wyposażone we wkłady z blachy ocynkowanej. Kosze w wersji umożliwiających wrzut śmieci z przodu. Kosz na śmieci o wymiarach: długość 32cm, szerokość 32cm, wysokość 80cm. Montaż przez dokręcenie lub zakotwienie w podłożu. Lokalizacja kosza na śmieci zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.13101310MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADW STAŁYCH 1310Miejsce gromadzenia odpadów stałych zostało zlokalizowane na działce inwestora nr 636/26, zgonie z oznaczeniem na rysunku PZT-011310Wywóz nieczystości stałych [śmieci] -planuje się zawarcie umowy z firmą wywożącą odpady.13101310STOJAKI NA ROWERY1310Stojak rowerowy, którego 1 sztuki zostały umieszczone w danej inwestycji. Wysoka konstrukcja pozwala na przypięcie roweru za ramę, a nie za koło czy widelec, co jest znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Parkowanie rowerów możliwe jest po obu stronach stojaka. Stojak rowerowy o wymiarach: szerokość 210cm, głębokość 70cm, wysokość 70cm. Stojaki rowerowe wykonane są ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  w kolorze grafitowym RAL 7016. Lokalizacja stojaka na rowery zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.
rtf={\rtf1\deff0 \stshfdbch3\stshfloch2\stshfhich2\stshfbi1{\fonttbl{\f0\fcharset238 Calibri;}{\fbiminor\f1\fcharset238 Times New Roman;}{\fhiminor\f2\fcharset238 Calibri;}{\fdbminor\f3\fcharset238 Times New Roman;}{\f4\fcharset238 Times New Roman;}{\f5\fcharset238 Arial Narrow;}{\f6\fcharset238 Arial;}{\fbiminor\f7\fcharset238 Arial;}}{\colortbl ;\red0\green0\blue255 ;\red255\green255\blue255 ;}{\*\defchp \fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\cgrid1\fs22}{\*\defpap \widctlpar}{\stylesheet {\ql\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Normal;}{\s1\sbasedon0\snext1\ql\hyphpar0\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af4\loch\af4\fs20 No Spacing;}{\s2\sbasedon0\snext2\ql\contextualspace\sa200\fcs1\f4\fcs1\f4\dbch\af4\hich\af5\loch\af5\fs24\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033 List Paragraph,naglowek;}{\*\cs3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Default Paragraph Font;}{\*\cs4\sbasedon3\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22 Line Number;}{\*\cs5\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ul\cf1 Hyperlink;}{\*\ts6\tsrowd\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfb3\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tscellpaddft3\tsvertalt\cltxlrtb Normal Table;}{\*\ts7\tsrowd\sbasedon6\fcs1\f1\fcs1\f1\hich\af2\loch\af2\dbch\af3\fs22\ql\trbrdrt\brdrs\brdrw10\trbrdrl\brdrs\brdrw10\trbrdrb\brdrs\brdrw10\trbrdrr\brdrs\brdrw10\trbrdrh\brdrs\brdrw10\trbrdrv\brdrs\brdrw10\tscellpaddfl3\tscellpaddl108\tscellpaddfr3\tscellpaddr108\tsvertalt\cltxlrtb Table Simple 1;}}{\*\listoverridetable}{\info{\creatim\yr2023\mo7\dy7\hr22\min41}{\version1}}\nouicompat\htmautsp\splytwnine\alntblind\expshrtn\spltpgpar\nogrowautofit\utinl\nobrkwrptbl\ftnlytwnine\notcvasp\dntblnsbdb\newtblstyruls\formshade\sectd\marglsxn1417\margrsxn1417\margtsxn1417\margbsxn395\endnhere\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\b\ul\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\b\ul\cf0 Konstrukcja nawierzchni:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\b\ul\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\b\ul\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 a) miejsc postojowych:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\*\bkmkstart _Hlk67906105}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - kostka brukowa typu p\u322\'b3yta a\u380\'bfurowa koloru szarego \u8211\'96 gr. 8 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm \u8211\'96 gr. 3 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0- 31,5 mm \u8211\'96 gr. 15 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\*\bkmkstart _Hlk67981554}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0 - 63 mm \u8211\'96 gr. 15 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwi\u261\'b9zanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr.\~15 cm}{\*\bkmkend _Hlk67981554}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 ,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - zag\u281\'easzczone pod\u322\'b3o\u380\'bfe gruntowe.}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 b) miejsce postojowych dla os\u243\'f3b niepe\u322\'b3nosprawnych:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - kostka drobnowymiarowa prostok\u261\'b9tna (pomalowa\u263\'e6 na niebiesko) \u8211\'96 gr. 8 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm \u8211\'96 gr. 3 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0 - 31,5 mm \u8211\'96 gr. 15 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0 - 63 mm \u8211\'96 gr. 15 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - w-wa mrozoochronna z mieszanki zwi\u261\'b9zanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) C3/4 gr.\~15 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - zag\u281\'easzczone pod\u322\'b3o\u380\'bfe gruntowe.}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\*\bkmkend _Hlk67906105}{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 c) chodnika:}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - kostka betonowa drobnowymiarowa, bezspoinowa, koloru grafitowego \u8211\'96 gr. 7 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm \u8211\'96 gr. 3 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0 - 31,5 mm \u8211\'96 gr. 8 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - podbudowa z kruszywa \u322\'b3amanego stabilizowanego mechanicznie lub t\u322\'b3ucznia kamiennego 0 - 63 mm \u8211\'96 gr. 12 cm,}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 - zag\u281\'easzczone pod\u322\'b3o\u380\'bfe gruntowe.}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\cf0 Podbudow\u281\'ea wykona\u263\'e6 i zag\u281\'ea\u347\'9cci\u263\'e6 warstwami zgodnie z istniej\u261\'b9cymi przepisami i normami.}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\b\cf0 STOPNIE TERENOWE}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\b\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\cf0 Stopnie terenowe zewn\u281\'eatrzne projektuje si\u281\'ea jako stopnie tarasowe blokowe.}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\cf0 Kolor \u8211\'96 grafit, }\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\cf0 wymiary 35x400x15 cm}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\cf0 powierzchnia \u8211\'96 R10}\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\b\par\pard\plain\qj\widctlpar{\fcs1\af6\alang1045\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1045\langnp1045\langfenp1045\b\ul\cf0 MA\u321\'a3A ARCHITEKTURA}\fcs1\af6\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\b\ul\par\pard\plain\qj\widctlpar\fcs1\af5\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\par\pard\plain\s2\ql\widctlpar{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\b\cf0 KOSZ NA \u346\'8cMIECI}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\b\par\pard\plain\s2\ql\contextualspace\widctlpar\sa200{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chshdng0\chcbpat2 Proste ale nowoczesne w formie kosze na \u347\'9cmieci w ilo\u347\'9cci 1 szt. z charakterystyczn\u261\'b9, centraln\u261\'b9 podstaw\u261\'b9 doskonale wpisz\u261\'b9 si\u281\'ea w przestrze\u324\'f1 o nowoczesnym charakterze. Kosze wykonane s\u261\'b9 ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (drobna struktura matowa) na kolor RAL 7016 (grafitowy), standardowo wyposa\u380\'bfone we wk\u322\'b3ady z blachy ocynkowanej. Kosze w wersji umo\u380\'bfliwiaj\u261\'b9cych wrzut \u347\'9cmieci z przodu. Kosz na \u347\'9cmieci o wymiarach: d\u322\'b3ugo\u347\'9c\u263\'e6 32cm, szeroko\u347\'9c\u263\'e6 32cm, wysoko\u347\'9c\u263\'e6 80cm. Monta\u380\'bf przez dokr\u281\'eacenie lub zakotwienie w pod\u322\'b3o\u380\'bfu. Lokalizacja kosza na \u347\'9cmieci zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s2\ql\contextualspace\widctlpar\sa200\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\b\cf0 MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADW STA\u321\'a3YCH}{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0  }\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Miejsce gromadzenia odpad\u243\'f3w sta\u322\'b3ych zosta\u322\'b3o zlokalizowane na dzia\u322\'b3ce inwestora nr 636/26, zgonie z oznaczeniem na rysunku PZT-01}\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s1\ql\hyphpar0{\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0 Wyw\u243\'f3z nieczysto\u347\'9cci sta\u322\'b3ych [\u347\'9cmieci] -planuje si\u281\'ea zawarcie umowy z firm\u261\'b9 wywo\u380\'bf\u261\'b9c\u261\'b9 odpady.}\fcs1\af4\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s2\ql\contextualspace\widctlpar\sa200\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par\pard\plain\s2\ql\widctlpar{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\b\cf0 STOJAKI NA ROWERY}\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af4\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\b\par\pard\plain\ql\widctlpar{\fcs1\af6\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af5\dbch\af3\loch\f5\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\cf0\chshdng0\chcbpat2 Stojak rowerowy, kt\u243\'f3rego 1 sztuki zosta\u322\'b3y umieszczone w danej inwestycji. Wysoka konstrukcja pozwala na przypi\u281\'eacie roweru za ram\u281\'ea, a nie za ko\u322\'b3o czy widelec, co jest znacznie bezpieczniejszym rozwi\u261\'b9zaniem. Parkowanie rower\u243\'f3w mo\u380\'bfliwe jest po obu stronach stojaka. Stojak rowerowy o wymiarach: szeroko\u347\'9c\u263\'e6 210cm, g\u322\'b3\u281\'eaboko\u347\'9c\u263\'e6 70cm, wysoko\u347\'9c\u263\'e6 70cm. Stojaki rowerowe wykonane s\u261\'b9 ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  w kolorze grafitowym RAL 7016. Lokalizacja stojaka na rowery zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.}\fcs1\af7\alang1025\ltrch\fcs0\hich\af2\dbch\af3\loch\f2\fs22\lang1045\langfe1033\langnp1045\langfenp1033\par{\*\themedata [encoded data, 5656 characters]}{\*\colorschememapping 3c3f786d6c2076657273696f6e3d22312e1310302220656e636f64696e673d227574662d38223f3e3c613a636c724d617020786d6c6e733a613d22687474703a2f2f736368656d61732e6f70656e786d6c666f726d6174732e6f72672f64726177696e676d6c2f323030362f6d61696e22206267313d2213106c743122207478313d22646b3122206267323d226c743222207478323d22646b322220616363656e74313d22616363656e74312220616363656e74323d22616363656e74322220616363656e74333d22616363656e74332220616363656e74343d226163131063656e74342220616363656e74353d22616363656e74352220616363656e74363d22616363656e74362220686c696e6b3d22686c696e6b2220666f6c486c696e6b3d22666f6c486c696e6b22202f3e}}

[ELEMENT 1]
na=Roboty przygotowawcze
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0121-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0,096	0,096		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,096
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,096	0,0964				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,096	1	0,0964						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0126-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=964	964		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=964
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	964	964				0

[PRZEDMIAR]
wo=964	1	964						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=461
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0212-05	2-01	0212-05		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0212-05	
mpn=121,0:0,092,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=144,6	144,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=144,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	144,6	#p9*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=144,6	1	#p2*0,15						

[POZYCJA]
id=467
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=144,6	144,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=144,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	144,6	#p461				0

[PRZEDMIAR]
wo=144,6	1	#p3						

[POZYCJA]
id=139
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=144,6	144,6		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=144,6
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	144,6	#p461				0

[PRZEDMIAR]
wo=144,6	1	#p3						

[ELEMENT 1]
na=Wymiana gruntu pod parking od poziomu -0,56 do -2,0
wa=0
kn=0	0	0
id=564
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02	 0214-04 	0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	 0214-04 
mpn=49:3:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="3" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - WYMIANA GRUNTU OD POZIOMU -0,56 DO -2,0
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=330,739	330,739		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=330,739
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	330,739	(#p75+#p159+#p407)*1,44				0

[PRZEDMIAR]
wo=330,739	1	(#p17+#p29+#p44)*1,44						

[POZYCJA]
id=578
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=330,739	330,739		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=330,739
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	330,739	#p565				0

[PRZEDMIAR]
wo=330,739	1	#p6						

[POZYCJA]
id=569
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07	 0104-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-07	 0104-08
mpn=25:0:14409101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="25" Wybory="0" Odpowiedzi="144" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Warstwy odsączające z pospółki w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 144 cm - WYMIANA GRUNTU OD POZIOMU -0,56 DO -2,0
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=229,68	229,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=229,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	229,68	#p75+#p159+#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=229,68	1	#p17+#p29+#p44						

[ELEMENT 1]
na=Nawierzchnie i konstrukcja
wa=0
kn=0	0	0
id=17
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Miejsca postojowe
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=437
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=41	41		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	41	#p75*0,41				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p17*0,41						

[POZYCJA]
id=441
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=41	41		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=18		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	41	#p437				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p9						

[POZYCJA]
id=239
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=41	41		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	41	#p437				0

[PRZEDMIAR]
wo=41	1	#p9						

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p17						

[POZYCJA]
id=46
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-02	AT-03	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W-WA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4 GR. 15 CM
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=0,8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p17						

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p17						

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p17						

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0105-03	2-31	0105-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0105-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podsypka bazaltowa lub granitowa 0-4 mm z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	#p17						

[POZYCJA]
id=75
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-25 0407-03	2-25	0407-03		0
pd5=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-25 0407-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - PŁYTA AŻUROWA KOLORU SZARAEGO 60 x 40 x 8 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	12,5*5+7,5*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	12,5*5+7,5*5						

[POZYCJA]
id=134
pd=ORGBUD wyd.I 1986, biuletyny do 9 1996	KNR	2-09 0102-08	2-09	0102-08		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1986, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-09 0102-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ręczne wykonanie zasypki z tłucznia - WYPEŁNIENIE OTWORÓW PŁYT AŻUROWYCH KRUSZYWEM BAZALTOWYM LUB GRANITOWYM 0-4 mm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3,24	3,24		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,24
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,24	0,0324*#p75				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,24	1	0,0324*#p17						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=415
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0706-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - WYZNACZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH BIAŁĄ LINIĄ CIENKOWARSTWOWO - ZNAK P18
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4,704	4,704		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,704
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,704	(0,12*5)*7+(0,6*0,12)*7				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,704	1	(0,12*5)*7+(0,6*0,12)*7						

[ELEMENT 2]
na=Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=443
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=7,38	7,38		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,38
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,38	#p159*0,41				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,38	1	#p29*0,41						

[POZYCJA]
id=447
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=7,38	7,38		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=18		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,38
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,38	#p443				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,38	1	#p20						

[POZYCJA]
id=246
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=7,38	7,38		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,38
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,38	#p443				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,38	1	#p20						

[POZYCJA]
id=105
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	#p159				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p29						

[POZYCJA]
id=320
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=42,5	42,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=42,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	42,5	(5+10+5)+(5+12,5+5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=42,5	1	(5+10+5)+(5+12,5+5)						

[POZYCJA]
id=331
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3,188	3,188		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,188
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,188	(0,35*0,15+0,15*0,15)*#p320				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,188	1	(0,35*0,15+0,15*0,15)*#p24						

[POZYCJA]
id=108
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-02	AT-03	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W-WA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4 GR. 15 CM
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=0,8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	#p159				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p29						

[POZYCJA]
id=119
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	#p159				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p29						

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	#p159				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p29						

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce bazaltowej lub granitowej 0-4 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	3,6*5				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3,6*5						

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-01	2-31	0706-01		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0706-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne malowanie na jezdni farbą chlorokauczukową - MALOWANIE NA NIEBIESKO MIEJSCA PARKINGOWEGO
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=18	18		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=18
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	18	#p159				0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	#p29						

[POZYCJA]
id=422
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0706-07	2-31	0706-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0706-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - znak poziomy P20 + P24
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=2,104	2,104		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,104
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	2,104	(0,12*5,6*2)+0,76				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,104	1	(0,12*5,6*2)+0,76						

[POZYCJA]
id=429
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-01	6	0702-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0702-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=433
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0702-04	6	0702-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0702-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - Znak D18a + T29
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=Wjazd na parking / Plac manewrowy
wa=0
kn=0	0	0
id=342
nu=3.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=449
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=45,789	45,789		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,789
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	45,789	#p407*0,41				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,789	1	#p44*0,41						

[POZYCJA]
id=453
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=45,789	45,789		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=18		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,789
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	45,789	#p449				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,789	1	#p34						

[POZYCJA]
id=355
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=45,789	45,789		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=45,789
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	45,789	#p449				0

[PRZEDMIAR]
wo=45,789	1	#p34						

[POZYCJA]
id=386
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=24,12	24,12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	24,12	5,35+1,47+3,56+5+2,96+0,43+5,35				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,12	1	5,35+1,47+3,56+5+2,96+0,43+5,35						

[POZYCJA]
id=403
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-07	2-31	0403-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0403-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10,7	10,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,7	5,35+5,35				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,7	1	5,35+5,35						

[POZYCJA]
id=396
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0402-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=1,809	1,809		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,809
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,809	(0,35*0,15+0,15*0,15)*#p386				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,809	1	(0,35*0,15+0,15*0,15)*#p37						

[POZYCJA]
id=357
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=111,68	111,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,68	#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,68	1	#p44						

[POZYCJA]
id=360
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0201-02	AT-03	0201-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0201-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - W-WA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4 GR. 15 CM
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=111,68	111,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=0,8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,68	#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,68	1	#p44						

[POZYCJA]
id=371
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=111,68	111,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,68	#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,68	1	#p44						

[POZYCJA]
id=378
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1509101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="15" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=111,68	111,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,68	#p407				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,68	1	#p44						

[POZYCJA]
id=407
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce bazaltowej lub granitowej 0-4 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=111,68	111,68		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,68
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,68	111,68				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,68	1	111,68						

[ELEMENT 2]
na=Chodniki / miejsce na rowery / miejsce do gromadzenia odpadów stałych
wa=0
kn=0	0	0
id=169
nu=3.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=455
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=8,106	8,106		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,106
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,106	(#p197+#p469)*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,106	1	(#p52+#p53)*0,15						

[POZYCJA]
id=459
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=8,106	8,106		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=18		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,106
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,106	#p455				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,106	1	#p45						

[POZYCJA]
id=253
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=8,106	8,106		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,106
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	8,106	#p455				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,106	1	#p45						

[POZYCJA]
id=175
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=54,04	54,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	54,04	#p197+#p469				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,04	1	#p52+#p53						

[POZYCJA]
id=479
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Palisada betonowa prostokątna 50 x 20 x 5 cm - MIEJSCE DLA ROWERÓW + MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=13	13		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13	2,5+2,5+2,5+1,5+2,5+1,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	2,5+2,5+2,5+1,5+2,5+1,5						

[POZYCJA]
id=178
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05	 0114-06	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	 0114-06
mpn=49:0:1209101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="0" Odpowiedzi="12" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=54,04	54,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	54,04	#p197+#p469				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,04	1	#p52+#p53						

[POZYCJA]
id=187
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego 0-32 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=54,04	54,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=54,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	54,04	#p197+#p469				0

[PRZEDMIAR]
wo=54,04	1	#p52+#p53						

[POZYCJA]
id=197
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 7 cm na podsypce bazaltowej lub granitowej 0-4 mm - KOSTKA BEZPOINOWA , KOLORU GRAFITOWEGO GR. 7 CM - CHODNIKI, MIEJSCE NA ROWER, MIEJSCE DO GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=34,04	34,04		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,04
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,04	24,04+6,25+3,75				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,04	1	24,04+6,25+3,75						

[POZYCJA]
id=469
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-04	2-31	0511-04		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0511-04	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 7 cm na podsypce bazaltowej lub granitowej 0-4 mm - KOSTKA BEZSPOINOWA PROSTOKĄTNA , KOLORU GRAFITOWEGO GR. 7 CM - STREFA WEJŚCIOWA
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=20	20		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	20	(2,85-0,35)*4+(2,5*4)				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	(2,85-0,35)*4+(2,5*4)						

[POZYCJA]
id=477
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż wycieraczki systemowej aluminiowej  w kolorze grafitowym o wymiarach 100 x 200 cm wpuszczonej w posadzkę i podłączoną do wewnętrznej kanalizacji deszczowej
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Stopnie terenowe blokowe 
wa=0
kn=0	0	0
id=205
nu=3.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=255
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,45
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,45	(1,05*0,25+0,35*1,0)*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	(1,05*0,25+0,35*1,0)*4						

[POZYCJA]
id=260
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,45
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,45	#p255				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	#p55						

[POZYCJA]
id=262
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=2,45	2,45		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,45
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,45	#p255				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,45	1	#p55						

[POZYCJA]
id=264
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=4,2	4,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,2	1,05*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,2	1	1,05*4						

[POZYCJA]
id=273
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=4,2	4,2		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,2
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	4,2	1,05*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,2	1	1,05*4						

[POZYCJA]
id=283
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0201-01	2-02	0201-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0201-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1,82	1,82		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,82
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,82	(0,35*1,0+0,35*0,15*2)*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,82	1	(0,35*1,0+0,35*0,15*2)*4						

[POZYCJA]
id=206
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2103-03	2-02	2103-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 2103-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż stopni prostych betonowych,blokowych o wymiarach 35 x 400 x 15 cm, kolor grafitowy, powierzchnia - R10
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	4*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*3						

[POZYCJA]
id=296
pd=KOPRINET wyd.I 2018	KNR	K-55 0401-08	K-55	0401-08		0
pd5=KOPRINET wyd.I 2018	KATSRC_UNDEF	KNR K-55 0401-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej 5x5 mm - FUGA ELASTYCZNA 3-5 mm: USZCZELNIACZ POLIURETANOWY LUB SILIKONOWY
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	4*3				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	4*3						

[ELEMENT 2]
na=Zabezpieczenie różnicy terenu od frontu działki
wa=0
kn=0	0	0
id=495
nu=3.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=496
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0402-01	9-11	0402-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0402-01	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 5 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=100	100		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=100
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	100	100				0

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	100						

[ELEMENT 2]
na=Opaska wokół budynku
wa=0
kn=0	0	0
id=505
nu=3.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=506
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-07	2-31	0101-07		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	0,4*(16,05*2+9,85*2-4,0)				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	0,4*(16,05*2+9,85*2-4,0)						

[POZYCJA]
id=510
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0101-08	2-31	0101-08		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0101-08	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	#p506				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	#p64						

[POZYCJA]
id=513
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	#p506				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	#p64						

[POZYCJA]
id=516
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0407-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Palisada betonowa prostokątna 25 x 20 x 5 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=49,4	49,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=49,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	49,4	(16,05+0,4+0,4)*2+(9,05+0,4+0,4)*2-4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=49,4	1	(16,05+0,4+0,4)*2+(9,05+0,4+0,4)*2-4,0						

[POZYCJA]
id=523
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0201-04	9-11	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0201-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	#p506				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	#p64						

[POZYCJA]
id=530
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-05	2-31	0114-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - KAMIEŃ OZDOBNY OTOCZAK SZARY
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	#p506				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	#p64						

[POZYCJA]
id=549
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07	 0114-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0114-07	 0114-08
mpn=50:0:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="50" Wybory="0" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - KAMIEŃ OZDOBNY OTOCZAK SZARY
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=19,12	19,12		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,12
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,12	#p506				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,12	1	#p64						

[ELEMENT 1]
na=Trawnik
wa=0
kn=0	0	0
id=304
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=305
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0101-09	4-01	0101-09		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 4-01 0101-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=549,55	549,55		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=549,55
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	549,55	549,55				0

[PRZEDMIAR]
wo=549,55	1	549,55						

[POZYCJA]
id=308
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0404-04	2-21	0404-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0404-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0,055	0,055		1
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,055
jm=ha	052
pm=-1
wo=0	0,055	0,054955				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,055	1	0,054955						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[ELEMENT 1]
na=Mała architektura
wa=0
kn=0	0	0
id=315
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=316
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż kosza na śmieci13101310Kosz wykonany są ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo (drobna struktura matowa) na kolor RAL 7016 (grafitowy), standardowo wyposażone we wkłady z blachy ocynkowanej. Kosze w wersji umożliwiających wrzut śmieci z przodu. Kosz na śmieci o wymiarach: długość 32cm, szerokość 32cm, wysokość 80cm. Montaż przez dokręcenie lub zakotwienie w podłożu. Lokalizacja kosza na śmieci zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=318
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Dostawa i montaż stojaka na rower13101310Stojak rowerowy o wymiarach: szerokość 210cm, głębokość 70cm, wysokość 70cm. Stojak rowerowy wykonany są ze stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo  w kolorze grafitowym RAL 7016. Lokalizacja stojaka na rowery zgodnie z oznaczeniem na PZT-01.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Nasadzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=580
nu=6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=581
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0323-04	2-21	0323-04		0
pd5=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-21 0323-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Tuja Szmaragd o wysokości 80 - 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=120	120		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=120
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	120	120				0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[SUMA KONTROLNA]
0256CD6ED0A1D0B3F446055BFE8788D0
