[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.14.300.26
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1	0
own=4	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	poz.	{	}	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nb=Budynek potrójnej kancelarii dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Herby
ab=Ul. Słoneczna, 42-713 Kochanowice
ni=Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby
ai=Ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby
br=
nk=mgr inż. Dariusz Bieniek	Budowlana
dt=20.07.2023	0	0
cpv=45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
cpv=45262310-7	Zbrojenie
cpv=45262311-4	Betonowanie konstrukcji
cpv=45262522-6	Roboty murarskie
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
cpv=44232000-5	Drewniane konstrukcje dachowe
cpv=45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
cpv=45421131-1	Instalowanie drzwi
cpv=45421132-8	Instalowanie okien
cpv=45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45432120-1	Instalowanie nawierzchni podłogowych
cpv=45431200-9	Kładzenie glazury
cpv=45442100-8	Roboty malarskie
cpv=45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
cpv=39150000-8	Różne meble i wyposażenie
pcn=II kw. 2023 r. (iNTERCENBUD)	0

[RMS ZEST 1]
ty=R	0
na=Robocizna - roboty ogólnobudowlane (śląskie)	0	
id=999	1	
jm=r-g	149
ce=38,1	1680300000	1	icbOnLine		0	1	SL (śląskie)
cw=38,1	PLN	38,1
wa=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=STAN SUROWY OTWARTY
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=POZIOM "0"
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=3
nu=1.1.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0122-01	2-01	0122-01		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0122-01	
na=Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=157,38	157,38		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=157,38
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	157,38	17,55*10,55*0,85				0

[PRZEDMIAR]
wo=157,38	1	17,55*10,55*0,85						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0.955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=342,532	342,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=342,532
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	342,532	17,55*10,55*1,85				0

[PRZEDMIAR]
wo=342,532	1	17,55*10,55*1,85						

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0214-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=342,532	342,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=18		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=342,532
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	342,532	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=342,532	1	#p2						

[POZYCJA]
id=10
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Koszt składowania i utylizacji urobku
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=342,532	342,532		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=342,532
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	342,532	#p4				0

[PRZEDMIAR]
wo=342,532	1	#p2						

[POZYCJA]
id=1419
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-02	2-01	0206-02	 0214-03 	0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0206-02	 0214-03 
mpn=49:2:1009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="49" Wybory="2" Odpowiedzi="10" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - WYMIANA GRUNTU OD POZIOMU -1,0 DO -2,0
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=185,153	185,153		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	185,153	17,55*10,55*1,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	17,55*10,55*1,0						

[POZYCJA]
id=1448
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-07	2-31	0104-07	 0104-08	0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-07	 0104-08
mpn=25:0:10009101211	<DaneKNR><Modyfikacje><Modyfikacja Pytanie="25" Wybory="0" Odpowiedzi="100" /></Modyfikacje></DaneKNR>
na=Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 100 cm - WYMIANA GRUNTU OD POZIOMU -1,0 DO -2,0 - POSPÓŁKA
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,153	17,55*10,55				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	17,55*10,55						

[ELEMENT 3]
na=Płyta fundamentowa
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=1.1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1416
pd=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-02	2-31	0103-02		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0103-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,153	17,55*10,55				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	17,55*10,55						

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-05	2-31	0104-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-05	
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie  - grubość warstwy po zag. 10 cm - 1 warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,153	17,55*10,55				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	17,55*10,55						

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-06	2-31	0104-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-06	
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie i - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - 1 warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
prn=3
krn=10		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=3
wo=0	185,153	#p19				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	#p8						

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-05	2-31	0104-05		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-05	
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie  - grubość warstwy po zag. 10 cm - 2 warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,153	#p19				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	#p8						

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0104-06	2-31	0104-06		0
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-31 0104-06	
na=Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej z pospółki w korycie i - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. - 2 warstwa
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=185,153	185,153		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=10		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=185,153
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	185,153	#p19				0

[PRZEDMIAR]
wo=185,153	1	#p8						

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-03	
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian XPS gr. 10 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=127,14	127,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=127,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	127,14	15,55*8,55-4,65*1,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=127,14	1	15,55*8,55-4,65*1,25						

[POZYCJA]
id=55
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-04	
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - Styropian XPS gr 10 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=127,14	127,14		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=127,14
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	127,14	#p49				0

[PRZEDMIAR]
wo=127,14	1	#p12						

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-04	
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - Styropian XPS gr 10 cm - OPASKA WYSADZINOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=25,7	25,7		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=25,7
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	25,7	0,5*((0,15+8,55+0,15)*2+(0,5+0,15+15,55+0,15+0,5)*2)				0

[PRZEDMIAR]
wo=25,7	1	0,5*((0,15+8,55+0,15)*2+(0,5+0,15+15,55+0,15+0,5)*2)						

[POZYCJA]
id=67
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Szalunek krawędziowy płyty fundamentowej - Styropian XPS
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50,7	50,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,7	8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,7	1	8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45						

[POZYCJA]
id=69
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0606-01	
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=158,053	158,053		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=158,053
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	158,053	(0,5+15,55+0,5)*(0,5+8,55+0,5)				0

[PRZEDMIAR]
wo=158,053	1	(0,5+15,55+0,5)*(0,5+8,55+0,5)						

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - ZBROJENIE PŁYTY KRAWĘDZIOWE + ZBROJENIE PODŁUŻNE PRZY KRAWĘDZI BOCZNEJ + NAROŻNIKOWE
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0,296	0,296		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,296
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,296	0,617*((1,2*78+1,2*43)*2+(8,55*2+15,55*2)*2+(9*1,28)*2*4)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,296	1	0,617*((1,2*78+1,2*43)*2+(8,55*2+15,55*2)*2+(9*1,28)*2*4)/1000						

[POZYCJA]
id=96
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0104-04	2	0104-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0104-04	
na=Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - ZBROJENIE PŁYTY GÓRA I DÓŁ #10 CO 20 CM
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1,648	1,648		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,648
jm=t	034
pm=-1
wo=0	1,648	0,617*(8,55*78+15,55*43)*2/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,648	1	0,617*(8,55*78+15,55*43)*2/1000						

[POZYCJA]
id=104
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0205-01	2-02	0205-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0205-01	
na=Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 25 cm- z zastosowaniem pompy do betonu - BETON WODOSZCZELNY C20/25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=31,785	31,785		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=31,785
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	31,785	0,25*(8,55*15,55-4,65*1,25)				0

[PRZEDMIAR]
wo=31,785	1	0,25*(8,55*15,55-4,65*1,25)						

[ELEMENT 3]
na=Drenaż
wa=0
kn=0	0	0
id=1137
nu=1.1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1138
pd=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		0
pd5=ORGBUD wyd.IV 1993, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-18 0501-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - PODSYPKA ŻWIROWA
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=22,48	22,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,48
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,48	(17,55*2+10,55*2)*0,4				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,48	1	(17,55*2+10,55*2)*0,4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=1143
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-11 0202-01	9-11	0202-01		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-11 0202-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=22,48	22,48		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,48
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	22,48	#p1138				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,48	1	#p20						

[POZYCJA]
id=1151
pd=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0610-02	2-01	0610-02		0
pd5=ORGBUD wyd.II 1987, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KNR 2-01 0610-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6,744	6,744		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,744
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,744	#p1138*0,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,744	1	#p20*0,3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0,955		0,955
wm=1		1
ws=1		1
wo=1		1

[POZYCJA]
id=1155
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0703-03	2-28	0703-03		0
pd5=MRiGC5BB wyd.I 1997	KATSRC_UNDEF	KNR 2-28 0703-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm (rura owinięta geowłókniną)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=56,2	56,2		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=56,2
jm=m	040
pm=-1
wo=0	56,2	17,55*2+10,55*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=56,2	1	17,55*2+10,55*2						

[POZYCJA]
id=1162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 4 1417-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 2]
na=ŚCIANY 
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=1.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1052
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0101-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - 2 WARSTWY ŚCIANY Z BLOCZKA BETONOWEGO
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=5,957	5,957		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,957
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	5,957	0,25*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)*0,47				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,957	1	0,25*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)*0,47						

[POZYCJA]
id=1059
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-01	2-02	0603-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=23,829	23,829		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,829
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	23,829	0,47*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,829	1	0,47*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1066
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0603-02	2-02	0603-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0603-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=23,829	23,829		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,829
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	23,829	#p1059				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,829	1	#p26						

[POZYCJA]
id=1073
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	3 0207-01	3	0207-01		0
pd5=WACETOB 2000	KATSRC_UNDEF	KNNR-W 3 0207-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=23,829	23,829		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,829
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	23,829	#p1059				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,829	1	#p26						

[POZYCJA]
id=1239
pd=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0503-02	2-01	0503-02		0
pd5=WACETOB wyd.I 1997, errata z Zeszytu 3/2001	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-01 0503-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli w gruncie kat. III-IV
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=20,28	20,28		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20,28
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	20,28	0,5*0,8*(15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45+8,55)				0

[PRZEDMIAR]
wo=20,28	1	0,5*0,8*(15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45+8,55)						

[POZYCJA]
id=1258
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-03	2-02	0604-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-03	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - PAPA FUNDAMENTOWA DO IZOLACJI POZIOMEJ
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,30*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,30*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=126
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-04	2-02	0604-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0604-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa - PAPA FUNDAMENTOWA DO IZOLACJI POZIOMEJ
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	#p1258				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	#p30						

[POZYCJA]
id=136
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0160-07	0-27	0160-07		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-27 0160-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powyżej 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=153,245	153,245		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=153,245
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	153,245	(2,75*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-2,0*2,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=153,245	1	(2,75*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-2,0*2,3						

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=8	8		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	8	8				0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=148
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=152
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - Nadproża L1913101310Nadproże L19 - 120 cm - 8 szt.1310Nadproże L19 - 210 cm - 4 szt.1310Nadproże L19 - 240 cm - 6 szt.13101310.
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=32,4	32,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=32,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	32,4	1,2*8+2,1*4+2,4*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=32,4	1	1,2*8+2,1*4+2,4*6						

[POZYCJA]
id=189
pd=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KSNR	2 0101-05	2	0101-05		0
pd5=WACETOB 1995, biuletyny do 9 1996	KATSRC_UNDEF	KSNR 2 0101-05	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=30,42	30,42		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=30,42
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	30,42	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=30,42	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)*2						

[POZYCJA]
id=159
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-01	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - WIEŃIEC W201 + W301 - #8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=0,118	0,118		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,118
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,118	0,395*(1,1*203+1,1*69)/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,118	1	0,395*(1,1*203+1,1*69)/1000						

[POZYCJA]
id=168
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - WIEŃIEC W201 + W301 - #12
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=0,269	0,269		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,269
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,269	0,888*4*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,25)/1000+0,888*4*4,275*2*2/1000+0,888*1*32/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,269	1	0,888*4*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,25)/1000+0,888*4*4,275*2*2/1000+0,888*1*32/1000						

[POZYCJA]
id=177
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0212-12	2-02	0212-12		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0212-12	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - W201 + W301 - BETON C20/25
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=4,802	4,802		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,802
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,802	0,25*0,3*(15,5+8,05+5,150+1+1+5,2+5,2+8,05)+0,25*0,261*(4,275*2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,802	1	0,25*0,3*(15,5+8,05+5,150+1+1+5,2+5,2+8,05)+0,25*0,261*(4,275*2)*2						

[POZYCJA]
id=198
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-01	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - SŁUP ŻELBETOWY S201 + S301 - #8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0,037	0,037		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,037
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,037	0,395*1,0*15*4/1000+0,395*1,0*17*2/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,037	1	0,395*1,0*15*4/1000+0,395*1,0*17*2/1000						

[POZYCJA]
id=207
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - SŁUP ŻELBETOWY S201 + S301 - #12
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0,165	0,165		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,165
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,165	0,888*8*(3,25+3,25+3,25+3,25+3,715+3,715)/1000+0,02				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,165	1	0,888*8*(3,25+3,25+3,25+3,25+3,715+3,715)/1000+0,02						

[POZYCJA]
id=216
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0208-01	2-02	0208-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0208-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu - SLUP ŻELBETOWY S201 + S301 - BETON C20/25
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1,277	1,277		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,277
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,277	0,25*0,25*3,25*4+0,25*0,25*3,715*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,277	1	0,25*0,25*3,25*4+0,25*0,25*3,715*2						

[POZYCJA]
id=1276
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-01	2-02	0290-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-01	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie - BELKA ŻELBETOWA B201 - #8
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=0,012	0,012		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,012
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,012	0,395*1,3*24/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,012	1	0,395*1,3*24/1000						

[POZYCJA]
id=1285
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-02	2-02	0290-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0290-02	
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - BELKA ŻELBETOWA B201
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0,037	0,037		1
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,037
jm=t	034
pm=-1
wo=0	0,037	0,888*8*5,15/1000				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,037	1	0,888*8*5,15/1000						

[POZYCJA]
id=1294
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0210-03	2-02	0210-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0210-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu - BELKA ŻELBETOWA B201
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0,515	0,515		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,515
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,515	0,25*0,4*5,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,515	1	0,25*0,4*5,15						

[ELEMENT 2]
na=DACH
wa=0
kn=0	0	0
id=236
nu=1.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 3]
na=Konstrukcja
wa=0
kn=0	0	0
id=237
nu=1.3.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=238
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Prefabrykowane wiązary drewniane - Ułożone co 92 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=17	17		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	17	17				0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[ELEMENT 3]
na=Pokrycie
wa=0
kn=0	0	0
id=240
nu=1.3.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=242
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0103-01	K-05	0103-01		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0103-01	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /><Kryterium Id="2" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Mocowanie membrany dachowej na krokwiach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	5,84*15,05*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	5,84*15,05*2						

[POZYCJA]
id=249
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0104-06	K-05	0104-06		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0104-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	#p242				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	#p47						

[POZYCJA]
id=258
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0105-03	K-05	0105-03		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0105-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż łat pod dachówki przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	#p242				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	#p47						

[POZYCJA]
id=266
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0301-06	K-05	0301-06		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0301-06	
mpn=121,0:8,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="8" /></Warianty></DaneKNR>
na=Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki ceramicznej - co trzecia mocowana - Dachówka płaska grafitowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	#p242				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	#p47						

[POZYCJA]
id=539
pd=ATHENASOFT wyd.II 2010	KNR	AT-09 0104-06	AT-09	0104-06		0
pd5=ATHENASOFT wyd.II 2010	KATSRC_UNDEF	KNR AT-09 0104-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=29,18	29,18		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,18
jm=m	040
pm=-1
wo=0	29,18	14,59*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,18	1	14,59*2						

[POZYCJA]
id=546
pd=KOPRINET wyd.IV 2017	KNR	K-05 0407-02	K-05	0407-02		0
pd5=KOPRINET wyd.IV 2017	KATSRC_UNDEF	KNR K-05 0407-02	
mpn=121,0:1,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="1" /></Warianty></DaneKNR>
na=Montaż wywietrznika kanalizacyjnego
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2	2		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 3]
na=Orynnowanie i obróbki blacharskie
wa=0
kn=0	0	0
id=241
nu=1.3.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=286
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-01	2-02	0507-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0507-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej - PAS PODRYNNOWY I NADRYNNOWY - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=15,05	15,05		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,05
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,05	0,25*15,05*2+0,25*15,05*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,05	1	0,25*15,05*2+0,25*15,05*2						

[POZYCJA]
id=1324
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-21 4007-03	0-21	4007-03		0
pd5=IGM wyd.I 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 0-21 4007-03	
mpn=121,0:2,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="2" /></Warianty></DaneKNR>
na=Płyta OSB pod obróbki blacharskie Attyki
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=17,136	17,136		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,136
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,136	(0,72*5,95*2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,136	1	(0,72*5,95*2)*2						

[POZYCJA]
id=277
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0507-02	2-02	0507-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0507-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - OBRÓBKA ATTYKI - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=17,136	17,136		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,136
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,136	(0,72*5,95*2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,136	1	(0,72*5,95*2)*2						

[POZYCJA]
id=1306
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-03	2-02	0509-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0509-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=29,88	29,88		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=29,88
jm=m	040
pm=-1
wo=0	29,88	14,94*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=29,88	1	14,94*2						

[POZYCJA]
id=306
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0509-09	2-02	0509-09		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0509-09	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=315
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0511-02	2-02	0511-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0511-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy powlekanej - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=13,6	13,6		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=13,6
jm=m	040
pm=-1
wo=0	13,6	3,4*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=13,6	1	3,4*4						

[ELEMENT 1]
na=STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA
wa=0
kn=0	0	0
id=325
nu=2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=326
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1039-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Okno O1 - 200 x 165 cm - 2 szt - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=6,6	6,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	6,6	2*1,65*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,6	1	2*1,65*2						

[POZYCJA]
id=336
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1039-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - Okno O2 - 170 x 165 cm - 2 szt - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=5,61	5,61		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,61
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,61	1,7*1,65*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,61	1	1,7*1,65*2						

[POZYCJA]
id=346
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1039-02	2-02	1039-02		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1039-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - Okno O3 - 80 x 165 cm - 4 szt - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=5,28	5,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,28
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,28	0,8*1,65*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,28	1	0,8*1,65*4						

[POZYCJA]
id=356
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1038-01	2-02	1038-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1038-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Montaż rolet z listew Pu-55 - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=17,49	17,49		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,49
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,49	2,0*1,65*2+1,7*1,65*2+0,8*1,65*4				0

[OBMIAR NEX]
id=1
ob=0
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	0	0				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,49	1	2,0*1,65*2+1,7*1,65*2+0,8*1,65*4						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=0	0
wo=0
jm=szt.	020
pm=-1
oon=	

[POZYCJA]
id=365
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1040-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Drzwi Dz1 - (90+90) x 220 cm - RAL 7016
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3,96	3,96		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,96
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,96	1,8*2,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,96	1	1,8*2,2						

[ELEMENT 1]
na=ELEWACJA
wa=0
kn=0	0	0
id=376
nu=3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1011
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-01	0-23	2612-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - STREFA PODZIEMIA I COKOŁOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1021
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-06	0-23	2612-06		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - STREFA PODZIEMIA I COKOŁOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=37,518	37,518		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=37,518
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	37,518	0,74*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=37,518	1	0,74*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1031
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2612-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=4,44	4,44		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,44
jm=m	040
pm=-1
wo=0	4,44	0,74*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,44	1	0,74*6						

[POZYCJA]
id=1041
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych lub silikatowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (gruntowanie) - STREFA COKOŁOWA RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1046
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych lub silikatowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - STREFA COKOŁOWA RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=387
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-09	0-23	2613-09		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-09	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=50,7	50,7		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=50,7
jm=m	040
pm=-1
wo=0	50,7	8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45				0

[PRZEDMIAR]
wo=50,7	1	8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45						

[POZYCJA]
id=395
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 18 cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - ? = 0,032 W/(mK)
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami z weC582ny mineralnej gr. 18 cm - system ROKER - przyklejenie pC582yt z weC582ny mineralnej do C59Bcian - CEBB = 0,032 W/(mK)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=140,57	140,57		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=140,57
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	140,57	(2,5*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-2,0*2,3				0

[PRZEDMIAR]
wo=140,57	1	(2,5*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-2,0*2,3						

[POZYCJA]
id=433
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 25 cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - ? = 0,035 W/(mK)
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami z weC582ny mineralnej gr. 25 cm - system ROKER - przyklejenie pC582yt z weC582ny mineralnej do C59Bcian - CEBB = 0,035 W/(mK)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=79,005	79,005		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=79,005
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	79,005	(0,85*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)				0

[PRZEDMIAR]
wo=79,005	1	(0,85*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)+(0,5*8,55*4,2)*2)						

[POZYCJA]
id=1317
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - ? = 0,032 W/(mK) - DOCIEPLENIE ATTYKI OD STRONY DACHU
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami z weC582ny mineralnej gr. 10 cm - system ROKER - przyklejenie pC582yt z weC582ny mineralnej do C59Bcian - CEBB = 0,032 W/(mK) - DOCIEPLENIE ATTYKI OD STRONY DACHU
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=7,08	7,08		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,08
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,08	(0,3*5,9*2)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,08	1	(0,3*5,9*2)*2						

[POZYCJA]
id=405
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-04	0-23	2613-04		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-04	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z cegły - PRZYJĘTO 6 SZT/M2 - DOTYCZY WEŁNY MINERALNEJ PONAD DESKĄ ELEWACYJNĄ
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=480	480		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=480
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	480	80*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	80*6						

[POZYCJA]
id=413
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=86,085	86,085		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=86,085
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	86,085	#p433+#p1317				0

[PRZEDMIAR]
wo=86,085	1	#p71+#p72						

[POZYCJA]
id=423
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-08	0-23	2613-08		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-08	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=5,1	5,1		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,1
jm=m	040
pm=-1
wo=0	5,1	0,85*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,1	1	0,85*6						

[POZYCJA]
id=455
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2007-01	2-02	2007-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 2007-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Konstrukcje rusztów pod okładziny z drewna elewacyjnego na ścianach
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=115,125	115,125		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115,125
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	115,125	2,5*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=115,125	1	2,5*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=464
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0604-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=115,125	115,125		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115,125
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	115,125	#p455				0

[PRZEDMIAR]
wo=115,125	1	#p76						

[POZYCJA]
id=470
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 20203-02	2-02	20203-02		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 20203-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Okładzina elewacyjna z drewna elewacyjnego - DESKA ELEWACYJNA MODRZEWIOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=115,125	115,125		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115,125
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	115,125	#p455				0

[PRZEDMIAR]
wo=115,125	1	#p76						

[POZYCJA]
id=475
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 20203-03	2-02	20203-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 20203-03	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie - KOLOR GYLDEN HALM
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=115,125	115,125		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=115,125
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	115,125	#p455				0

[PRZEDMIAR]
wo=115,125	1	#p76						

[POZYCJA]
id=482
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Elementy wykończenia elewacji drewnianej - obróbka ościeży okiennych i narożnikowych
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=41,4	41,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=41,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	41,4	1,65*16+2,5*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=41,4	1	1,65*16+2,5*6						

[POZYCJA]
id=601
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapet z blachy aluminiowej powlekanej  w kolorze RAL 7016 - Okno O1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=609
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapet z blachy aluminiowej powlekanej  w kolorze RAL 7016 - Okno O2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=587
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-01	2-02	0129-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - Parapet z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7016 - Okno O3
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1086
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (gruntowanie) - STREFA COKOŁOWA RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1091
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - STREFA COKOŁOWA - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=15,21	15,21		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,21
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	15,21	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)				0

[PRZEDMIAR]
wo=15,21	1	0,3*(8,55+15,55+8,55+5,45+1,25+4,65+1,25+5,45)						

[POZYCJA]
id=1097
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (gruntowanie) - KOLOR BIAŁY
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=96,71	96,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=96,71
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	96,71	#p433+#p1317+4,25*2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=96,71	1	#p71+#p72+4,25*2,5						

[POZYCJA]
id=1102
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - KOLOR BIAŁY
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=96,71	96,71		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=96,71
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	96,71	#p433+#p1317+4,25*2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=96,71	1	#p71+#p72+4,25*2,5						

[POZYCJA]
id=1516
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0128-01	0-33	0128-01		0
pd5=IGM wyd.I 2001	KATSRC_UNDEF	KNR 0-33 0128-01	
mpn=121,0:3,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="3" /></Warianty></DaneKNR>
na=Malowanie elewacji - FARBA SILIKONOWA LUB SILIKATOWA ZE ŚRODKIEM BIOBÓJCZYM O WYDŁUŻONYM UWALNIANIU
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=111,92	111,92		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=111,92
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	111,92	#p1086+#p1097				0

[PRZEDMIAR]
wo=111,92	1	#p84+#p86						

[POZYCJA]
id=1078
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż herbu Lasów Państwowych o wymiarach 170 x 170 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1080
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż liter przestrzennych tworzących napis "LASY PAŃSTWOWE". Wymiar całego napisu  38 x 338 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1084
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wraz z odpowiednimi treściami o wymiarach 60 x 220 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
ru=1	515	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=377
nu=4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 2]
na=Ścianki działowe
wa=0
kn=0	0	0
id=378
nu=4.1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=379
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-27 0162-02	0-27	0162-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-27 0162-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=154,415	154,415		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=154,415
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	154,415	3,45*(1,67+2,73+1,9+2,86+15,05+3,11+1,1+3,11+3,11+3,11+3,11+2,7+1,9+2,86+2,73+1,67)-1,0*2,32*10-0,94*2,32-0,9*2,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=154,415	1	3,45*(1,67+2,73+1,9+2,86+15,05+3,11+1,1+3,11+3,11+3,11+3,11+2,7+1,9+2,86+2,73+1,67)-1,0*2,32*10-0,94*2,32-0,9*2,32						

[POZYCJA]
id=517
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-02	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=12	12		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	12	12				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[POZYCJA]
id=519
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0126-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych - NADPROŻE POROTHERM 11,5 - 125 CM - 12 SZT
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=15	15		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15
jm=m	040
pm=-1
wo=0	15	12*1,25				0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	12*1,25						

[ELEMENT 2]
na=Ocieplenie połaci dachowej
wa=0
kn=0	0	0
id=524
nu=4.2

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=525
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-06	2-02	0613-06		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0613-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - Wełna mineralna gr. 18 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	(15,05*5,84)*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	(15,05*5,84)*2						

[POZYCJA]
id=533
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0604-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja z folii paroprzepuszczalnej przymocowana do konstrukcji drewnianej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=175,784	175,784		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=175,784
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	175,784	#p525				0

[PRZEDMIAR]
wo=175,784	1	#p95						

[ELEMENT 2]
na=Tynki, gładzie i okładziny ścienne
wa=0
kn=0	0	0
id=554
nu=4.3

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=615
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapet z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej - Okno O1
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=621
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-02	2-02	0129-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - Parapet z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej - Okno O2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=627
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0129-01	2-02	0129-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0129-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - Parapet z konglomeratu w kolorze stolarki okiennej - Okno O3
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=642
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie pod tynk cem-wap
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=448,453	448,453		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=448,453
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	448,453	#p379*2+3,45*(0,12+0,81+0,65+1,25+4,95+3,3+1,4+1,5+1,5+1,1+1,14+2,33+1,7+2,7+5,5+3,11+1,4+3,3+4,95+1,25+0,65+0,81+0,12)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=448,453	1	#p92*2+3,45*(0,12+0,81+0,65+1,25+4,95+3,3+1,4+1,5+1,5+1,1+1,14+2,33+1,7+2,7+5,5+3,11+1,4+3,3+4,95+1,25+0,65+0,81+0,12)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4						

[POZYCJA]
id=633
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0801-02	2-02	0801-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0801-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=448,453	448,453		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=448,453
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	448,453	#p642				0

[PRZEDMIAR]
wo=448,453	1	#p100						

[POZYCJA]
id=649
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=245,263	245,263		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=245,263
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	245,263	#p655+#p1341				0

[PRZEDMIAR]
wo=245,263	1	#p105+#p106						

[POZYCJA]
id=1381
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-04	K-04	0602-04		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-04 0602-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej - STREFA PRYSZNICOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=10,8	10,8		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,8
jm=m	040
pm=-1
wo=0	10,8	2,7*4				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,8	1	2,7*4						

[POZYCJA]
id=1386
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-04 0602-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit - STREFA PRYSZNICOWA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=12,16	12,16		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12,16
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	12,16	2,7*(1,1*2+1,5*2)-0,94*2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=12,16	1	2,7*(1,1*2+1,5*2)-0,94*2,0						

[POZYCJA]
id=655
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-10	2-02	0829-10		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0829-10	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Licowanie ścian płytkami o wymiarach 19x120 cm na klej metodą zwykłą
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=34,936	34,936		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=34,936
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	34,936	1,2*((3,11+1,7+3,11+1,7-0,9)+(3,11+1,14+3,11+1,14-0,9-0,8-0,94)+(1,1+1,5+1,1+1,5-0,8))+2,7*(1,1+1,5+1,1+1,5)-0,94*2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=34,936	1	1,2*((3,11+1,7+3,11+1,7-0,9)+(3,11+1,14+3,11+1,14-0,9-0,8-0,94)+(1,1+1,5+1,1+1,5-0,8))+2,7*(1,1+1,5+1,1+1,5)-0,94*2,0						

[POZYCJA]
id=1341
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0815-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=210,327	210,327		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=210,327
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	210,327	2,7*((1,67+2,73+1,9+2,86+15,05+3,11+1,1+3,11+3,11+3,11+3,11+2,7+1,9+2,86+2,73+1,67)-1,0*2,32*10-0,94*2,32-0,9*2,32)*2+2,7*(0,12+0,81+0,65+1,25+4,95+3,3+1,4+1,5+1,5+1,1+1,14+2,33+1,7+2,7+5,5+3,11+1,4+3,3+4,95+1,25+0,65+0,81+0,12)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-#p655+0,95*3,62				0

[PRZEDMIAR]
wo=210,327	1	2,7*((1,67+2,73+1,9+2,86+15,05+3,11+1,1+3,11+3,11+3,11+3,11+2,7+1,9+2,86+2,73+1,67)-1,0*2,32*10-0,94*2,32-0,9*2,32)*2+2,7*(0,12+0,81+0,65+1,25+4,95+3,3+1,4+1,5+1,5+1,1+1,14+2,33+1,7+2,7+5,5+3,11+1,4+3,3+4,95+1,25+0,65+0,81+0,12)-2*1,65*2-1,7*1,65*2-0,8*1,65*4-#p105+0,95*3,62						

[ELEMENT 2]
na=Strop z płyt K-G o odporności ogniowej REI 30
wa=0
kn=0	0	0
id=709
nu=4.4

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=776
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0410-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ruszt z łat 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej pod płyty cementowo-włóknowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	15,05*8,05-1,25*5,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	15,05*8,05-1,25*5,15						

[POZYCJA]
id=784
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0201-04	9-09	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-09 0201-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Suche podkłady posadzkowe (bez materiału izolacyjnego) układane na ruszcie drewnianym - PŁYTA CEMENTOWO-WŁÓKNOWA gr. 2,2 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=790
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0613-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Wełna mineralna gr. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=798
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-04	2-02	0613-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0613-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - Wełna mineralna gr. 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0604-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do rusztu metalowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=836
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2005-01	2-02	2005-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2005-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - Płyta GKF ogniowa gr. 12,5 mm - STROP REI30
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=826
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2005-04	2-02	2005-04		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2005-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę - PŁYTA GKF OGNIOWA GR. 12,5 mm - STROP REI30
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=114,715	114,715		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=114,715
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	114,715	#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=114,715	1	#p107						

[POZYCJA]
id=852
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0526-01	0-15II	0526-01		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0526-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Osadzenie schodów strychowych - wykonanie konstrukcji nośnej
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=3,4	3,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	3,4	0,7*2+1,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,4	1	0,7*2+1,0*2						

[POZYCJA]
id=861
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0526-02	0-15II	0526-02		0
pd5=IGM wyd.III 2000	KATSRC_UNDEF	KNR 0-15II 0526-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Osadzenie schodów strychowych 70x100 z zestawem ocieplającym o odporności EI30
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Strop w podcieniu
wa=0
kn=0	0	0
id=1174
nu=4.5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1175
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0410-04	2-02	0410-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0410-04	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ruszt z łat 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej pod płyty cementowo-włóknowe
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	1,25*4,65				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	1,25*4,65						

[POZYCJA]
id=1183
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0201-04	9-09	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-09 0201-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=Suche podkłady posadzkowe (bez materiału izolacyjnego) układane na ruszcie drewnianym - PŁYTA CEMENTOWO-WŁÓKNOWA FERMACELL gr. 2,2 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1189
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0613-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - Wełna mineralna gr. 20 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1195
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 0604-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowana do rusztu metalowego
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1200
pd=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KNR	9-09 0201-04	9-09	0201-04		0
pd5=ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2005	KATSRC_UNDEF	KNR 9-09 0201-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=PŁYTA CEMENTOWO-WŁÓKNOWA FERMACELL gr. 2,2 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1206
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-01	0-23	2613-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian - ? = 0,032 W/(mK)
na5=Ocieplenie C59Bcian budynkC3B3w pC582ytami z weC582ny mineralnej gr. 20 cm - system ROKER - przyklejenie pC582yt z weC582ny mineralnej do C59Bcian - CEBB = 0,032 W/(mK)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1213
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2613-06	0-23	2613-06		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 2613-06	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1220
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-01	0-23	0933-01		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (gruntowanie) - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[POZYCJA]
id=1225
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0933-02	0-23	0933-02		0
pd5=IGM wyd.I 1999	KATSRC_UNDEF	KNR 0-23 0933-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków barwionych w masie o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=5,813	5,813		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=5,813
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	5,813	#p1175				0

[PRZEDMIAR]
wo=5,813	1	#p116						

[ELEMENT 2]
na=Sufity podwieszane
wa=0
kn=0	0	0
id=555
nu=4.6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=869
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2702-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 60 cm - Pom. 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=35,01	35,01		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=35,01
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	35,01	4,0+4,05+4,05+5,02+7,25+6,64+4,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=35,01	1	4,0+4,05+4,05+5,02+7,25+6,64+4,0						

[POZYCJA]
id=1353
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2702-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 120 cm - Pom. 0.1, 0.2, 0.4, 0.11
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=55,46	55,46		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,46
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	55,46	5,69+16,34+17,11+16,32				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,46	1	5,69+16,34+17,11+16,32						

[POZYCJA]
id=1367
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2702-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 60 x 190 cm - Pom. 0.12
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=17,28	17,28		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=17,28
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	17,28	17,28				0

[PRZEDMIAR]
wo=17,28	1	17,28						

[ELEMENT 2]
na=Podłogi i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=556
nu=4.7

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=884
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0606-01	2-02	0606-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 0606-01	
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	107,75+0,12*0,9*10+0,12*0,8+0,12*3,62				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	107,75+0,12*0,9*10+0,12*0,8+0,12*3,62						

[POZYCJA]
id=893
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-03	
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - Styropian EPS200 gr. 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	#p884				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	#p128						

[POZYCJA]
id=899
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-04	2-02	0609-04		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0609-04	
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - Styropian EPS200 gr 10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	#p884				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	#p128						

[POZYCJA]
id=905
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1129-01	202	1129-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1129-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	#p884				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	#p128						

[POZYCJA]
id=917
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1129-03	202	1129-03		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1129-03	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmianę grubości o 1 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=4,5		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	#p884				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	#p128						

[POZYCJA]
id=926
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1106-07	2-02	1106-07		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1106-07	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=109,36	109,36		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,36
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,36	#p884				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,36	1	#p128						

[POZYCJA]
id=934
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-01	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=109,365	109,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,365
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,365	#p1506+#p991				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,365	1	#p137+#p141						

[POZYCJA]
id=941
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-01	2	1208-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 1208-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - SAMOPOZIOM POD PŁYTKI WINYLOWE
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=97,388	97,388		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,388
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	97,388	#p1506				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,388	1	#p137						

[POZYCJA]
id=949
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1208-02	2	1208-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 1208-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Samopoziomujące masy szpachlowe - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=97,388	97,388		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=3		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,388
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	97,388	#p1506				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,388	1	#p137						

[POZYCJA]
id=1506
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1124-03	2-02	1124-03		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1124-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Posadzki z wykładzin tekstylnych - płytki winylowe - Pom. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.10, 0.11, 0.12
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=97,388	97,388		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=97,388
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	97,388	5,69+16,34+4,00+17,11+4,05+4,05+7,25+4,0+16,32+17,28+0,12*(3,62+0,9*8)				0

[PRZEDMIAR]
wo=97,388	1	5,69+16,34+4,00+17,11+4,05+4,05+7,25+4,0+16,32+17,28+0,12*(3,62+0,9*8)						

[POZYCJA]
id=983
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1124-04	2-02	1124-04		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1124-04	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone - COKOŁY Z WINYLU W PANELU
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=103,85	103,85		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=103,85
jm=m	040
pm=-1
wo=0	103,85	1,57+0,81+0,81+1,57+1,56+0,65+1,25+4,95+3,3+0,1+1,72+0,5+0,94+0,75+1,72+1,4+2,87+1,4+0,1+5,5*2+3,11*2-0,9*2+1,5*2+2,71*2-0,9+1,5*2+2,71*2-0,9+2,33*2+3,11*2-0,9*2+2,87*2+1,4*2-0,9+0,4+3,31+4,95+1,25+0,65+1,56+0,9+0,8+0,5+1,42+9,09*2+1,9*2-3,62-0,9*6				0

[PRZEDMIAR]
wo=103,85	1	1,57+0,81+0,81+1,57+1,56+0,65+1,25+4,95+3,3+0,1+1,72+0,5+0,94+0,75+1,72+1,4+2,87+1,4+0,1+5,5*2+3,11*2-0,9*2+1,5*2+2,71*2-0,9+1,5*2+2,71*2-0,9+2,33*2+3,11*2-0,9*2+2,87*2+1,4*2-0,9+0,4+3,31+4,95+1,25+0,65+1,56+0,9+0,8+0,5+1,42+9,09*2+1,9*2-3,62-0,9*6						

[POZYCJA]
id=726
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-03	K-04	0602-03		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-04 0602-03	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=23,28	23,28		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=23,28
jm=m	040
pm=-1
wo=0	23,28	(1,1*2+1,5*2-0,94)+(1,14*2+3,11*2-0,9-0,8-0,9)+(1,1*2+1,5*2-0,8)+(1,7*2+3,11*2-0,9)				0

[PRZEDMIAR]
wo=23,28	1	(1,1*2+1,5*2-0,94)+(1,14*2+3,11*2-0,9-0,8-0,9)+(1,1*2+1,5*2-0,8)+(1,7*2+3,11*2-0,9)						

[POZYCJA]
id=732
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-01	K-04	0602-01		0
pd5=KOPRIN wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR K-04 0602-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=11,977	11,977		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,977
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,977	5,02+6,64+0,12*(0,94+0,9+0,8)				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,977	1	5,02+6,64+0,12*(0,94+0,9+0,8)						

[POZYCJA]
id=991
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 2805-06	202	2805-06		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 2805-06	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. ok. 19x120 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - POM. 0.7 i 0.9
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=11,977	11,977		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=11,977
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	11,977	#p732				0

[PRZEDMIAR]
wo=11,977	1	#p140						

[ELEMENT 2]
na=Stolarka wewnętrzna
wa=0
kn=0	0	0
id=558
nu=4.8

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=666
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1040-06	2-02	1040-06		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1040-06	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi - Drzwi D1 - 352 x 220 cm - RAL 7016
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=7,744	7,744		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,744
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	7,744	3,52*2,2				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,744	1	3,52*2,2						

[POZYCJA]
id=677
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-02	2	1104-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 2 1104-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Montaż ościeżnic drewnianych regulowanych - ościeżnice nakładane
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=19,6	19,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=19,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	19,6	0,9*2,0*10+0,8*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=19,6	1	0,9*2,0*10+0,8*2						

[POZYCJA]
id=685
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1022-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Drzwi laminowane HPL w kolorze RAL 7016. Okucia i klamki czarne. Zamek magnetyczny na klucz zwykły - Drzwi D2 o wymiarach 90 x 200 cm (8 szt.)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=14,4	14,4		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=14,4
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	14,4	0,9*2,0*8				0

[PRZEDMIAR]
wo=14,4	1	0,9*2,0*8						

[POZYCJA]
id=691
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1022-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Drzwi laminowane HPL w kolorze RAL 7016. Okucia i klamki czarne. Drzwi z podcięciem wyposażone w blokadę łazienkową - Drzwi D3 o wymiarach 90 x 200 cm (2 szt.)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=3,6	3,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,6	0,9*2,0*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,6	1	0,9*2,0*2						

[POZYCJA]
id=696
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1022-01	2-02	1022-01		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1022-01	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - Drzwi laminowane HPL w kolorze RAL 7016. Okucia i klamki czarne. Drzwi z podcięciem wyposażone w blokadę łazienkową - Drzwi D4 o wymiarach 80 x 200 cm (1 szt.)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=1,6	1,6		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,6
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	1,6	0,8*2,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,6	1	0,8*2,0						

[POZYCJA]
id=701
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0125-09	0-35	0125-09		0
pd5=IGM wyd.I 2002	KATSRC_UNDEF	KNR 0-35 0125-09	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Drzwi do natrysku - Drzwi prysznicowe szklane - Szkło mleczne, okucia srebrne - Drzwi D5 o wymiarach  94 x 200 cm (1szt)
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Zabudowa z płyt G-K na drzwiami D1
wa=0
kn=0	0	0
id=1109
nu=4.9

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1110
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2003-05	2-02	2003-05		0
pd5=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 2003-05	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=3,403	3,403		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,403
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,403	3,62*0,94				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,403	1	3,62*0,94						

[POZYCJA]
id=1391
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
mpn=121,0:0,0911	<DaneKNR><Warianty><Kryterium Id="1" Warianty="0" /></Warianty></DaneKNR>
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - gruntowanie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=3,765	3,765		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,765
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,765	0,52*3,62*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,765	1	0,52*3,62*2						

[POZYCJA]
id=1397
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-02	2-02	0815-02		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 0815-02	
mpn=1211	<DaneKNR><Nie_wybrano_modyfikacji /></DaneKNR>
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=3,765	3,765		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,765
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	3,765	#p1391				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,765	1	#p149						

[ELEMENT 2]
na=Malowanie i tapetowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=557
nu=4.10

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=559
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-01	
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=109,365	109,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,365
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,365	#p1506+#p991				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,365	1	#p137+#p141						

[POZYCJA]
id=565
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1505-01	
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - SUFITY - FARBA LATEKSOWA LUB CERAMICZNA BIAŁA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=109,365	109,365		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=109,365
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	109,365	#p559				0

[PRZEDMIAR]
wo=109,365	1	#p151						

[POZYCJA]
id=570
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		0
pd5=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z ZeszytC3B3w	KATSRC_UNDEF	NNRNKB 202 1134-02	
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=210,327	210,327		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=210,327
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	210,327	#p576+#p1409				0

[PRZEDMIAR]
wo=210,327	1	#p154+#p155						

[POZYCJA]
id=576
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1505-01	
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY - FARBA LATEKSOWA LUB CERAMICZNA BIAŁA
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=108,816	108,816		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=108,816
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	108,816	2,7*(1,4*2+2,87*2-0,9*2,0+2,71*2+1,5*2-0,9*2,0+2,71*2+1,5*2-0,9*2,0+3,11*2+1,7*2-0,9*2,0+2,33*2+3,11*2-0,9*2,0*2+3,11*2+1,14*2-0,9*2,0-0,8*2-0,94*2,0+1,5*2+1,1*2-0,8*2,0+2,87*2+1,4*2-0,9*2,0)-1,2*(3,11*2-1,14*2+1,5*2+1,1*2+3,11*2+1,7*2)				0

[PRZEDMIAR]
wo=108,816	1	2,7*(1,4*2+2,87*2-0,9*2,0+2,71*2+1,5*2-0,9*2,0+2,71*2+1,5*2-0,9*2,0+3,11*2+1,7*2-0,9*2,0+2,33*2+3,11*2-0,9*2,0*2+3,11*2+1,14*2-0,9*2,0-0,8*2-0,94*2,0+1,5*2+1,1*2-0,8*2,0+2,87*2+1,4*2-0,9*2,0)-1,2*(3,11*2-1,14*2+1,5*2+1,1*2+3,11*2+1,7*2)						

[POZYCJA]
id=1409
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1505-01	2-02	1505-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1505-01	
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY - FARBA LATEKSOWA LUB CERAMICZNA KOLOR
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=101,511	101,511		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=101,511
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	101,511	#p1341-#p576				0

[PRZEDMIAR]
wo=101,511	1	#p106-#p154						

[POZYCJA]
id=581
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1520-01	2-02	1520-01		0
pd5=WACETOB wyd.V 2003	KATSRC_UNDEF	KNR-W 2-02 1520-01	
na=Tapetowanie ścian - Fototapeta z włókna szklanego zgodnie z opisem aranżacji wnętrz
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=24,543	24,543		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,543
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	24,543	9,09*2,7				0

[PRZEDMIAR]
wo=24,543	1	9,09*2,7						

[ELEMENT 1]
na=RUSZTOWANIA
wa=0
kn=0	0	0
id=501
nu=5

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=502
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1610-01	2-02	1610-01		0
pd5=ORGBUD wyd. spec. 1998	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 1610-01	
mpn=1211	<DaneKNR />
na=Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=276,34	276,34		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=276,34
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	276,34	15,95*4,0*2+10,05*7,4*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=276,34	1	15,95*4,0*2+10,05*7,4*2						

[RUSZTOWANIA 1]
id=515
pd=	KNR	2-02	r.16 z.sz.5.15		0
pd5=	KATSRC_UNDEF	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	
na=Czas pracy rusztowań
ww=0,84
sz=5
ir=0
wa=0
nu=158
opn=1	0	0	0	0	1	1	0
ob=0	0
cj=0

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[ELEMENT 1]
na=Wyposażenie
wa=0
kn=0	0	0
id=1523
nu=6

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	

[POZYCJA]
id=1524
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż aneksu kuchennego (Pozycja 10)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1562
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż zlewozmywaka granitowego nablatowego, jednokomorowego bez ociekacza w kolorze czarnym z cienkimi krawędziami wokół komory o wymiarach 540 x 400 mm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1564
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż baterii kuchennej z wyciąganym wylewem w kolorze czarnym z dwoma możliwościami strumienia: zwykły oraz prysznic
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1566
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż lodówki pod zabudowę (Chłodziarka ok. 108 l + zamrażarka ok. 18 l)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1568
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż płyty indukcyjnej  2 strefowej bezramkowej do zabudowy o wymiarach ok. 29 x 52 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1526
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż kosza na śmieci o pojemności 60 l (Pozycja 11)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1528
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż uchwytu uchylnego dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  długości 60 cm (Pozycja 15)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1530
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż uchwytu uchylnego dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  długości 80 cm (Pozycja 16)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1532
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż poręczy dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej  długości 30 cm (Pozycja 17)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1534
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż lustra w wc dla niepełnosprawnych - lustro uchylne z ramionami bocznymi i rączką ze stali nierdzewnej o wymiarach 60 x 60 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1536
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż lustra ściennego na szerokość ściany 114 cm i wysokości 80 cm o grubości szkła 4 mm z polerowanymi i szlifowanymi krawędziami
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1538
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż dozownika na mydło wykonanego ze stali nierdzewnej i malowanego proszkowo na kolor czarnym na wkłady o pojemności ok. 900 ml
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1540
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe wykonanego ze stali nierdzewnej i malowanego proszkowo na kolor czarny. Pojemnik zamykany na kluczyk
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=3	3		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	3	3				0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=1542
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy. Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej i malowany proszkowo na kolor czarny. Pojemnik zamykany na kluczyk
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1544
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż szczotki do wc z przykrywką. Szczotka do WC metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1546
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż przycisku spłukującego w kolorze czarnym wykonanego z tworzywa sztucznego
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=2	2		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	2	2				0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=1548
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż szafy porządkowej z umywalką i drzwiami na zawiasach (Pozycja 20)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1550
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych w kolorze stolarki okiennej RAL 7016 - Okno O1 (2 szt) x 2 żaluzje/okno
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[POZYCJA]
id=1552
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych w kolorze stolarki okiennej RAL 7016 - Okno O2 (2 szt) x 2 żaluzje/okno
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[POZYCJA]
id=1554
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż żaluzji wewnętrznych aluminiowych w kolorze stolarki okiennej RAL 7016 - Okno O3 (4 szt)
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=4	4		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=1556
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż wycieraczki wewnętrznej systemowej aluminiowej z wkładem ryps w kolorze grafitowym o wymiarach 170 x 200 cm
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1558
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż tablicy informacyjnej wykonanej ze szkła hartowanego o wymiarach 200 x 90 cm zgodnie z opisem aranżacji wnętrz
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=1	1		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=1560
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Zakup, dostawa i montaż tabliczek na drzwi z pismem Braille'a wykonanych z czarnego akrylu o matowym wykończeniu
uw=kalk. własna
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=6	6		1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=
kb=0	0	0	0	0	0	0	
wc=0	0	0	0	0	0	0	
pr=2
kbj=0	0	0	0	0	0	0	
wcj=0	0	0	0	0	0	0	

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6
jm=szt	020
pm=-1
wo=0	6	6				0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[SUMA KONTROLNA]
07B7A754A9B0E31675D4C878B225A30D
