[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft Sp. z o.o.
wf=5
pr=NORMA	5.13.300.10
op=1
opn=1	0	0	0	0	1	0	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	2	1	0	0	0	1
prn=2	2	3	3	3	0	6	0	0	0
own=3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
ir=0

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=COLPI WOJCIECH PRZYBYŁA
afn=45-368 OPOLE, ul.OZIMSKA 63A/LOK.2
nb=BUDOWA POTRÓJNEJ SAMODZIELNEJ KANCELARII DLA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH, NADLEŚNICTWO HERBY, WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
ab=UL. SŁONECZNA , 42-713 KOCHANOWICE, GMINA KOCHANOWICE1310NUMER DZIAŁEK: CZĘŚĆ DZ. 637/26, 636/26, A.R. 11310IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.637/261310IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 240705_2.0004.AR_1.636/2613101310
ni=PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO HERBY
ai=UL. LUBLINIECKA 6, 131042-284 HERBY1310
nk=mgr inż. Wojciech Przybyła	BRANŻA SANITARNA
cpv=45300000-0 	ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH
cpv=45330000-9 	ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE I SANITARNE
cpv=45332200-5 	ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE
cpv=45332300-6 	ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=0	1	1	
pa=0	1	0	
rtf={\rtf1\ansi\ansicpg1250 }

[ELEMENT 1]
na=Przyłącz wod-kan
wa=0
kn=0	0	0
id=756
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty drogowe
wa=0
kn=0	0	0
id=739
nu=1.1

[POZYCJA]
id=748
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Projekt organizacji ruchu1310Opłata za zajęcie pasa drogowego
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=740
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-03 0101-02	AT-03	0101-02		0
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2000	KATSRC_UNDEF	KNR AT-03 0101-02	
mpn=_	_
na=Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=8,4	8,4		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,4
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,4	4,2*2				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,4	1	4,2*2						

[POZYCJA]
id=741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-04	6	0802-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0802-04	
mpn=_	_
na=Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=2		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	4,2*2,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	4,2*2,5						

[POZYCJA]
id=742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0802-02	6	0802-02		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0802-02	
mpn=_	_
na=Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[POZYCJA]
id=743
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0804-04	2-31	0804-04		1
pd5=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KATSRC_KATAL	KNR 2-31 0804-04	
mpn=_1211	_1211
na=Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
krn=8		
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[POZYCJA]
id=744
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0103-03	6	0103-03		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0103-03	
mpn=_121:0,09	_121:0,09
na=Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[POZYCJA]
id=745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-01	6	0113-01		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0113-01	
mpn=_	_
na=Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 13 cm - materiał z demontażu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[POZYCJA]
id=746
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	6 0113-04	6	0113-04		0
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_UNDEF	KNNR 6 0113-04	
mpn=_	_
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm materiał z demontażu
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[POZYCJA]
id=747
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Asflatowanie po robotach wod-kan
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10,5	10,5		1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,5
jm=m2	050
pm=-1
wo=0	10,5	#p741				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,5	1	#p3						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącz wodociągowy
wa=0
kn=0	0	0
id=757
nu=1.2

[POZYCJA]
id=759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0210-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=15,12	15,12		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=15,12
jm=m3	060
pm=-1
scn=0	A	16,8	0	4				0	0
wo=1	16,8	[(5,5+6,5)*1,40*1,0]				0
wo=0	15,12	#pA*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=16,8	0	[(5,5+6,5)*1,40*1,0]						
scn=16,8	0						
wo=15,12	1	#pA*0,9						

[POZYCJA]
id=764
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0307-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1,68	1,68		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,68
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,68	#p759A*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,68	1	#p10A*0,1						

[POZYCJA]
id=765
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-02	
mpn=1211	1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1,8	1,8		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,8
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,8	12,0*1,0*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,8	1	12,0*1,0*0,15						

[POZYCJA]
id=766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-04	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie obsypki rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm ponad wierzch rurociągu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=4,785	4,785		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,785
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,785	12,0*1,0*0,4-3,14*0,02^2*12,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,785	1	12,0*1,0*0,4-3,14*0,02^2*12,0						

[POZYCJA]
id=763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 
mpn=6:2:0956,48,10121,0:0,0911	6:2:0956,48,10121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=10,215	10,215		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,215
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,215	#p759A-#p765-#p766				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,215	1	#p10A-#p12-#p13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,17		1.17
wm=1		1
ws=1,17		1.17
wo=1		1

[POZYCJA]
id=767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	1	0206-01 + KNNR 1 0208-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyładowczymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=6,585	6,585		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,585
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,585	#p759A-#p763				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,585	1	#p10A-#p14						

[POZYCJA]
id=769
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1702-02	4	1702-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1702-02	
mpn=_1211	_1211
na=Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 100 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1708-01	4	1708-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1708-01	
mpn=_1211	_1211
na=Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=12	12		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=12
jm=m	040
pm=-1
wo=0	12	12,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12,0						

[POZYCJA]
id=771
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1417-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienka wodomierzowa DN500 z armaturą do montazu wodomierza
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=772
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Geodezja powykonawcza przyłącza wodociągowego
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Przyłącz kanalizacji sanitarnej 
wa=0
kn=0	0	0
id=758
nu=1.3

[POZYCJA]
id=773
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0210-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=24,3	24,3		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=24,3
jm=m3	060
pm=-1
scn=0	A	27	0	4				0	0
wo=1	27	[(9,0)*2,00*1,5]				0
wo=0	24,3	#pA*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=27	0	[(9,0)*2,00*1,5]						
scn=27	0						
wo=24,3	1	#pA*0,9						

[POZYCJA]
id=774
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0307-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2,7	2,7		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=2,7
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	2,7	#p773A*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=2,7	1	#p20A*0,1						

[POZYCJA]
id=775
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-02	
mpn=1211	1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1,35	1,35		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1,35
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	1,35	9,0*1,0*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=1,35	1	9,0*1,0*0,15						

[POZYCJA]
id=776
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-04	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie obsypki rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm ponad wierzch rurociągu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=3,419	3,419		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,419
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,419	9,0*1,0*0,4-3,14*0,08^2*9,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,419	1	9,0*1,0*0,4-3,14*0,08^2*9,0						

[POZYCJA]
id=777
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 
mpn=6:2:0956,48,10121,0:0,0911	6:2:0956,48,10121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=22,231	22,231		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=22,231
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	22,231	#p773A-#p775-#p776				0

[PRZEDMIAR]
wo=22,231	1	#p20A-#p22-#p23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,17		1.17
wm=1		1
ws=1,17		1.17
wo=1		1

[POZYCJA]
id=778
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	1	0206-01 + KNNR 1 0208-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyładowczymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=4,769	4,769		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4,769
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	4,769	#p773A-#p777				0

[PRZEDMIAR]
wo=4,769	1	#p20A-#p24						

[POZYCJA]
id=794
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-04	AT-17	0101-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_KATAL	KNR AT-17 0101-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - Nawiercenie istniejącej studni KS w drodze, załozenie przejścia szczelnego na rurę PCV fi 10 mm w wykonany otwór
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=20	20		1
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=cm	046
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=780
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=8,5	8,5		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=8,5
jm=m	040
pm=-1
wo=0	8,5	8,5				0

[PRZEDMIAR]
wo=8,5	1	8,5						

[POZYCJA]
id=781
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1417-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=782
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Geodezja powykonawcza przyłącza Kanalizacji Sanitarnej
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Kanalizacja deszczowa
wa=0
kn=0	0	0
id=783
nu=2

[POZYCJA]
id=785
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Projekt organizacji ruchu1310Opłata za zajęcie pasa drogowego
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1	1		1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=795
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0210-01	1	0210-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0210-01	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=59,468	59,468		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=59,468
jm=m3	060
pm=-1
scn=0	A	66,075	0	4				0	0
wo=1	51,7	{wykop pod rurociC485gi i studzienki}[47,0*1,10*1,0]				0
wo=1	14,375	{wykop pod zbiornik}2,5*2,5*2,30				0
wo=0	59,468	#pA*0,9				0

[PRZEDMIAR]
wo=51,7	0	<wykop pod rurociągi i studzienki>[47,0*1,10*1,0]						
wo=14,375	0	<wykop pod zbiornik>2,5*2,5*2,30						
scn=66,075	0						
wo=59,468	1	#pA*0,9						

[POZYCJA]
id=796
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-04	1	0307-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0307-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=6,608	6,608		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=6,608
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	6,608	#p795A*0,1				0

[PRZEDMIAR]
wo=6,608	1	#p31A*0,1						

[POZYCJA]
id=805
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1201-01	2	1201-01		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 2 1201-01	
mpn=85:0:0991,10121,0:1,0911	85:0:0991,10121,0:1,0911
na=Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - na gruncie
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=0,794	0,794		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=0,794
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	0,794	2,3*2,3*0,15				0

[PRZEDMIAR]
wo=0,794	1	2,3*2,3*0,15						

[POZYCJA]
id=797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-02	4	1411-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-02	
mpn=1211	1211
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 5-15 cm
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=7,315	7,315		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=7,315
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	7,315	47,0*1,0*0,15+2,30*2,30*0,05				0

[PRZEDMIAR]
wo=7,315	1	47,0*1,0*0,15+2,30*2,30*0,05						

[POZYCJA]
id=798
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1411-04	4	1411-04		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1411-04	
mpn=1211	1211
na=Wykonanie obsypki rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm ponad wierzch rurociągu
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=3,419	3,419		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=3,419
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	3,419	9,0*1,0*0,4-3,14*0,08^2*9,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=3,419	1	9,0*1,0*0,4-3,14*0,08^2*9,0						

[POZYCJA]
id=799
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-05	1	0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 	1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0214-05	 z.o.2.11.4. 9911-03 
mpn=6:2:0956,48,10121,0:0,0911	6:2:0956,48,10121,0:0,0911
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=55,341	55,341		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=55,341
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	55,341	#p795A-#p797-#p798				0

[PRZEDMIAR]
wo=55,341	1	#p31A-#p34-#p35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1,17		1.17
wm=1		1
ws=1,17		1.17
wo=1		1

[POZYCJA]
id=800
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	1	0206-01 + KNNR 1 0208-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyładowczymi
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=10,734	10,734		1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=10,734
jm=m3	060
pm=-1
wo=0	10,734	#p795A-#p799				0

[PRZEDMIAR]
wo=10,734	1	#p31A-#p36						

[POZYCJA]
id=801
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-17 0101-04	AT-17	0101-04		1
pd5=ATHENASOFT wyd.I 2004	KATSRC_KATAL	KNR AT-17 0101-04	
mpn=_1211	_1211
na=Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym - Nawiercenie istniejącej studni KS w drodze, załozenie przejścia szczelnego na rurę PCV fi 10 mm w wykonany otwór
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=20	20		1
jm=cm	046
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=20
jm=cm	046
pm=-1
wo=0	20	20				0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[POZYCJA]
id=802
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1308-02	
mpn=_1211	_1211
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=47	47		1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=47
jm=m	040
pm=-1
wo=0	47	47,0				0

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47,0						

[POZYCJA]
id=807
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0211-03	2-15	0211-03		1
pd5=WACETOB wyd.I 1998	KATSRC_KATAL	KNR-W 2-15 0211-03	
mpn=_1211	_1211
na=Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC - podejścia pod rury spustowe
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=4	4		1
jm=podej.	000
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=podej.	000
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=803
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1417-02	4	1417-02		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1417-02	
mpn=121,0:0,092,0:0,0911	121,0:0,092,0:0,0911
na=Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=4	4		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=4
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	4	4				0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=806
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1416-05	4	1416-05		1
pd5=Kancelaria Prezesa Rady MinistrC3B3w 2001	KATSRC_KATAL	KNNR 4 1416-05	
mpn=_121,0:0,0911	_121,0:0,0911
na=Dostawa i montaż prefabrykowanego zbiornika bezodpływowego - 3 m3
uw=analogia
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1	1		1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=kpl.	090
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=804
pd=						0
pd5=	KATSRC_UNDEF		
na=Geodezja powykonawcza Kanalizacji Deszczowej
uw=cena zakładowa
op=0	1	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1	1		1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0		0	0	0
cjw=		0	
kjw=			0	0	0
wcn=1	1	1	1	1	1	1	1

[PODSUMOWANIE]
wa=

[OBMIAR NEX]
id=0
ob=1
jm=szt.	020
pm=-1
wo=0	1	1				0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
B659D19881986E722AC652C273479244
