**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Minimalizačná sejačka*** |
| ***Prijímateľ:*** | GRANELAM a.s., Ostrov 249, 922 01 Ostrov,  IČO: 00208094 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** | |
| 1. **Stroj / zariadenie: *Minimalizačná sejačka*** | |
| **Typové označenie minimalizačnej sejačky :** | |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Pracovná šírka (m) 6,00 |
| 2. | Prepravná šírka (m) 3,00 |
| 3. | Prepravná výška (m) 3,60 |
| 4. | Dĺžka (m) 8,20 |
| 5. | Objem zásob. osiva (l) 3 500 |
| 6. | Plniaca výška (m) 2,88 |
| 7. | Počet výsevných diskov 40 |
| 8. | Výsevné disky/prítlačné kolieska Ø (cm) 34/32 |
| 9. | Rozstup riadkov (cm) 15,0 |
| 10. | Vybavenie ISOBUS technológiou |
| 11. | Značkovače |
| 12. | Radličky na prihnojovanie |
| 13. | Dvojitý zásobník 5000 l |
| 14. | Priamy hydraulický pohon ventilátora |
| 15. | Kontrola toku osiva |
| 16. | Senzory kontroly toku osiva  Senzory kontroly toku hnojiva |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |