Obstarávateľ:

**LEGUSEM pt, a.s.**

**Štefánikova 9, Piešťany 921 01,**

**IČO: 50 041 592**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Nákladné vozidlo s návesom**

**Predmet zákazky:** nákup návesu.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

**Trojnápravový náves s posuvnou podlahou**

Celková hmotnosť min 34 000 kg

Zaťaženie náprav min 22 000 kg

Zaťaženie sedlovej časti min 11 000 kg

Vlastná hmotnosť do 7 500 kg (vo finálnej výbave)

Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm

Vonkajšia dĺžka max. 14.000mm

Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 3700 mm

Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami

Oceľové šasi

Podlaha s nosnosťou 7 ton na nápravu VZV

2 mechanické oporné podpery

Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov

Hrúbka podlahy min. 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom vo vodotesnej skrinke

Pohon posuvnej podlahy:

Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter.

Hliníkový podlahový systém

Predné čelo, bočné steny, zadné dvere tvorené lištami so šírkou min. 250 mm a s hrúbkou min 2 mm vo vnútri a 2 mm vonku

Dvojkrídlové zadné dvere s 4 integrovanými závorami

Deliaca stena: Z min. 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou

Strecha:

Rolovacia plachta, kvalita min. 650 g/m²

Narolovanie stredové s kľukou z podesty

Príslušenstvo:

6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu

Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami

Vyťahovací rebrík

Pneumatické zaisťovanie dverí

2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách

Držiak na metlu a lopatu

Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ

Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC