|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Technické vlastnosti** | **Jednotka** | **Minimum** | **Maximum** | **Presná hodnota** |
|  |
| Osobný automobil | ks |   |  |  1 |  |
| Objem valcov | cm3 | 1900 | 3000 |   |  |
| Výkon  | kW | 120 | 200 |   |  |
| Maximálna rýchlosť | km/h | 160 | 200 |   |  |
| Celková hmotnosť | kg | 1700 | 3000 |   |  |
| Objem batožinového priestoru | liter | 1350 | 2200 |   |  |
| Rázvor vozidla | mm | 3200 | 3450 |   |  |
| Dĺžka vozidla | mm | 5250 | 5600 |   |  |
| Šírka vozidla (údaj bez spätných zrkadiel) | mm | 1900 | 2050 |   |  |
| Výška vozidla | mm | 1850 | 2120 |   |  |
| Svetlá výška podvozku | mm | 150 | 210 |  |  |
| **Technické vlastnosti** | **Hodnota / charakteristika** |  |
| Farba karosérie | Biela |  |
| Karoséria | 5 dverová, 6-8 miestna |  |
| Motor | Vznetový  |  |
| Emisná norma | EURO 6 |  |
| Palivo | Nafta  |  |
| Prevodovka  | Automatická |  |
| Brzdy | Kotúčové na všetkých kolesách |  |
| Riadenie | S posilňovačom |  |
| Pohon | Predná náprava |  |
| Klimatizácia | Automatická  |  |
| Centrálne zamykanie | S diaľkovým ovládaním |  |
| Bezpečnosť | Imobilizér |  |
| Tempomat | S obmedzovačom rýchlosti, adaptívny |  |
| Volant | Kožený, Multifunkčný |  |
| Elektrické ovládanie okien | Na všetkých, kde je to fabricky dostupné  |  |
| Komfortné telefonovanie | Bluetooth (nie je prípustná externá montáž zariadenia) |  |
| Navigačný systém | S dotykovým displejom |  |
| Vonkajšie spätné zrkadlá | Elektrický nastaviteľné, vyhrievané a elektricky sklopné |  |
| Multimediálny systém  | Podpora Apple Carplay, Android auto |  |
| Sedadlá - predné  | Vyhrievané |  |
| Sedadlá - poťah | Kožené, (prípustná verzia textilné sedadlá s presnými koženými poťahmi) |  |
| Sedadlá- usporiadanie | 1. rad štandardne, 2. rad otočený v protismere jazdy, 3. rad štandardne  |  |
| Hlavné svetlomety | Technológia LED,(prípustná verzia s technológiou Xenón) |  |
| Denne svietenie  | Technológia LED |  |
| Zadné svetla  | Technológia LED |  |
| Hmlové svetla | Predné a zadné |  |
| Sklá na vozidle  | Od B-stĺpika dozadu zatmavené okná (nie je prípustná dodatočná montáž fólií ) |  |
|  |
| Povinná výbava | V zmysle zákona č. 725/2004 Z.z |  |
| Parkovacie senzory | Vpredu a vzadu |  |
| Letné pneumatiky | Na 16-18" diskoch z ľahkých zliatin |  |
| Zimné pneumatiky | Na 16-18" diskoch z ľahkých zliatin |  |
| Cena zahŕňa  | Dažďový a svetelný senzor |  |
| Cena zahŕňa  | Parkovacia kamera |  |
| Cena zahŕňa  | Grafický displej palubného počítača |  |
| Cena zahŕňa | Digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov |  |
| Cena zahŕňa | Záruku na vozidlo 4roky /150000km  |  |
| Cena zahŕňa | Diaľničná známka 365dňová  |  |
| Cena zahŕňa | Gumové rohože  |  |
| Cena zahŕňa | Nezávisle programovateľne kúrenie WEBASTO  |  |
| Cena zahŕňa | 3x 12V zásuvku, Menič napätia 230V-400W |  |
|  |
| **Ďalšie osobitné technické požiadavky:****Montáž zvukovo-svetelného výstražného systému (majáky**)**Exteriér** Predný nárazník: 2ks LED zábleskových majákov (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, vzájomná synchronizácia), skryto zabudovaný reproduktor (reproduktor parametrovo: 150W, IP65) Zadný nárazník/dvere: 2ks LED zábleskových majákov (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, vzájomná synchronizácia),Strecha vozidla: Svetelná rampa v prednej časti vozidla- (parametrovo: šírka 140cm, výška rampy bez úchytov 4cm, min. počet vysoko svietivých DUALCOLOR oranžovo-modrých LED 56ks, stroboskopický efekt, svetelné moduly orientovane vpred a L+P stranu, Halogénové prisvietenie v smere jazdy a do bočných strán, reproduktor o výkone min. 90W IP65, uchytenie na magnetoch, ktoré sú odolné do rýchlosti 160Km/hod, rozpojiteľný konektor), Svetelná rampa v zadnej časti vozidla (parametrovo: šírka 140cm, výška rampy bez úchytov 4cm, min. počet vysoko svietivých DUALCOLOR oranžovo-modrých LED 40ks, stroboskopický efekt, svetelné moduly orientované vzad a L+P stranu + integrovaná svetelná ALEJ s vysoko svietivých oranžovými LED o počte 32ks, uchytenie na magnetoch, ktoré sú odolné do rýchlosti 160Km/h, rozpojiteľný konektor) **Interiér** Čelné okno: 1ks LED zábleskového majáku (maják parametrovo: min. počet 6LED o výkonu každá LED 3W, DUALCOLOR oranžovo-modrý, rozpojiteľný konektor)Do interiéru zabudovať spínacie zariadenie (profesionálny výstražný systém) s integrovanou sirénou + s možnosťou reprodukcie hlasu, na ovládanie vyššie spomenutých zariadení vrátane dodania ovládača systému. Ovládač celého systému- zvukovo výstražného systému umiestniť na dosah vodiča vozidla. **Batožinový priestor vozidla** Do batožinového priestoru umiestniť profesionálny úložný systém hliníkovej konštrukcie, napríklad od firmy BEKS systém. Požiadavky na úložný systém : 3-radový, 1x hlboká zásuvka, 2x plytké zásuvky, 2x štandardné zásuvky, systém na zafixovanie 2x 7.5kg hasiaceho pristroja+ 1x teleskopického rebríka+ 1x rezervného kolesa. **Spolu s vozidlom žiadame dodať aj nasledovné veci:**1x teleskopický rebrík hliníkovej konštrukcie, dĺžky 3,2m6x dopravný kužeľ s pevnou gumovou základnou, výška 50cm 2x nabíjateľná ručnú LED baterku min.36W2x zakladací plastový klin pod koleso vozidla 1x meracie koliesko s LCD displejom1x LED vonkajšie osvetlenie umiestené na stojane, teleskopický stojan,2x50W**Iné osobitné požiadavky:**´- nové vozidlá a modelový rad 2023 a vyššie ´- dodacia lehota do 18 mesiacov (vrátane úpravy vozidla)´- návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku´- prihlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte´- plná nadrž PHM  |