**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Lezecký materiál - lezecké vybavenie, prostriedky osobného zabezpečenia**
2. Predmetom tejto zákazky je lezecké vybavenie pre potreby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru zaradených v lezeckých skupinách.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | názov | Počet  |
| 1 | **Statické lano s aramidovým jadrom typ A – nízko prieťažné** | 80 ks  |
| 2 | **Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE)** | 120 ks  |
| 3 | **Dynamické lano**  | 83 ks  |
| 4 | **Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce** | 700 ks |
| 5 | **Hrudný blokant** | 400 ks  |
| 6 | **Pohyblivý zachytávač pádu** | 400 ks  |
| 7 | **Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču** | 400 ks  |
| 8 | **Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X** | 1500 ks  |
| 9 | **Šitá slučka 60 cm** | 1000 ks  |
| 10 | **Šitá slučka 80 cm** | 1000 ks  |
| 11  | **Šitá slučka 120 cm** | 1000 ks  |

1. **Hlavný kód CPV:**

|  |  |
| --- | --- |
| 39540000-9 |  Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina  |

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu minimálne na 24 mesiacov, od momentu prevzatia predmetu zákazky.
4. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť kompletnú dokumentáciu výrobku ohľadne spôsobu skladovania, používania, čistenia, údržby, nastavovania a dezinfekcii; vhodných prostriedkov na čistenie, údržbu a dezinfekciu odporúčané výrobcom a nesmú mať žiadny nepriaznivý účinok na požadovaný tovar alebo na používateľa, ak sa používajú v súlade s príslušnou dokumentáciou. Tieto pokyny musia byť presné a zrozumiteľné. Potrebné dokumenty musia byť v slovenskom jazyku (akceptovateľný je aj český jazyk).
5. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:**

Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.

1. **Lehota dodania predmetu zákazky**

Termín dodania je do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1. **Vzorky**

Úspešný uchádzač predloží z každého typu po 1 ks vzorky spolu s kompletnou dokumentáciou výrobku. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača aby predložil vzorky pred podpisom zmluvy.

1. **Certifikáty**

Úspešný uchádzač predloží certifikát odborného predajcu daných produktov.

1. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je na napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Statické lano s aramidovým jadrom typ A – nízko prieťažné** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 80 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) vlastnosti** |
| 1. Vhodné do prostredia s nebezpečnými chemikáliami
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priemer: 11 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dĺžka: 60 m
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 80 g/m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Rázová sila: 5,6 kN
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Počet pádov: min. 15
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Pomerná hmotnosť opletu: 40,8 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Posuv opletu: 0 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Predĺženie (50 - 150 kg): 3 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna pevnosť: 25 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna pevnosť v uzle: 15 kN / 3 min
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Oplet: polyamid
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Jadro: polyamid / aramid
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Norma: EN 1891
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2****Statické lano typ A – nízko prieťažné (technológia SECURE alebo UNICORE)** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 120 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) vlastnosti** |
| 1. Zvýšená odolnosť proti mechanickému poškodeniu lana o ostré hrany, sendvičová konštrukcia
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priemer: 11 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dĺžka: 60 m
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 85 g/m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Počet pádov: min. 20
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Rázová sila: min 4,3 kN min.
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pomerná hmotnosť opletu: 33 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Posuv opletu: 0 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Predĺženie (50 - 150 kg): 4,5 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zrážateľnosť: 0,8 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna pevnosť: 35 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna pevnosť v uzle: 19 kN / 3 min
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Norma EN 1891
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Rôzne farebné vyhotovenie pre jednu lezeckú skupinu z hľadiska bezpečnej práce na lanovom prístupe s dvomi lanami, pri kladkostrojoch a podobne
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 3****Dynamické lano** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 83 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **3.1) vlastnosti**  |
| 1. Lano s vysokým bezpečnostným faktorom a označením stredu lana
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priemer: 11 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dĺžka: 60 m
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 79 g/m
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Rázová sila: 9,1 kN
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Počet pádov: min. 16
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Posuv opletu: 0,4 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Statické predĺženie: 5,3 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Dynamické predĺženie: 31 %
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Norma EN 892
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Rôzne farebné vyhotovenie
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 4****Zlaňovacie zariadenie samoblokujúce** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 700 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **4.1) vlastnosti**  |
| 1. Automatický vratný systém rukoväti
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť zaistenia pracovnej polohy bez nutnosti zaistenia zariadenia uzlom
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otočná bočnica s bezpečnostnou západkou
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Otočná vačka pre doberanie lana – doberanie bremena, výstup po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Trecí segment z nerezovej ocele
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť zlaňovania s ťažkými bremenami min. 200 kg
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer lana od 10 mm až do 11,5 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne 400 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Normy:
* EN 12841 typ C,
* EN 341 typ 2 trieda A,
* EN 15151-1
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 5****Hrudný blokant** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **5.1) vlastnosti** |
| 1. Používa sa s ručným blokantom na výstup po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Kompatibilita s postrojmi používaných v HaZZ - (Singing Rock Profi Worker 3D speed)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť upevniť do celotelového pracovného postroja
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Ozubený samočistiaci segment z nerezovej ocele
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Plastový výčnelok na poistke pre krátky zostup
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer statického lana od 10 mm až do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer dynamického lana od 8 mm až do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne 125 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Normy EN 12841 typ B, EN 567
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 6****Pohyblivý zachytávač pádu** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **6.1) vlastnosti**  |
| 1. Zachytáva pád a nekontrolovateľné zlanenie
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Automaticky sa zablokuje pri náhlom zrýchlení zariadenia
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť použitia na zvislom a šikmom lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pohyblivosť na lane bez nutnosti obsluhy
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Ľahká inštalácia na ktoromkoľvek mieste zaisťujúceho lana bez nutnosti odpojenia zariadenia od karabíny
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Spojovacie rameno robí systém odolný proti pádu pri prechode medzi kotviacimi bodmi
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Možnosť manuálneho zablokovania pohybu smerom dole po lane
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Zariadenie je vybavené dvojitou poistkou chrániacou pred náhodným otvorením
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Súčasťou zariadenia je pohyblivé rameno, na ktoré sa pomocou skrutky pripevňuje tlmič pádu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Vhodné pre priemer lana od 10 mm do 13 mm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne 425 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Normy EN 12841 typ A, EN 353-2
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 7****Tlmič pádu k pohyblivému zachytávaču** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 400 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **7.1) vlastnosti**  |
| 1. Určený pre pripojenie pohyblivého zachytávača pádu k postroju
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pádovou energiou pohltí pretrhnutie k tomu určených švov na popruhu a tak stlmí tlakový ráz
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Konce sú opatrené chráničmi, ktoré držia spojky v správnej polohe a chránia popruh voči oderu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Tlmič pádu chráni pred poškodením puzdro so zipsom
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Tlmič pádu dĺžky 40 cm, nutná voľná hĺbka 3,5 m
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Pre užívateľov, ktorí majú hmotnosť od 50 kg do 130 kg
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Tlmič možno použiť pri záchranných situáciách pre dve osoby pre maximálne zaťaženie 250 kg
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Hmotnosť maximálne 205 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Norma EN 355
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 8****Spojka – karabína zo zliatiny hliníka typ X** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1500 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. **8.1) vlastnosti**
 |
| 1. Symetrický oválny tvar
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Typ zámku: Triact Lock KeyLock (trojčinná poistka)
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Priečny prierez tvaru písmena H znižuje hmotnosť pri zachovaní rovnakej pevnosti, uľahčuje uchopenie a chráni označenie karabíny proti oderu
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna nosnosť v pozdĺžnej osi: 25 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť v priečnej osi: 8 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť pri otvorenom zámku: 7 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna svetlosť otvorenia: 22 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Maximálna hmotnosť: 75 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Norma EN 362
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 9****Šitá slučka 60 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **9.1) vlastnosti**  |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 60 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 60 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Normy:
* EN 566,
* EN 795 typ B
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 10****Šitá slučka 80 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **10.1) vlastnosti**  |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 80 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 80 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Normy:
* EN 566,
* EN 795 typ B
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 11****Šitá slučka 120 cm** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 1000 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list.** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **11.1) vlastnosti**  |
| 1. Šitá kotviaca slučka s dĺžkou: 120 cm
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Farebné rozlíšenie podľa dĺžky
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Minimálna šírka popruhu: 20 mm
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Minimálna nosnosť: 22 kN
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Materiál: polyester alebo ekvivalent
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Maximálna hmotnosť: 100 g
 | (Doplní uchádzač) | N/A |
| 1. Individuálne produktové číslo
 | N/A | (Doplní uchádzač) |
| 1. Normy:
* EN 566,
* EN 795 typ B
 | N/A | (Doplní uchádzač) |

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.