|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | **Vlastný návrh plnenia predmetu zákazky uchádzača****Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.** |
| Uchádzač uvedenie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedenie „Áno/Nie“ |
| **Mobilný kontajner – prijímací sklad do práčovne MV SR**  | **Mobilný kontajner – prijímací sklad do práčovne MV SR** |
| **Rozmery mobilného kontajneru**  |  |  |
| Vonkajšie: min. 7450 mm x 2800 mm x 2700 mm (d x v x h)  |  | **-** |
| **Príslušenstvo mobilného kontajnera** –vonkajšie dvere, dverné otvory, odvetranie | **-** |  |
| **1 ks – vonkajší dverný otvor** so zárubňou z materiálu: kov, exteriérové dvere von otvárateľné o rozmere min. š 1400 mm, zámok typu dózický/cylindrický, kovanie klučka/klučka, dverný otvor umiestnený v strede kratšej strany kontajneru, 1 ks vnútorný dverný otvor so zárubňou z materiálu: kov, umiestnenie medzi mobilným kontajnerom a budovou, pri ktorej bude mobilný kontajner osadený, s hranou zárubne umiestnenou max. 50 mm od vnútorného rohu, spoločné pánty dverí osadené na ľavej strane zárubní dverí, šírka zárubne min. 900 mm – max. 950 mm  |  | **-** |
| **Rám kontajneru**: samostatná oceľová konštrukcia, zváraná z dutých a valcových profilov, antikorózny základný náter a vrchná krycia polyuretánová farba, počet kontajnerových rohov – 8,  |  | **-** |
| **Podlaha kontajneru:**na rámovej konštrukcii zo zváraných oceľových profilov hr. 2-3 mm je štiepkocementová doska s vodeodolnou povrchovou úpravou napr. PVC alebo linoleum |  | **-** |
| **Obvodová stena kontajneru**:vonkajšie opláštenie – min. 0,8 mm pozinkovaný plech, lakovaný vo farbe RAL biela alebo šedá, pripevnený na ráme, spevnenie priečnymi prelismi, stenová konštrukcia – pozinkované profily vyplnené izoláciou s protiplesňovými vlastnosťami o hr. Min. 100 mm, vnútorná strana stien z materiálu a s povrchom umožňujúcim pravidelné čistenie, biela farba  |  | **-** |
| **Strecha kontajneru:** strešný plech – min. 0,8 mm pozinkovaný plech, izolácia s protiplesňovými vlastnosťami o hr. Min. 100 mm, vnútorná strana stropu – min. 0,4 mm pozinkovaný plech, biela farba  |  | **-** |
| **Vybavenie:**Min. 2 x stropné LED osvetlenie, min. 2 UV žiariče s výkonom min. xxxx W, min. 2 x ozónový generátor s výkonom min. ....W, min. 4x dvojitá zásuvka s umiestnením podľa situačného nákresu,Ovládanie svietidiel a ostatného pripojeného el. vybavenia vrátane zásuviek je nevyhnutné vykonávať diaľkovo – ovládanie inštalované v interiéri priľahlej budovy, (t.j. ovládaním mimo vnútorných priestorov kontajneru)  |  | **-** |
| **Odvetranie:** odvetranie zabezpečené min. 2 ksvetracími otvormi s vetracími mriežkami v hornej časti bočnej steny s odsávacími ventilačnými jednotkami s hepa filtrom  |  |  |