|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: |
| Sídlo obstarávateľa: , |
| IČO obstarávateľa: |

Automatická viazačka mäsových produktov - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................**  **Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej**  **skutočnosť** |
| Viazanie výrobkov | áno | Vyberte položku. |
| Kaliber viazania (mm) v rozmedzí minimálne | 25 - 85 |  |
| Dotykový displej (") minimálne | 7 |  |
| Hlučnosť (db) maximálne | 75 |  |
| Tlakový vzduch (bar) min - max | 5 - 7 |  |
| Hmotnosť (kg) maximálne | 350 |  |
| Maximálny výkon stroja minimálne (počet taktov/min) | 160 |  |
| Určené pre viazanie hovädzích, bravčových a plastových čriev, kolagen, faser, celulóza | áno | Vyberte položku. |
| Režim viazania: jednoduché a dvojité viazanie | áno | Vyberte položku. |
| Nastavenie dĺžky uzla medzi produktmi (mm) minimálne | 5 - 60 |  |
| Prepojenie potrubia s narážkou cez guľový kĺb | áno | Vyberte položku. |
| Brzda čreva - automatická prevádzka riadená programom | áno | Vyberte položku. |
| Automatické plynulé viazanie slučky s variabilnou dĺžkou (mm) v rozsahu minimálne | 85 - 250 |  |
| Variabilná dĺžka podpery plniacich trubíc v rozsahu (mm) minimálne | 370 - 580 |  |
| Zošikmené hrany zariadenia pre rýchle odtečenie vody pri sanitácií | áno | Vyberte položku. |
| Príkon zariadenia maximálne (kW) | 8 |  |
| Zásobník na špagát s rozmerom cievky (mm) | 70x70 |  |
| Napojenia na komunikáciu s narážkou pomocou kábla cez konektor | áno | Vyberte položku. |
| Krytie displeja a zásuvky proti vode a mechanickému poškodeniu (IP) minimálne | 65 |  |
| Prevedenie stroja - pojazdné, na kolieskach | áno | Vyberte položku. |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Plniaci komplet trubka s pneumatickou brzdou s priemerom 22 mm a 25 mm | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery stroja dxšxv (mm) maximálne | 1180x930x1380 |  |
| Digitálne riadený ovládací panel s dotykovou obrazovkou a zberom dát výrobného procesu s prepojením ethernet a vzdialený prístup | áno | Vyberte položku. |
| Vizuálne zobrazenie časti stroja možným miestom indikácie poruchy | áno | Vyberte položku. |
| Riasička prírodných čriev | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača