**Príloha č. 1 výzvy: Formulár cenovej ponuky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | Poľnohospodárske stroje:  *Zlepšenie konkurencieschopnosti Statok Bizovo* *- 1 ks* |
| **Obstarávateľ:** | Statok Bizovo s.r.o.  Sídlo: Gortva 175, 98802 Gortva, IČO: 36810452 |

**Identifikačné údaje uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| Sídlo: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné): |  |
| Číslo účtu: |  |
| Telefón: |  |
| E- mail: |  |

**Technické špecifikácie predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Technická špecifikácia – požadované parametre** | | | | **Splnenie požiadavky** | |
| Stroj **spĺňa/nespĺňa** požiadavku tech. špecifikácie | |
| **Čelný nakladač** | | | | | |
| **Výrobca:**  **Typové označenie:** | | | | | |
| **Požadovaný parameter** | | **Požadovaná hodnota** | | **Uviesť spĺňa/nespĺňa**  **(príp. čís. hodnotu podľa skutočnosti)** | |
| Kompatibilný s traktory John Deere rady 4M a 4R Series bez kabíny a ich ekvivalentom | | Áno | |  | |
| Ochranný rám čelnej masky | | Áno | |  | |
| Hadice a súčiastky pre pripojenie ku traktoru | | Áno | |  | |
| Montážny rám | | Áno | |  | |
| Max. výška zdvihu v otočnom čape | | 2750 – 3200 mm | |  | |
| Nosnosť na otočnom čape | | 1060 – 1200 kg | |  | |
| Nádoba na Protizávažie zadné | | Áno | |  | |
| Ťažné oko | | Áno | |  | |
|  | Jednotková cena bez DPH v EUR | | Počet kusov | | Cena celkom  bez DPH v EUR |
| **Čelný nakladač** |  | | 1 ks | |  |
| **DPH 20 %\*** | | | | |  |
| **Cena celkom s DPH v EUR** | | | | |  |

..................................................

Meno, podpis razítko