**Príloha č. 1 výzvy: Formulár cenovej ponuky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | Poľnohospodárske stroje:*Zlepšenie konkurencieschopnosti Statok Bizovo* *- 1 ks* |
| **Obstarávateľ:**  | Statok Bizovo s.r.o.Sídlo: Gortva 175, 98802 Gortva, IČO: 36810452 |

**Identifikačné údaje uchádzača**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| Sídlo: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné): |  |
| Číslo účtu: |  |
| Telefón: |  |
| E- mail: |  |

**Technické špecifikácie predmetu zákazky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Technická špecifikácia – požadované parametre** | **Splnenie požiadavky** |
| Stroj **spĺňa/nespĺňa** požiadavku tech. špecifikácie |
| **Čelný nakladač** |
| **Výrobca:****Typové označenie:**  |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť spĺňa/nespĺňa****(príp. čís. hodnotu podľa skutočnosti)** |
| Kompatibilný s traktory John Deere rady 4M a 4R Series bez kabíny a ich ekvivalentom | Áno |  |
| Ochranný rám čelnej masky | Áno |  |
| Hadice a súčiastky pre pripojenie ku traktoru | Áno |  |
| Montážny rám | Áno |  |
| Max. výška zdvihu v otočnom čape | 2750 – 3200 mm |  |
| Nosnosť na otočnom čape  | 1060 – 1200 kg |  |
| Nádoba na Protizávažie zadné | Áno |  |
| Ťažné oko | Áno |  |
|  | Jednotková cena bez DPH v EUR | Počet kusov | Cena celkom bez DPH v EUR |
| **Čelný nakladač** |  | 1 ks |  |
| **DPH 20 %\*** |  |
| **Cena celkom s DPH v EUR** |  |

..................................................

Meno, podpis razítko