**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
| **Sídlo:** | Jarovnice 507, 082 63 |
| **IČO:** | 00 200 522 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Technológie pre špeciálnu rastlinnú výrobu |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **IČO:** |  |

1. **Postrekovač – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Špecifikácia | Jednotka | Technický parameter  (hodnota/spĺňa/nespĺňa) |
| **Rám a podvozok postrekovača** | | |
| Náves ťahaný za traktorom | - |  |
| Rám s vysoko-ťažnej ocele | - |  |
| Svetlosť podvozka min. 65 cm | cm |  |
| Náprava s plynule meniteľným rozchodom v rozsahu min. 40 cm | cm |  |
| Odpružená náprava | - |  |
| Kolesa pneu min. 300/95 R46 | rozmer |  |
| pneumatické brzdy + parkovacia brzda | - |  |
| **Nádrže postrekovača** | | |
| Nádrž z PE odolná voči UV | - |  |
| Objem nádrže min. 2 900 l | l |  |
| Nádrž bez priečok (vlnolamov) | - |  |
| Nádrž s miešaním a oplachovaním | - |  |
| Ukazovateľ naplnenia nádrže | - |  |
| Spodný vývod pre plnenie do nádrže postrekovača | - |  |
| Tlakové vyprázdňovanie z hlavnej nádrže do externej nádrže | - |  |
| Preplachovacia nádrž objemu min. 300 l | l |  |
| Nádrž na čistú vodu | - |  |
| Primiešavacie zariadenie chémie, plniaci výkon min. 110 l/min. s preplachom obalov | l/min |  |
| Vonkajšie ovládanie primárnych funkcii viac-cestnými ventilmi | - |  |
| **Čerpadlo postrekovača** | | |
| Výkon čerpadla min. 260 l/min | l/min |  |
| **Ramená postrekovača** | | |
| Záber ramien min. 18 m | m |  |
| Hydraulické ovládanie ramien | - |  |
| Celkové hydraulické naklápanie ramien | - |  |
| Zdvih ramien od min. 35 cm do min. 210 cm | Rozsah v cm |  |
| Trapézový záves ramien odpružený s teleskopickým tlmičom rázov | - |  |
| Počet sekcii min. 6 | ks |  |
| Trojité držiaky trysiek | - |  |
| Min. 3 sady trysiek s prisávaním vzduchu s dvojitým postrekovým lúčom | ks |  |
| Filtrácia min. 4-stupňová, | počet |  |
| Sací filter so snímačom zanesenia | - |  |
| **Počítač + regulácia, GPS** | | |
| Automatická regulácia v závislosti od rýchlosti, regulačný ventil s keramickou vložkou | - |  |
| Monitor s ukazovateľom skutočného stavu postreku, rozšírená pamäť, s možnosťou krokovej zmeny dávky, vypínanie sekcii | - |  |
| GPS navigačný systém s dotykovou obrazovkou, uhlopriečka min. 21 cm, automatické spínanie sekcii, regulácia postreku na základe výnosových máp, presnosť min. 25 cm, anténa, | - |  |
| **Ostatné** | | |
| Kardan | - |  |
| Spodné ťažné oje | - |  |
| Cestné osvetlenie | - |  |
| Kalibračná sadá | - |  |
| Technické osvedčenie vozidla | - |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |

*Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:*

*Podpis a pečiatka (ak sa vyžaduje) predkladateľa ponuky:*

*Miesto a dátum podpisu:*