**CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA**

**„Automatizovaná linka na spracovanie hydiny“**

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

**Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**Logický celok č. 1: Závesný dopravník (2 nezávislé linky) 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Dopravný pás s T-koľajnicami v dĺžke | min. 95 metrov |  |
| Reťaz s priemerom | min. 8 mm |  |
| Valčeky s priemerom | min. 50 mm |  |
| Rázvor (rozostup) | min. 8“ |  |
| Koľajnice: T INOX 50x50 (alebo ekvivalent) v dĺžke | min. 84 metrov |  |
| Závesná svorka pre hydinu z inoxu (alebo ekvivalent) s priemerom 10 mm, s rozostupom svoriek 406,4 mm | min. 235 kusov |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 2: Zariadenie na omráčenie hydiny vodným kúpeľom (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Polypropylénová vaňa | - | áno / nie |
| Inoxový rám (alebo ekvivalent) | - | áno / nie |
| Nastaviteľná výška s hydraulickým zdvihákom poháňaným ručným čerpadlom | - | áno / nie |
| Zdvihák a ručné čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele | - | áno / nie |
| Celková dĺžka vane | min. 2,40 metrov |  |
| Mriežka, ktorá rozvádza elektrický prúd je ponorená vo vode | - | áno / nie |
| Mriežka sa dá sklopiť pre jednoduché čistenie | - | áno / nie |
| Plavákový box na udržanie hladiny vody | - | áno / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 3: Elektrické omračovacie zariadenie (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Regulácia napätia a frekvencie | - | áno / nie |
| Zobrazenie a ovládanie prostredníctvom farebného dotykového displeja | - | áno / nie |
| Možnosť ukladania programov s počtom | min. 90 |  |
| Možnosť zaznamenávať údaje o sile prúdu prenášaných na hydinu | - | áno / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 4: Kaskádová pariaca vaňa (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Rozmer | min. 3m x 2,5 m |  |
| Vzdialenosť medzi koľajami | min. 600 mm |  |
| Počet liniek | min. 3 |  |
| Rázvor medzi jednotlivými linkami | min. 600 mm |  |
| Celková pariaca dĺžka | min. 9 metrov |  |
| Výkon pariacej vane | min. 290 kačiek / hodinu |  |
| Čas prechodu hydiny vo vani pri výkone 300 kačiek za hodinu | min. 4,5 minút, max. 5,5 minút |  |
| Rozostup hydiny vo vani | min. 400 mm |  |
| Princíp parenia hydiny má spočívať vo vytvorení vodopádu, ktorú núti hydinu sa ponoriť a sila vodopádu má umožniť, aby sa perie otvorilo a tak sa teplá voda dostala do kontaktu s kožou | - | áno / nie |
| Počet motorov s vrtuľami pre zabezpečenie správneho miešania vody | min. 3 kusy |  |
| Minimálny výkon motorov zabezpečujúcich správne miešanie vody jednotlivo | min. 3 kW |  |
| Objem vody vo vani | min. 6000 litrov |  |
| Súčasťou dodávky je aj radiaplac (radiátor), armatúry a trojcestný ventil | - | áno / nie |
| Nerezový radiaplac (radiátor) vo vani | - | áno / nie |
| Tepelná sonda vo vode, ktorá je spojená s regulátorom teploty (termostat) | - | áno / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 5: Stroj na šklbanie peria (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Šírka | od 2,4 m do 2,8 m |  |
| Dĺžka | min. 3 m |  |
| Kónická rampa | - | áno / nie |
| Protichodné bubny vybavené gumovými prstami, ktoré oddeľujú perie hydiny | - | áno / nie |
| Stroj sa skladá z dvoch kaziet na stranách a ďalšej kazety v smere hydiny | - | áno / nie |
| Hydraulická regulácia kaziet pre presné nastavenie tak, aby pokryli celú hydinu bez poškodenia pečienky | - | áno / nie |
| Centrálna kužeľová rampa na spodnej časti s prstami pre šklbanie hlavy a krku a posúvanie krídiel v stroji | - | áno / nie |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Logický celok č. 6: Elektrický rozvádzač (1 ks)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Splnenie technickej požiadavky**  **(áno / nie)**  **Ponúkané parametre** |
| Elektrický rozvádzač na ochranu a riadenie minimálne nasledovných elektrických zariadení a strojov: |  |  |
| 2 motory s výkonom 0,37 kW každý riadený frekvenčným regulátorom | - | áno / nie |
| 3 motory s výkonom 3 kW + jeden regulátor teploty a ochrana | - | áno / nie |
| 1 motor s výkonom 3 kW | - | áno / nie |
| 4 motory s výkonom 5,5 kW riadené 4 regulátormi frekvencie | - | áno / nie |
| 1 motor s výkonom 5,5 kW riadený frekvenčným regulátorom | - | áno / nie |
| 1 motor s výkonom 1,1 kW | - | áno / nie |
| Regulátor teploty varu |  |  |
| Linka núdzového zastavenia |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Zhrnutie ponuky** Cena za všetky logické celky spolu**:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V ............................. dňa .................................**

**-----------------------------------------------------**

**podpis + pečiatka**