|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky / Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: Jastrabá agro s.r.o. |
| Sídlo obstarávateľa: Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa  |
| IČO obstarávateľa: 43859151  |

Dojáreň - 1 ks

|  |
| --- |
| **Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................****Typové označenie: .........................................................................................................................** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej****skutočnosť** |
| **Elektronické riadiace jednotky s mliekomermi:** |
| 40 ks elektronických riadiacich jednotiek s meračmi mlieka  | áno  | Vyberte položku. |
| Presnosť merania elektronických riadiacich jednotiek minimálne (%) | 5 |  |
| Ovládanie dojacích strojov, merač mlieka a pulzátor musia byť integrované v jednom zariadení | áno  | Vyberte položku. |
| Riadiaca jednotka umožňuje individuálne nastavenie parametrov dojenia pre každú ovcu zvlášť (počet pulzov, pulzačný pomer, minimálne množstvo nadojeného mlieka pri ktorom automaticky vypne dojenie a stiahne dojací stroj z vemena) | áno | Vyberte položku. |
| 40 ks sťahovacích valcov s funkciou autoštart (potiahnutím dojacej súpravy sa automaticky spustí dojenie) | áno | Vyberte položku. |
| **Výpočtová technika:** |
| 1 ks PC All in One 22“ (s operačným systémom) | áno | Vyberte položku. |
| Chovateľsko-manažérsky program dojárne | áno | Vyberte položku. |
| **Systém podtlaku:** |
| Bezolejové vývevy s výkonom minimálne (l/min) | 2 750 |  |
| Počet bezolejových vývev (ks) | 2 |  |
| Frekvenčný menič s regulačným ventilom | áno | Vyberte položku. |
| Podtlakové potrubie s priemerom minimálne (mm) | 63 |  |
| **Identifikácia oviec:** |
| Počet identifikačných antén pri vstupe do dojárne (ks) | 2 |  |
| Snímanie FDX a HDX respondéry | áno | Vyberte položku. |
| Riadiaca jednotka slúžiaca na prepojenie dojárne | áno | Vyberte položku. |
| Výpočtová technika (PC) v počte 1ks | áno | Vyberte položku. |
| **Dojacie stroje:** |
| 40 ks dojacích strojov s mliekovodnými hadicami s podtlakovými hadicami | áno | Vyberte položku. |
| **Čistiaci a dezinfekčný automat:** |
| Programovateľný dezinfekčný automat s automatickým dávkovaním dezinfekčných prostriedkov | áno | Vyberte položku. |
| Objem zásobníka na dezinfekčný prostriedok minimálne (l) | 190 |  |
| Nerezové dezinfekčné potrubie v dojárni o priemere minimálne (mm) | 51 |  |
| Počet dezinfekčných násadcov (ks) | 80 |  |
| **Krmný pás:** |
| Pneumatické vstupné bránky, nerezový žľab | áno | Vyberte položku. |
| Počet oddelených kŕmnych miest (ks) | 40 |  |
| Šírka kŕmneho miesta minimálne (cm) | 33 |  |
| Dĺžka kŕmneho pása minimálne (m) | 70 |  |
| Elektrická ovládacia skriňa | áno | Vyberte položku. |
| Motor o výkone minimálne (kW) | 4 |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20 %** |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača