**Príloha č. 1**

**Návrh na plnenie kritérií**

**Investície do technického a technologického vybavenia včelej farmy - Peter Pišák - Apis Original,**  Logický celok č. 3 Priekopový (svahový) mulčovač

Základné parametre

|  |
| --- |
| **Logický celok č. 3 Priekopový (svahový) mulčovač** |
| **p.č.** | **Požiadavka na predmet zákazky/parameter** | **Opis/hodnota/počet** | **Vyplní uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (áno/nie, resp. uvedie konkrétny parameter)** |
| 1. | Obstarávaný počet kusov | 1 kus | *do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie ponúkaného stroja* |
| 2. | Lehota dodania | do 90 pracovných dní po účinnosti zmluvy, t.j. kladnej kontroly verejného obstarávania zo strany kontrolného orgánu. |  |
| 3, | Záručná doba | 36 mesiacov |  |
| 4. |  | Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |
| 5. | pracovná šírka stroja  | min. 180 cm |  |
| 6, | šírka stroja pri umiestnení za traktorom vo vodorovnej polohe , bez presahu vedľa traktoru, max. 210 cm | bez presahu vedľa traktoru, max. 210 cm |  |
| 7. | uchytenie pomocou zadného 3. bodu traktora ISO cat. 2, |  |  |
| 8. | opotrebiteľné časti stroja z hardox ocele, |  |  |
| 9. | vhodný za traktor s výkonom 120 koní, s pracovnou váhou 5,5 t, vybavený 4 hyd. okruhmi, široký 210 cm | vhodný za traktor s výkonom 120 koní, s pracovnou váhou 5,5 t, vybavený 4 hyd. okruhmi, široký 210 cm, |  |
| 10. | robusné prevedenie stroja ,  | váha stroja min. 1000 kg, |  |
| 11. | váha kladív  | min. 1,5 kg max. 2,5 kg, |  |
| 12. | mulčovač osadený mulčovacími kladivami, |  |  |
| 13. | schopný mulčovať materiál,  | má priemer 8 cm, |  |
| 14. | osadený bezpečnostnými reťazami proti odlietavaniu triesok a iné, |  |  |
| 15. | možnosť mulčovať (pracovať) vo vodorovnej polohe  | za traktorom širokým 210 cm, bez presahu do ktorejkoľvek strany, |  |
| 16. | možnosť naklápať z vodorovnej polohy (poloha 0),  | min. hore 90 stup. dole min. 50 stupňov, |  |
| 17. | prevodovka vhodná za traktor s výkonom 120 koní, | za traktor s výkonom 120 koní, |  |
| 18. | poháňanie mulčovača cez zadný vývodový hriadeľ traktora s 540 ot/min.,  | cez zadný vývodový hriadeľ traktora s 540 ot/min., |  |
| 19. | nárazová ochrana pri náraze na prekážku pri mulčovaní s výkyvom, |  |  |
| 20. | Služby spojené s dodaním, zmontovaním, zaškolením obsluhy. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov výrobcu:**  | **Typové označenie:**  | **Cena bez DPH:** | **DPH:** |  **Cena s DPH:**  |
|  |  |  |  |  |

V ...........................dňa................

podpis zodpovednej osoby