**Príloha č. 1**

**Návrh na plnenie kritérií**

**Investície do technického a technologického vybavenia včelej farmy - Peter Pišák - Apis Original,**  Logický celok č. 5 Čelný nakladač na traktor s príslušenstvom,

Základné parametre

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok č. 5 Čelný nakladač na traktor s príslušenstvom** | | | |
| **p.č.** | **Požiadavka na predmet zákazky/parameter** | **Opis/hodnota/počet** | **Vyplní uchádzač za účelom preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (áno/nie, resp. uvedie konkrétny parameter)** |
| 1. | Obstarávaný počet kusov | 1 kus | *do tejto bunky uchádzač doplní výrobcu, model, označenie ponúkaného stroja* |
| 2. | Lehota dodania | do 9  0 pracovných dní po účinnosti zmluvy, t.j. kladnej kontroly verejného obstarávania zo strany kontrolného orgánu. |  |
| 3, | Záručná doba | 36 mesiacov |  |
| 4. |  | Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (od dátumu predaja uvedeného na preberacom – odovzdávacom protokole). |  |
| 5. | nosnosť 80cm od oka výložníka v max. výške min. 1,9 tony, | nosnosť 80cm od oka výložníka v max. výške min. 1,9 tony, |  |
| 6, | nakladač s funkciou váženia nákladu, |  |  |
| 7. | výška zdvihu v oku výložníka, min. 3,7 m | výška zdvihu v oku výložníka, min. 3,7 m |  |
| 8. | ovládanie elektronickým džojstikom, |  |  |
| 9. | vhodný na traktor Zetor proxima HS 120, rok výroby 2020, ktorý už má verejný obstarávateľ vo vlastníctve a na ktorý bude montáž čelného nakladača prebiehať, |  |  |
| 10. | výložník s 3. funkciou, |  |  |
| 11. | prídavné osvetlenie pri nakladači |  |  |
| 12. | zosilnenie ( podviazanie ) popod celý traktor, |  |  |
| 13. | hydraulický tlmič nárazov, |  |  |
|  | **príslušenstvo – paletizačné vidly**, |  |  |
| 14. |  | nosnosť 2400 kg, dĺžka min. 1100 mm, max. 1400 mm, |  |
|  | **príslušenstvo – multifunkčná lopata,** |  |  |
| 15. |  | šírka min. 190 cm, max. 215 cm, rozrábacie (ťažobné) zuby na lopate, |  |
| 16. | pripájanie a odpájanie hydraulických okruhov nakladača naraz, nie je nutné každú hadicu zvlášť pripájať a odpájať, |  |  |
| 17. | Služby spojené s dodaním, zmontovaním, zaškolením obsluhy. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov výrobcu:** | **Typové označenie:** | **Cena bez DPH:** | **DPH:** | **Cena s DPH:** |
|  |  |  |  |  |

V ...........................dňa................

podpis zodpovednej osoby