**Technické špecifikácie**

Prútové brány

* pracovná šírka 12 m,
* počet sekcií 8,
* počet elastických prútov 480 ks,
* elastické prúty hrúbky 7 mm,
* oporné nohy s reguláciou výšky 2 ks,
* oporné kolesá 4 ks,
* potrebný výkon traktora 110-140 PS,
* hydraulicky sklopný rám pre transport,
* kopírovanie terénu každej sekcie samostatne,
* LED osvetlenie.