**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Nakladač pre ŽV***  |
| ***Prijímateľ:*** | Kristína Michalovská - SHR , Látky 108, 985 45 LátkyIČO: 50212290 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** |
| ***Obchodné meno a sídlo:***  |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Platca DPH*** | ÁNO/NIE |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |
| --- |
| **Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:** |
| Mechanizmus na vrstvenie maštaľného hnoja nad 3 m  |
| PARAMETRE, KONŠTRUKCIA MECHANIZMU: |
| Max. výkon motora  | min. 80 kw |
| Objem motora | Min 3500 cm3 |
| Počet prevodových stupňov vpred  | Min.4 |
| Výškový dosah v oku čelného výložníka  | Min. 3300 mm |
| Zdvihová sila čelného výložníka pri max. zdvihu | Min. 3200 kg |
| teleskopické podkopové rameno | áno |
| Podkop s bočným posuvom | áno |
| Ovládanie podkopu joystickom | áno |
| Max. hĺbkový dosah podkopového ramena | Min. 5500 mm |
| Hydraulické čerpadlo s variabilným prietokom | áno |
| Stály náhon na všetky kolesá | áno |
| Hydrostatické riadenie | áno |
| Riadenie všetkých štyroch kolies | áno |
| Maximálna rýchlosť dopredu  | Min. 35 km/h |
| Ventilácia a klimatizácia kabíny  | áno |
| Stierač predného , zadného skla | Áno |
| Indikátor preťaženia | Áno |
| Pneumaticky odpružená sedačka | Áno |
| Priemer diskov kolies | 28“ |
| Lopata čelného výložníka s objemom | Min. 1,0 m3 |
| Lopata podkopového ramena so šírkou | 600 mm |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |