**Martin Kubulák**

Jabloňová 764/14, 931 01 Šamorín

IČO: 31830188; IČ DPH: SK1029701420

Tel: +421 903 479330 ; E-mail: nika.jrmk@gmail.com

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Ťahaný postrekovač – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Nádrž sklolaminátová s vlnolamy, vnútorným oplachom a tlakovým miešaním | Min. 2 500 l |  |
| 2. | Nádrž čistej vody | Min. 370 l |  |
| 3. | Nádrž na umývanie rúk | Min. 15 l |  |
| 4. | Ramená vybavené / tlmiče / | 18 m |  |
| 5. | Elektrické aktívne naklápanie ramien | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Nerezové rozvody v ramenách | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Ultrazvukové čidlá zdvihu ramien | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Automatické vypínanie sekcii | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Monitor - Terminál | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Počet sekcií | Min. 9 |  |
| 11. | Príjimač signálu D - GPS / odchylka +/- 0,15 m / | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Ovládanie sekcii vzduchom | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Náprava pevná - nastavovacia | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Oko závesu / horný / – primer 40 mm | Vyžaduje sa |  |
| 15. | EKOMIXER - miešacia nádrž ručne sklopná PE  s 4 funkčným ovládaním | Min. 60 l |  |
| 16. | Kompletná cirkulácia tlakových hadíc postreku | Vyžaduje sa |  |
| 17. | Vzduchová pištol na čistenie trisiek | Vyžaduje sa |  |
| 18. | Ventily pre cirkuláciu ovládané vzduchom | Vyžaduje sa |  |
| 19. | Postrekovacie čerpadlo | Min. 250 l |  |
| 20. | Pohon čerpadla mechanický | Vyžaduje sa |  |
| 21. | Mechanický vodoznak | Vyžaduje sa |  |
| 22. | Čerpadlo piestovo membránové | Vyžaduje sa |  |
| 23. | Plnenie hlavnej nádrže 2“ s C koncovkou, päť cestným tlakovým ventilom | Vyžaduje sa |  |
| 24. | Držiak trisiek trojitý | Vyžaduje sa |  |
| 25. | Trysky | Injektorové, dvoj štrbinové otvory asymetrické |  |
| 26. | Výpustné kohúty na filtroch | Vyžaduje sa |  |
| 27. | Trojstupňová filtrácia, plniaci filter, sací filter a tlakové filtre | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

V prípade konkrétnych technických označení zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: