**Opis predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zariadenie DSCR na vzdialenú komunikáciu s tachografom 16 ks** | |
| Funkcie | Minimálne tlačidlo zapnutia/vypnutia, LED signalizácia pre stav nabitia batérie, zvyškovej energie a pre každý typ komunikácie, užívateľsky nenáročné rozhranie |
| Teplotný rozsah | Min. -20°C až +75°, integrovaný modul pre kontrolu teploty, základňa z hliníka s rebrovaním pre lepší prenos tepla ku chladeniu zariadenia |
| Napájanie | Min. 6 ks batérií NiMH (7,2 V, 3100 mAh), možnosť napájania a dobíjania z externého zdroja formou 12V autozapaľovača a nástenného 220V/12V adaptéra |
| Ďalšie vlastnosti | Odolnosť voči vode a prachu min. IP 66, 3-osý akcelerometer, integrovaný Bluetooth |
| Spôsob uchytenia/používania (všetky spôsoby požadujeme ako súčasť dodávky | -Montáž na vozidlo pomocou magnetickej prísavky  -Montáž na vozidlo pomocou sacej prísavky  -Pomocou stojana/statívu |
| Ďalšie požiadavky | Kompatibilita s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 a s Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/799 v platnom znení; podpora aktuálne platných RTM parametrov |
| Dodávka PC software k požadovaným DSRC zariadeniam | áno |
| Inštalácia PC software k požadovaným DSRC zariadeniam | áno |
| Školenie k PC software a požadovaným DSRC zariadeniam | áno |
| Požiadavky | Zariadenie DSRC na vzdialenú komunikáciu musí byť kompatibilné s programom TachoScan Control v užívaní PZ MV SR a v rámci Bluetooth komunikácie. |
| Predlžená záruka na DSRC zariadeniam plus 1 rok | áno |
| Predlžená licencia PC software k požadovaným DSRC zariadeniam plus 1 rok | áno |