Opis predmetu zákazky: **Osobné ochranné pracovné odevy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov** | **MJ** | **Počet** |
| 1. | Blúza pracovná | ks | 1 320 |
| 2. | Nohavice pracovné s náprsenkou | ks | 860 |
| 3. | Nohavice pracovné dámske biele | ks | 450 |
| 4. | Tričko KR farebné | ks | 1 150 |
| 5. | Vesta flísová | ks | 460 |
| 6. | Čiapka pre kuchára hríb | ks | 40 |
| 7. | Sieťka pre kuchárku | ks | 40 |
| 8. | Bunda zimná pánska do terénu | ks | 5 |
| 9. | Bunda letná pánska do terénu | ks | 5 |
| 10. | Nohavice zimné pánske do terénu | ks | 5 |
| 11. | Nohavice letné pánske do terénu | ks | 5 |
| 12. | Vodeodolné návleky | pár | 5 |
| 13. | Plášť do dažďa s izolačnou vrstvou | ks | 5 |
| 14. | Pracovná čiapka - šiltovka | ks | 5 |
| 15. | Protiporézne návleky na nohavice | ks | 30 |
| 16. | Ochranný odev proti bodavému hmyzu | ks | 15 |
| 17. | Nátepníky na ruky proti porezaniu | pár | 30 |
| 18. | Bunda pracovná zimná s kapucňou | ks | 290 |

Súčasťou dodávky je doprava predmetu zákazky do miesta dodania/plnenia, ako aj naloženie a vyloženie predmetu zákazky v mieste dodania.

***Cenu prosíme uviesť vrátane dopravy a iných nákladov na miesto dodania:*** *Ústredný sklad Ministerstva vnútra SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 1** | **Blúza pracovná** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Blúza má kryté zapínanie na gombíky, jedno našité náprsné vrecko s príklopkou na gombík, zakončenie rukávov na manžetu so zapínaním na gombík alebo variant manžetou na gumičku, košeľový golier | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |
| 4. | Materiálové zloženie:  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 „alebo ekvivalentný“ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 2** | **Nohavice pracovné s náprsenkou** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Nohavice majú dve predné našité vrecká, našité jedno zadné vrecko na gombík alebo na klasický zips, malé vrecko pre skrutkovač, na náprsenke jedno vrecko na zips, na bokoch zapínanie na gombíky, na zadnom diele elastický pás a nastaviteľné traky s plastovými sponami. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 245 g/m2 |
| 5. | Farba:  - zelená  - tmavomodrá  - sivá |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 170 cm), II. (výška 182 cm), III. (výška 194 cm) |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 „alebo ekvivalentný“ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 3** | **Nohavice pracovné dámske biele** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Nohavice do pása klasického strihu, na pevný pás, po oboch stranách nohavíc sťahovačky na gombíky, na pravej strane bočné zapínanie, 2 bočné vrecká. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu a minimálnym rizikám |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - vyzrážaná bavlna - keper  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |
| 5. | Farba: biela |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |  |  |
| 7. | Výškové stupne:  (výška 158 cm), II. (výška 170 cm), III. (výška 176 cm) |  |  |
| 8. | Požadovaná norma a značenie | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021 „alebo ekvivalentný“ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 4** | **Tričko pracovné krátky rukáv farebné** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Tričko klasického strihu s okrúhlym výstrihom a krátkym rukávom, priekrčník s prídavkom elastanu so spevňujúcou ramennou páskou. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana voči znečisteniu |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - priekrčník  - ostatná časť výrobku  alebo  - celý výrobok  - plošná hmotnosť |  | 95% bavlna / 5% elastán  100% bavlna  95% bavlna / 5% elastán  min. 160 g/m2 |
| 5. | Farba:  - zelená  - sivá  - čierna  - tmavomodrá |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 5** | **Vesta flisová** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Vesta so zapínaním na zips, dve spodné všité vrecká na zips, jedno všité vrecko na zips v pravej hornej časti, stojáčikový golier. Nastaviteľný pás so zdrhovadlom. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | ochrana zamestnanca voči nepriaznivým poveternostným vplyvom, ktoré nie sú extrémne |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - microfleece  - plošná hmotnosť: |  | 100%  min. 280 g/m2 |
| 5. | Farba:  - zelená  - sivá  - čierna  - tmavomodrá (tmavšie tlmené farby) |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment:  S, M, L, XL, XXL, XXXL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 6** | **Čiapka pre kuchára** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | klasická kuchárska čiapka hríb | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana hlavy |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna  - plošná hmotnosť |  | 100%  min. 240 g/m2 |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 7** | **Sieťka pre kuchárku** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Sieťka sa skladá z bavlneného šiltu a pokrytia hlavy z tenkej riedkej bavlnenej tkaniny (tyl). | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: | Ochrana hlavy |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | 0. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - šilt - bavlna  - tylová sieťka – polyamid / tyl - polyester |  | 100%  100% |
| 5. | Farba:  - biela |  |  |
| 6. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 8** | **Bunda zimná pánska do terénu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Zimná zateplená pánska bunda s kapucňou. Poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami. Hrejivá podšívka. Vetruodolná, nepremokavá, oderuvzdorná, vodeodolná. Vodný stĺpec: min 10 000 mm. Priedušnosť: 10 000 g/m2/24 hod. Nepremokavé zipsy, nastaviteľné manžety. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami |  |
| 3. | Materiál  - vodeodolný, nepremokavý, oderuvzdorný, vetruodolný  - hrejivá podšívka  - zateplenie |  |  |
| 4. | Farba   * čierna * tmavo modrá * tmavo sivá alebo, * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 5. | Veľkosť: XL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 9** | **Bunda letná pánska do terénu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Ľahká bunda s kapucňou, vetranie pod pazuchami, sťahovateľné manžety rukávov. Vetruodolná, nepremokavá, oderuvzdorná | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |
| 3. | Materiál: | Voduodpudivý, vetruodolný a oderuvzdorný materiál |  |
| 4. | Farba   * čierna * tmavo modrá * tmavo sivá alebo, * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 5. | Veľkosť: XL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 10** | **Nohavice zimné pánske do terénu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Teplé nepremokavé nohavice, zvýšený pás v chrbtovej časti, pútka na opasok, elastický pás. Vyrobené z dvojvrstvového vodoodpudivého materiálu. Odnímateľné nastaviteľné traky. Zateplené. Nepremokavosť min. 5.000 mm. Priedušnosť: 5.000 g/m2/24 hod    Ilustračný obrázok | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | poskytuje ochranu pred zimou a snehovými prehánkami |  |
| 3. | Materiál: | polyester |  |
| 4. | Farba   * čierna alebo * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 5. | Veľkosť: XL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 11** | **Nohavice letné pánske do terénu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Pružné letné pánske nohavice, ktoré možno vyhrnúť na 3/4 dĺžku. Nohavice vrátane opasku. Pútka na opasok, vodoodpudivé, dve predné vrecká    Ilustračný obrázok | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | Poskytuje ochranu pred vetrom, chladom a dažďom |  |
| 3. | Materiál:   * nylon * elastan |  | 95%  5% |
| 4. | Farba   * čierna alebo, * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 5. | Veľkosť: XL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 12** | **Vodeodolné návleky** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | ľahké, jednoduché a praktické návleky so zipsom po celej zadnej strane. S kovovými háčikmi na prednej strane a s tromi sťahovacími gumami (spodok, stred a vrch návlekov). Návleky majú bočné kovové dierky pre uchytenie šnúrky alebo elastického lanka popod topánku (lanko/šnúrka nie sú súčasťou balenia).    Ilustračný obrázok | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | ochrana nôh pred snehom, vetrom a vodou |  |
| 3. | Materiál:  Návleky sú vyrobené z odolného Nylon 6 a Nylon 6,6 Ripstop 330-Denier materiálu s dvojnásobným polyuretánovým záterom a trvácnou vodoodpudivou úpravou typu C6 (DWR) **„alebo ekvivalent“**  Zloženie:  - Nylon (+ 2x PU záter)  - Hmotnosť |  | 100%  min. 101 -150 g |
| 4. | Farba   * čierna * sivá alebo * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 5. | Veľkosť: Univerzálna |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 13** | **Plášť do dažďa s izolačnou vrstvou** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Pončo z polyesteru Ripstop s alumíniovou izolačnou vrstvou. Je vybavené cvokmi a očkami, ktoré umožňujú spojiť dve pončá pre mnohonásobné využitie. Vrecko slúžiace tiež ako transportný obal, prelepené švy. Možnosti ďalšieho využitia (stanová celta, signalizačná plachta, obal na spací vak, ohrev vody, zástena proti vetru).    Ilustračný obrázok | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti | ochrana pred znečistením, ochrana proti poveternostným podmienkam (vlhko, dážď), ochrana pred prienikom vody |  |
| 3. | Materiál:   * Nylon 210T 70D Ripstop |  |  |
| 4. | Hmotnosť |  | max. 550g |
| 5. | Farba   * modrá * zelená alebo * tlmené tmavšie farby |  |  |
| 6. | Rozmer:   * dĺžka |  | 135 -150 cm vrátane kapucne |
| 7. | Veľkosť: XL |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 14** | **Pracovná čiapka - šiltovka** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Unisex šiltovka vyrobená z odolnej bavlny v 6-panelovom prevedení s nastaviteľným remienkom pre vlastné nastavenie veľkosti. Vyšívané očká pre zlepšenie priedušnosti. Nastaviteľná pracka pre pohodlné prispôsobenie | | |
| 2. | Materiálové zloženie  - bavlna |  | 100% |
| 3. | Farba:  - čierna  - tmavomodrá |  |  |
| 4. | Veľkostný sortiment: |  | univerzálna |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 15** | **Ochranný odev proti bodavému hmyzu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Odev je tvorený kombinézou a ochrannou kuklou, ktorá sa pripája ku kombinéze suchým zipsom prekrytým golierom. Chráni všetky časti tela okrem rúk a nôh. Kukla chráni hlavu a umožňuje pracovať v ochrannej prilbe. Kombinéza je trojvrstvová, tvorená dvoma vrstvami látky, medzi ktorými sa nachádza 5 mm hrubá vrstva peny tvoriaca účinnú bariéru aj proti bodnutiu sršňom. Špeciálne navrhnutý a vyrobený odev pre zásahy proti bodavému hmyzu (osy, včely, sršne..). Kukla obleku je prichytená na vysoko pevný suchý zips, chráni tvár a umožňuje periférne videnie. Kukla je prispôsobená tak, aby si užívateľ v prípade potreby (zásah vo výškach) mohol nechať pracovnú alebo zásahovú prilbu a pritom nebol obmedzený pohyb hlavy a uhol videnia. Ľahké oblečenie na odev PSII. Odev je vybavený vreckom na vysielačku a dvomi samostatnými vreckami na potrebné vybavenie pre úspešnú likvidáciu hmyzu. | | |
| 2. | Ochranné vlastnosti: |  |  |
| 3. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | I. |  |
| 4. | Materiálové zloženie  - bavlna |  | 100% |
| 5. | Veľkostný sortiment:  L (170 cm-176 cm), XL (176 cm - 182 cm), XXL (182 cm - 188 cm) |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 16** | **Protiporézne návleky na nohavice** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Protiporezové návleky proti porezaniu reťazovou pílou, k ochrane nôh. Jedna veľkosť, ktorú možno navliecť na pracovné nohavice. Zadné vrecko na zips a vyvýšená bedrová časť s 2 radmi pútok pre prispôsobenie v páse pomocou opasku alebo variant s voľnou sedacou časťou a vyvýšenou prednou časťou s pútkami na opasok. Ideálne pre prácu v horúcom počasí. odolnosť proti prerezaniu reťazovou pílou. | | |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 | III. |  |
| 3. | Farba:  - zelená/oranžová  - sivá/oranžová  - čierna / oranžová |  |  |
| 4. | Veľkostný sortiment:  UNI alebo 44-66  Výškové stupne  UNI alebo 170, 182, 194 cm |  |  |
| 5. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: | EN ISO 13688:2013  EN ISO 13688:2013/A1:2021  EN ISO 11393-2:2019 trieda I, „alebo ekvivalentný“ |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pol. č. 17** | **Nátepníky na ruky proti porezaniu** |  | |
| **P.č.** | **Parameter** | **Skúšobná norma - predpis** | **Požadovaná hodnota** |
| 1. | Nátepníky s ochranou proti porezaniu reťazovou pílou. 360 ° ochrana sprava cez lakeť až do hornej časti dlane. Otvor na palec. Otvor na palec je ideálny pre prácu s rukavicami. | | |
| 2. | Kategória OOP: podľa ustanovení nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/425 |  |  |
| 3. | Veľkosť |  | univerzálna |
| 4. | NORMY, POŽIADAVKY A ZNAČENIE: |  |  |