**Dispečerská konzola (dispečerský softvér):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná úprava** | **Hodnota / charakteristika** |
| Počet | 1 ks |
| Špecifikácia | Dispečerská konzola musí zahŕňať minimálne:* 1 x Server s pripojením minimálne 4 klientov v konvenčnom režime
* Možnosť pripojenia k minimálne 4 prevádzačom PR900 súčasne
* licencia pre minimálne 100 terminálov
* hlasový dispečing
* prenos krátkych správ.
 |
| Funkcionalita | Dispečerská konzola musí zahŕňať minimálne:* Architektúra klient/server s modulárnym dizajnom
* Privátne, skupinové a AllCall volania
* GPS poloha, zobrazovanie polohy minimálne v Google mapách a Open Street map
* Prehrávanie pohybu polôh
* Núdzové volanie
* Osamotený pracovník
* Geofencing
* Odosielanie a príjem textových správ
* Nahrávanie a prehrávanie komunikácie
* Štatistické reporty
* Prehľad štatistík
 |
| Kompatibilita | Dispečerská konzola (SW) musí byť plne kompatibilná s rádiostanicami Calta PH690, PM790 a prevádzačom PR900. |
| Ďalšie požiadavky | Preškolenie 6 príslušníkov HaZZ na dispečerský softvér |