**Załącznik do Formularza ofertowego**

**OFEROWANE PARAMETRY POJAZDU**

|  |  |
| --- | --- |
| **MARKA I MODEL OFEROWANEGO**  **POJAZDU** | **Marka:…………………………….**  **Model:……………………………**  **Wykonawca uzupełnia wiersz poprzez wskazanie marki i modelu pojazdu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa elementu zamówienia** | **Wykonawca wypełnia kolumnę: TAK/NIE lub wpisuje wartość, gdzie jest to wymagane** |
|  | Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej producenta. | TAK/NIE |
|  | Pojazd musi być oznakowany zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 09 marca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Szczegółowy opis oznakowania pojazdu stanowi załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. Szczegóły oznaczenia zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji dostawy. | TAK/NIE |
|  | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2024 r. | Rok produkcji - …………………… |
|  | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25 oC do +50. | TAK/NIE |
|  | Silnik z zapłonem samoczynnym (ON) min 1900cm3 spełniający normy czystości spalin min. EURO 6, umożliwiający rejestrację pojazdu po jego odbiorze faktycznym we właściwym dla siedziby Odbiorcy Wydziale Komunikacji.  Maksymalna moc silnika: min.100 kW. | Pojemność silnika w cm3 - ……………………  Moc silnika - …………………… |
|  | Nadwozie min. 4 drzwiowe typu MINIBUS, min. 8 miejscowe, kolor nadwozia czerwony, biały, srebrny lub bordowy | TAK/NIE |
|  | Skrzynia biegów automatyczna lub manualna. | Skrzynia biegów - …………………… |
|  | Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane oraz podgrzewane. | TAK/NIE |
|  | Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu pojazdu. | TAK/NIE |
|  | Komplet kół z oponami letnimi min. 16” na obręczach ze stopów lekkich. | TAK/NIE |
|  | Samochód wyposażony co najmniej w:   * wspomaganie układu kierowniczego, * system zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania z elektronicznym podziałem siły hamowania * immobiliser, centralny zamek sterowany pilotem * fabryczna kamera cofania * czujniki parkowania przód i tył * światła do jazdy dziennej * światła przeciwmgłowe * oparcia tylnych siedzeń dzielone, z możliwością złożenia * bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami * siedzenie kierowcy z regulowaną wysokością * tapicerka w kolorach ciemnych, czarny lub jego odcień, podłoga czarna lub ciemne odcienie (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) * radio z systemem bluetooth * klimatyzacja manualna lub automatyczna z przodu i manualna z tyłu z dodatkową nagrzewnicą * przyciemniane szyby tylne i tylne boczne * hak holowniczy zgodny z maksymalnym dopuszczalnym DMC przyczepy, zgodnie z homologacją pojazdu | TAK/NIE |
|  | Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3000 kg. | TAK/NIE |
|  | Samochód wyposażony w komplet dywaników (przednich i tylnych). | TAK/NIE |
|  | Elektrycznie otwierane szyby przednie | TAK/NIE |
|  | Wykonawca zamontuje:  1. Sygnalizacje świetlną i dźwiękową dla pojazdów uprzywilejowanych:  - głośnik płaski 100W – zamontowany w przedniej części pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym)  - generator dźwięków  - 2 sztuki lampy niebieskiej typu LED (typu „kogut”) mocowanych magnetycznie zapewniające stabilne mocowanie z ochroną przed uszkodzeniem lakieru. Należy zapewnić zasilanie lamp z gniazd samochodowych 12V. Wykonawca wykona dwa gniazda 12 V do podłączenia sygnałów w słupkach samochodu (Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie wykonania zasilania lamp. W takim przypadku Wykonawca przedstawi koncepcję rozwiązania),  - dwie dodatkowe ostrzegawcze lampy kierunkowe (LED) z przodu (przednia atrapa) pojazdu (miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym),  **2.** Radiotelefon cyfrowy spełniający wymogi zarządzenia KGPSP wraz z anteną | TAK/NIE |
|  | Samochód wyposażony będzie w przesuwne drzwi tylne do przedziału pasażerskiego (po prawej i lewej stronie) | TAK/NIE |
|  | Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji ogólnej na samochód | Gwarancja - …………………… miesięcy |
|  | Dostępność serwisu - autoryzowana stacja serwisowa znajdująca się maksymalnie 80 km od siedziby Zamawiającego | Adres stacji serwisowej - …………………………………………………… **Wykonawca uzupełnia wiersz poprzez wskazanie stacji** |

**Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ.**