**Příloha č.2.**

**Technická specifikace**

**Kontejner s výklopným dnem, 1000 litrů**

Pevný a **robustní kontejner se spodním výklopem**je vhodný pro svoz průmyslového odpadu a dalších materiálů (dřevo, kov, plast, stavební materiál,...).

Kontejner je vyroben z pevného ocelového plechu a je opatřen ochranným práškovým lakováním.

Je vhodný do náročných provozů.

**Vlastnosti:**

- speciální kontejner s výklopným dnem
- robustní kontejner o objemu 1000 litrů
- **nosnost je 1000kg**
- šířka plechu stěn kontejneru je 3 mm
- **šířka plechu podvozku kontejneru je 3 mm**
- rozměr ližin C80/B220/A550mm
- robustní konstrukce zajišťuje dostatečnou pevnost
- odjištění dna pomocí lanka lze realizovat z místa řidiče VZV
- opětovné zavření dna lze provést opatrným pokládáním nádoby na zem (dno se automaticky zajistí)
- manipulace s kontejnerem - jeřábem nebo VZV je umožněna pomocí čtyř ok
- povrchová úprava je zajištěna základní a vrchní barvou
- kontejner má navíc řetěz, který slouží jako pojistka proti sklouznutí z vidlic z vysokozdvižného vozíku

- **kontejner je osazen kolečky, 2x otočná bez brzdy, 2x otočná s brzdou** (specifikace koleček je uvedena níže)**, víkem a přípravou pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem**



**Kolečka ø 200 mm, kovová, pro kontejnery**

Transportní otočné kolečko**z PVC** o průměru 200 mm se středem kola **z oceli**. Vidlice je zinkovaná.

Otočné kolečko s hlavou nahoře kola.

Vidlice kolečka je vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno.

Dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou.

Střed kolečka je vyroben z ocelového výlisku.

Gumová obruč je černá.

Výška: 240 mm

Hmotnost: 3,32 kg (2x s brzdou) / 3,059 kg (2x bez brzdy)

Průměr kola: 200 mm

Šířka běhounu: 50 mm

Nosnost kolečka: 200 kg

