**2024010 - Oprava části cyklostezky ul. Závodní**

**Technický popis:**

* Rozebrání dlažeb
* Ruční rozebrání stáv. přídlažby k dalšímu použití
* Vybourání bet. lože pod přídlažbou
* Odvoz a ukládka na RS
* Odtěžení vrstvy kameniva v tl. 0,2m (bude použito 80% zpět)
* Hutnění pláně
* Podklad z kameniva + doplnění kameniva
* Osazení přídlažby do lože z betonu
* Kladení dlažby 200/100/80 BF vč. dodávky
* Výšková úprava poklopů šachet

Jedná se o výměnu dlážděného krytu části cyklostezky č. 6107 Šternberk – Lužice, v délce 183 m a šířce 3 m, celková opravovaná plocha tedy činí 550 m2. Cyklostezka byla realizována v roce 2010, tento úsek, oproti zbývajícím asfaltovým povrchům, byl realizován z betonové dlažby 200 x 100 x 80 mm. Pravděpodobně vlivem vedení inženýrských sítí a zvýšenému provozu automobilů při křížení stezky pro přístup do jednotlivých nemovitostí byla zmíněná část stezky deformována a stávající betonová dlažby přirozeně opotřebena.

Z výše uvedených důvodů byla navržena oprava dlážděného úseku formou odtěžení stávající dlažby, odtěžení stávajících konstrukčních vrstev, doplnění geotextílie a případné sanace podloží, doplnění kameniva a jeho zpětné použití s vyrovnáním, zhutněním. Dále vyrovnání přídlažeb do betonu a položení nové dlažby s tím související výškovou úpravou kanalizačních šachet a vodovodních armatur.

Dále je uvažováno s provedením nového vodorovného značení ve zmíněném úseku.

Tímto postupem bude zajištěn bezbariérový provoz a napojení na stávající asfaltové pokračování smíšené stezky do obou směrů Šternberk a Lužice.