**Cenová ponuka**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Chladiaci tank na mlieko*** |
| ***Obstarávateľ:*** | PD „BREZINA“ PRAVOTICE, družstvo Sídlo: 140, 956 35 PravoticeIČO : 00 205 583 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | Konkrétna hodnota (uchádzač doplní:(áno / nie / hodnota) |
| - Požadovaný objem uskladneného mlieka  | min. 15000 litrov |  |
| - Možnosť preplnenia chladiaceho tanku 1,5 % | min. 1,5 % |  |
| - Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA | vyžaduje sa |  |
| Maximálne rozmery: |  |  |
| dĺžka | Max. 5900 mm |  |
| šírka | Max. 2350 mm |  |
| výška | Max. 2600 mm |  |
| - Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami | Vyžaduje sa  |  |
| - Digitálna mierka objemu mlieka. | áno |  |
| - Oplach výpustného ventilu  | áno |  |
| - Horné plnenie  | áno |  |
| - vrátane rekuperačnej nádrže na využitie odpadového tepla z chl. agregátov s min. objemom 430 l  | 2 ks |  |
| - vrátane inštalačného materiálu a montáže | áno |  |

***Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky***

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |